硫酸事业部（2023年1月现场防腐）工作量统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位 | 工作量内容 | 腐蚀程度 | 施工要求 | 施工高度 | 施工日期 | 质保期 |
| 1 | 焚硫转化 | 管道支撑水泥底座：  （0.3ｍ×0.3ｍ+0.3ｍ×0.3ｍ×4）×14只  （0.5ｍ×0.5ｍ+0.5ｍ×0.3ｍ×4）×38只  （0.6ｍ×0.6ｍ+0.6ｍ×0.6ｍ×4）×36只  转化器底座：  （1ｍ×1ｍ+1ｍ×0.3ｍ×4）\*12只  （1ｍ×2ｍ+2ｍ×0.3ｍ×4）\*2只  焚硫炉底座：  （1ｍ×1ｍ×2+6ｍ×1ｍ×2）\*4只  废热锅炉底座：  （4ｍ×1.5ｍ×2+1.5ｍ×1ｍ×2）\*4只 |  | 刮腻子；刷外墙防腐涂料：两道 | 地面 | 尽快 | 二年 |
|  | 干吸 | 管道支撑水泥底座：  （0.5ｍ×0.5ｍ+0.5ｍ×0.2ｍ×4）×6只  （0.8ｍ×0.8ｍ+0.8ｍ×0.2ｍ×4）×52只  酸冷器：  （1ｍ×0.6ｍ×2+0.5ｍ×0.5ｍ×2）×20只  干吸二吸泵槽  （4ｍ×1.5ｍ×2+1.5ｍ×0.6ｍ×2）×6只  HRS泵槽  （10ｍ×1.8ｍ×2+1.8ｍ×0.6ｍ×2）×4只 |  | 刮腻子；刷外墙防腐涂料：两道 | 地面 | 尽快 | 二年 |
|  | 罐区及管廊 | 管道支撑水泥底座：  （0.6ｍ×0.6ｍ+0.6ｍ×0.3ｍ×4）×45只  （0.6ｍ×0.6ｍ+0.6ｍ×0.6ｍ×4）×84只 |  | 刮腻子；刷外墙防腐涂料：两道 | 地面 | 尽快 | 二年 |
|  | 其它 | 现场管道水泥支撑（立柱）修补约150平方 |  | 刷外墙防腐涂料：两道 | 地面 | 尽快 | 二年 |