# 索普股份100吨汽车衡投标资质及要求

1. 投标单位投标前根据招标方项目清单进行现场踏勘，以收到质量监督部现场踏勘证明文件为准；
2. 所投型号100吨汽车衡型式批准证书；
3. 提供投标单位汽车衡选型样本、技术参数；
4. 投标单位具有有效期内的认证证书：ISO9001：2015 质量体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证、GB/18001-2007职业健康安全管理体系认证；
5. 投标文件中提供至少5份已投运2年及以上的业绩合同复印件、用户联系方式，以便于招标单位随机核查；
6. 生产厂家具备本地化服务能力，汽车衡一旦发生故障，4小时内可到达现场进行服务；
7. 提供所投汽车衡传感器第三方100万次耐疲劳测试报告；
8. 提供所投汽车衡传感器第三方防雷测试报告；
9. 提供所投汽车衡传感器IP68防护等级测试报告；
10. 通过EMC抗干扰测试，并提供第三方证明材料；
11. 秤体限位分布合理，确保使用过程中限位免维护；
12. 秤台为全碳钢U型梁；
13. 秤台具有良好的防变形设计，刚性≥1/800，最大安全载荷为150%最大秤量，提供秤体疲劳测试报告；
14. 提供满量程砝码标定证明，标准砝码同步提供检定证书；
15. 提供针对本项目的系统供货方案、安装调试方案、验收方案；
16. 汽车衡需满足50天交货期。