**123.png醋酸乙烯及EVA一体化项目部**

**受限空间隔绝状态检查确认票**

**123.png醋酸乙烯及EVA一体化项目受限空间隔绝状态检查确认票**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业时间 | | 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 | | | | | | |
| 施工单位 | |  | | | | 设备名称 |  | |
| 有害介质 | |  | | | | 可能存在的危险 |  | |
| 隔绝安全措施 | | | | | | | | 确认人 |
| 1 | 检查确认隔绝方式：□抽堵盲板；□拆卸管道断开；□设备处于安装状态，无管道连接。 | | | | | | |  |
| 2 | 检查盲板编号： | | | | | | |  |
| 3 | 检查确认盲板附图。 | | | | | | |  |
| 4 | 检查确认盲板数量：共 块；确认每块盲板已挂牌。 | | | | | | |  |
| 5 | 拆卸管道须在盲板证上注明，现场也须挂牌。 | | | | | | |  |
| 6 | 用电设备有效断电，在电源开关处挂禁动牌。 | | | | | | |  |
| 7 | 自然通风：已打开人孔 处、手孔 处、风门 处。 | | | | | | |  |
| 8 | 强制通风：防爆鼓风机强制鼓风。 | | | | | | |  |
| 9 | 器内配备救生绳并连接至器外，照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于12V。作业期间监护人员不得离开，不得进入容器内。 | | | | | | |  |
| 10 | 器外备救援物资如医用供氧器、长管呼吸器（或空呼），必要时配备消防器材、应急小药箱。 | | | | | | |  |
| 11 | 取样分析（1次/2h);作业中断30分钟须重新取样分析 | | | 测爆数据（可燃性气体）： | | | |  |
| 氧含量（19.5%-21%）： | | | |
| 补充措施 |  | | | | | | |  |
| 安全措施落实检查确认签名 | | | | | | | | |
| 现场项目负责人 | | |  | | 现场设备负责人 | |  | |
| 工程监理总监 | | |  | | 工程设备监理 | |  | |
| 工程安全监理 | | |  | | 监护人 | |  | |
| 施工人员 | | |  | | | | | |