关于下发《索普集团叉车使用安全管理规定》的通知

各部室、直属单位：

现将《索普集团叉车使用安全管理规定》下发给你们，请贯彻落实执行。

附件1.索普集团叉车使用安全管理规定

附件2.叉车铲车十不开

江苏索普（集团）有限公司

2019年12月5日

附件1：

索普集团叉车使用安全管理规定

为进一步加强集团公司叉车安全管理，维护厂区道路交通秩序，特制定本规定：

第一章 总则

**第一条** 叉车的车况必须良好，由特种设备监管部门定期检审，经检审合格后持证行驶，同时随车携带年检合格证（复印件）。

**第二条** 叉车驾驶员应按特种作业人员培训考核规定，经专门训练，在熟悉并掌握叉车结构、性能的基础上，进行装卸作业，并经有关部门考核，合格后才能独立驾驶叉车作业。

第二章 行驶要求

**第三条** 出车前必须检查制动器、转向系统、操纵柄、灯光、信号装置是否可靠，燃油、水、润滑油是否充足。

**第四条** 叉车只准在厂区行驶，要安全礼让，不准强行超越，不准随意行驶厂外或公路干线。

**第五条** 在行驶中遇到前面有人，应在5m以外发出信号。如行人未避开则应停驶；在喧闹的车间行车，应不断地发出警告信号。倒车必须减速并鸣号警告，同时注意周围地形。

**第六条** 靠右行驶与其他车辆的前后距离至少大于5m、在厂内主干道上行驶空车速度不得超过20km／h，载物行驶速度不超过5km／h，在转弯、房角、十字路口处、跨越狭窄的道路以及生产区域厂房仓库内，行驶速度不得超过3km／h。不得占用对向车道。

**第七条** 在机床、管道、炉子、设备旁行驶时，其距离不得少于0.5m。夜间不得在无照明的道路上行驶。

**第八条** 在行驶中，驾驶员不得吸烟或与他人谈话。如发生事故应保护现场，并立即通知有关部门等候处理。

**第九条** 叉车运行时要遵守交通规则：①必须与前面的车辆保持一定的安全距离；②驾驶员应精力集中，注意一切有关指示标牌，使车辆一直处于控制之中，不得脱挡滑行；③行经交叉路口或视线受阻的路段，应减速鸣号，不允许超车；④运行中驾驶员的身体不得超出车外，尽量避免突然启动、停车和高速转弯。

**第十条** 叉车后轮控制转向，转弯不得过急，防止“自由转弯”的倾向，熟练掌握回转方向盘的操作要领。

**第十一条** 坡道停驶时，应用手制动器，并采取防滑措施；下坡时，禁止空档滑行。

**第十二条** 叉车上下坡时应缓慢而匀速地运行，不得在坡道上转弯，也不得横跨坡度行驶。

**第十三条** 叉车不得停放在消防道口、楼梯口及消防设备附近，也不得停放在距铁道10m以内的地方。

**第十四条** 驾驶证（复印件）随身携带，不准无证人员上车操作，除驾驶人员之外，严禁其他人员乘座叉车。

第三章 作业要求

**第十五条** 叉车作业时叉车司机必须戴好安全帽，系好安全带。

**第十六条** 驾驶员不得用湿手和油手开车，司机座位周围不准有杂物。

**第十七条** 车辆出入库门、厂房时，应下车用手开门，不许用叉车把门顶开。

**第十八条** 门架前倾时，严禁提升货物；运行时门架必须后倾行驶；行车时，叉车的载货高度不准遮挡驾驶员视线，货物最低点离地应在300-400mm左右，长度不准超过车厢（斗），严禁边提升货物边行车：严禁载人运行。

**第十九条** 在额定载荷中心处严禁超载，更不允许超载作业。货物位于非额定载荷中心处，按负载曲线图确定负载量，货物中心应与车体中心在一条线上，不许偏载。

**第二十条** 装载时要掌握好货物的重心位置。对于稳固情况不好和重心位置高的货物，要用钢丝绳捆好，防止货物崩塌和倾倒，货物上不准站人。

**第二十一条** 装卸作业中，严禁一切人员在货叉下停留。开车或起吊货物时先鸣号。

**第二十二条** 非紧急情况下，严禁突然制动，防止在惯性力作用下，货物抛出损坏并砸伤人，同时也严禁快速转弯。

**第二十三条** 叉车操作人员工作时间不得擅自离开岗位，下车后应熄火并将钥匙随身带走。

第四章 管理要求

**第二十四条** 叉车运送货物原则上必须使用叉斗进行运送，同时在厂区道路行驶时，不得叉运宽度超过叉斗宽度的货物。

**第二十五条** 如叉车确实因工作需要运送货物超过叉斗宽度的情况下，需由用车单位向消防治安大队报备，同时由用车单位派人监护，负责对叉车进行安全引导，同时消防治安大队做好监管检查。

1.在易燃易爆装置内严禁叉车顶物。

2.各单位必须配备专职的叉车司机，严禁兼职。

3.叉车牵引平板车，装载的货物宽度不允许超过平板车的宽度。  
 4.叉车必须停放在指定位置，禁止乱停乱放。  
 5.对于违反叉车安全管理规定，视情节轻重给予罚款500元-1000元。

6.其他要求参照《叉车操作规定》。

第五章 附则

**第二十六条** 此规定自下发之日起执行。

附件2：

叉车铲车十不开

超长、超高、超载不开；

升斗过高挡住视线不开；

安全设备不良不开；

人没坐稳不开；

物没装好未固定好不开；

脚踏板（或叉车）站人不开；

胎架站人不开；

翻斗（车箱）不落好不开；

接班没有检查不开；

没有随身带驾驶证明不开。