**醋酸乙烯及EVA一体化项目循环水管件公开采购文件**

我公司现需采购循环水管件1批，现在索普官网公开发布采购信息，实行满足要求的最低价中选。

1. 报价须知

1.1 采购货物名称：管件1批（详见3.报价货物清单及技术要求）。

1.2 交货地点：**江苏索普新材料科技有限公司指定现场。**

1.3 交货期：合同签订后**10个工作日**（如无法满足请在报价时注明）。

1.4 付款方式：货到增值税专用发票到2个月内银行现汇付款90%，余款10%为质保金，质保期为材料到货后18个月。如报价人不接受采购人提出的付款方式，明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。

1.5 报价方式：**线下**。报价书及相关资料以报价袋形式送达。

1.5.1 报价袋外包装必须用**“封条”**密封，封条格式自定，另需加盖公章、法人章，填写密封日期。

1.5.2 报价袋封面上需注明“采购项目名称，报价方名称、地址、联系人、联系电话”等信息。

1.5.3 报价文件还应包括正本1份，并要求在报价截止日之前送达，逾期将作为作无效报价处理。

1.6 报价截止时间：2025年10月14日下午14:00时（北京时间）。

1.7 报价评审时间：2025年10月14日下午14:00（北京时间）。

1.8 报价评审地点：江苏索普(集团)有限公司采购中心。

1.9 报价须知：报价为固定单价，暂估总价进行评审，报价含**13%** 增值税、运费等。

本次询价各项产品随货资料【说明书、质量保证书（或质量保修卡、检验报告）、合格证、TS证书等】，采用数字化交付模式，电子版资料需上传至公司数字化交付平台。所有报价单位提供的资料均需满足附件：《材料数字化交付要求》。

如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）\*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。

2. 报价人资质：

2.1 报价人必须具有合法生产经营资质。确定中选后，在签订合同前，报价人需提供如下有效资质文件：《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）、一般纳税人证明材料等。

2.2 报价人所供产品应该严格执行**国家/行业现行有效**最新生效施行标准。采购人会根据产品对应标准进行验收。所供产品不符合验收要求的，采购人有权拒绝收货，并对报价人实施处罚：

1） 第一次验收不合格，允许安排一次换货，并实施处罚**2000.00**元整。

2） 第二次验收不合格，买方有权解除本合同，并将卖方列入江苏索普（集团）供应商负面清单。

3） **由于验收不合格，安排退换货，造成采购人工期延误、不合格品验收所产生的检测费等一系列费用，由报价人完全承担**。

2.3 报价人需提供本次公开采购产品的说明书、质量保证书（或质量保修卡、检验报告）、合格证、TS证书等资料（**同时提供纸质版、PDF版电子档**），随货同行。

2.4 报价人为经销商，必须具有合法经销资质。

2.5 报价人必须具备良好的售后服务能力，要求电话联系后**8小时**内必须给予回复，明确解决方案。

2.6 报价人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由报价人承担一切后果，采购人不承担任何责任。

2.7 不接受被列入索普集团供应商负面清单中的单位报价。

2.8 不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价。

3. 报价货物清单及技术要求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物料名称** | **规格型号** | **标准号** | **材质** | **单位** | **数量** |
| 1 | 90°弯头 | DN400 δ=6.0 | GB/T 12459-2017 | Q235B | 个 | 4 |
| 2 | 90°弯头 | DN300 δ=6.0 | GB/T 12459-2017 | Q235B | 个 | 6 |
| 3 | 正三通 | DN300×DN300 | GB/T12459-2017 | Q235B | 个 | 2 |
| 4 | 90°长半径弯头 | φ133×4.0 | GB/T14976 | 304不锈钢 | 个 | 35 |
| 5 | 板式法兰(A级) | PL DN100 RF PN16 | HG/T20592-2009 | 20# | 个 | 5 |
| 6 | 板式平焊法兰 | DN300 PN16 | HG/T20592-2009 | 20# | 个 | 4 |

注：1）报价单位应按照报价货物清单要求的规格、型号、技术参数报价，满足采购文件的所有要求。

2）报价单位应保证产品质量符合国家标准或行业标准，所适用标准应为最新生效施行标准。

3）所有产品为全新物品，所有产品实行3包服务。

4.评审流程：

4.1在能够满足公开采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择总报价最低的一家报价方作为中选候选人。

4.2请各报价方保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系。

4.3评审小组不得泄露各报价方的报价。

5.其他注意事项：

5.1 中选人应保证产品各项指标符合国标，无国标强制要求的应符合采购人**3.报价货物清单及技术要求**条款，否则应及时调换或退货处理。

5.1.1中选物中需检验的品种，经采购人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理。长期合约的中选人如出现3次产品质量不合格的情况，视为中选人无能力保障产品质量，采购人有权终止此次采购合同的执行。

5.1.2 不合格货品采购人会及时通知中选人，如有异议双方协商解决。如需仲裁，应在7个工作日内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间中选人应保证采购人供应，不影响采购人正常生产运行。

5.2 凡对采购文件条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：

**地址：江苏省镇江市京口区丹徒长岗求索路101号，邮编：212006**

**联系人：孙勤，手机：15952801220**

6.请详细阅读本采购书，参与报价报价视为对本采购书所列之条款均表示接受认可。本次采购解释权归江苏索普（集团）有限公司项目部所有。

# 报价函

江苏索普新材料科技有限公司：

(报价单位全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的公开采购有关活动，并对该项目进行报价。

1. 报价项目的总报价（含税）为­ (大写)： 元人民币；税率 %。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物料名称** | **规格型号** | **标准号** | **材质** | **单位** | **数量** | **单价**  **(元)** | **总价**  **(元)** |
| 1 | 90°弯头 | DN400 δ=6.0 | GB/T 12459-2017 | Q235B | 个 | 4 |  |  |
| 2 | 90°弯头 | DN300 δ=6.0 | GB/T 12459-2017 | Q235B | 个 | 6 |  |  |
| 3 | 正三通 | DN300×DN300 | GB/T12459-2017 | Q235B | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 90°长半径弯头 | φ133×4.0 | GB/T14976-2012 | 304不锈钢 | 个 | 35 |  |  |
| 5 | 板式法兰(A级) | PL DN100 RF PN16 | HG/T20592-2009 | 20# | 个 | 5 |  |  |
| 6 | 板式平焊法兰 | DN300 PN16 | HG/T20592-2009 | 20# | 个 | 4 |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  | |

注：1）报价单位应按照分项报价单要求规格、型号、技术参数报价，满足招采购件的所有要求。

2）报价单位应保证产品质量符合国家标准或行业标准，所适用标准应为最新生效施行标准。

3）所有产品为全新物品，所有产品实行3包服务。

2、我方保证遵守公开采购文件中的全部规定；

3、我方保证忠实地执行双方签订的合同,并承担合同规定的责任义务；

4、我方已详细审查全部公开采购文件，包括公开采购文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受公开采购文件所有条款。如果公开采购文件有相互矛盾之处，我方同意按公开采购方的解释处理；

5、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

6、对自主公开公开采购文件的不接受项：

全权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：