采购询价书
我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn
1、 项目概况
1.项目名称：气化厂高温热水泵P1313BC维保
2.采 购 人：江苏索普化工股份有限公司供应保障部
3.报价截止与评审时间：2026年6月30日14：00（北京时间）
4.评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心
[bookmark: _GoBack]5.交货时间：合同签订后，2026年7月30日前完成，并验收合格交付运行（如无法满足请在报价时注明）；
6.交货地址：江苏索普化工股份有限公司（江苏省镇江市京口区求索路）
7.公示查询：www.sopo.com.cn
2、 采购内容及要求
（一） 采购内容
2台重庆水泵厂生产的型号ZDF250-135*6A的高温热水泵，因振动高(10mm/s)需维保维修，主要技术参数：流量250-320m3/h、工作压力≥8.3MPa、扬程：740m、汽蚀余量5m，泵效率74%。项目实施过程中涉及的备件均由报价人提供，表格中的型号为原厂型号，报价人作参考，可测绘加工或外购，但需确保新件材质、性能必须等同或优于更换件。具体要求详见附件1：高温热水泵P1313维保方案。
成交后，签订合同前需根据维保维修的实际情况，结合采购文件中技术文件中的要求，制定实际维保维修方案，经双方确认后实施。进厂施工前需提供所有参与施工人员保险证明（工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等，雇主责任险或团体人员意外伤害险不低于100万/人）；特种作业人员提供资质证明（电工证、焊工证、架子工、吊装证、登高作业证等）；符合安全标准的设备、设施；专业安全管理人员资格证书；施工人员年龄原则上要求在18至60周岁；提交近1年内的体检报告，存在重大疾病的不得在公司作业，存在职业禁忌的，不得从事与职业禁忌相关工作；还需通过采购人安全部门的安全教育；
    夏季高温时间室外施工时间要求：日最高气温≥40℃，停止室外露天作业；40℃＞日最高气温≥37℃，室外作业累计不超过6小时，且在气温最高时段（11:00-14:00）停止室外露天作业；37℃＞日最高气温≥35℃，需缩短室外露天连续作业时间，且不得安排室外露天作业加班。请自行安排施工时间，工期不能延误。
（二）技术及资质要求
1.资质要求：具有维修多级离心泵相对应的技术能力，报价时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和多级离心泵维护项目业绩（必须提供近五年内，至少3家已履约完成的业绩，需提供合同复印件、合同对应发票或验收报告）。
2.资质文件：贸易商（经销商）须提供授权代理资质及真实有效的验证方式，并承担法律责任。
三、报价要求
（一）报价方式
1.含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整。
2.报价文件只需提供1份纸质版，报价文件需采用双信封密封投递，技术文件、资质要求等文件为1信封，该信封内所有文件不涉及价格，如有涉及后果自负。报价函为独立的另1信封密封。报价函详见附件1。
3.报价文件包括：报价函（维修费用清单，备件需分项报价）、技术文件（包括施工方案、施工组织措施和技术措施），报价中包含13%税费（非13%的发票需在报价中注明）和运费。
（二）付款方式
验收合格，增值税专用发票入账后，60天内支付90%，余款1年质保后付清。
· 含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。
· 成交总价<1万元时不留质保金，但需按合同提供质保服务。
· 不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的  付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。
（三）报价提交方式
线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。
（四）送达地址及联系方式
· 收件单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部
· 地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）
· 联 系 人：冯玉华，电话：13815151208
（五）疑问咨询
· 报价联系人：冯玉华13815151208（详情咨询）
· 部门负责人：解云13913442555
四、其他要求
（一）进场服务材料（如需进场施工前提供）：
· 人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书；
· 施工人员年龄18-60周岁，提供近1个月体检报告（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。
（二）供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。
（三）售后服务：电话响应≤8小时，明确解决方案。
（四）知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。
五、评审流程
1.评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。评审顺序：先进行技术及资质文件的评审，确认符合采购文件要求的报价人；开启符合要求的报价人的报价函，确定最终成交人；不符合技术及资质要求的报价人的报价函不开启，报价文件也不作回退处理。
2.评定标准：在能够满足采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择评定价最低（其他报价人的各分项报价作参考，需接受其他报价单位的分项最低价）的一家报价人作为成交候选人。
3.询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。
4.无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。
六、违约责任
1.逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。
2.质量不合格：
· 验收不合格，选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由成交人全部承担，且需在采购人要求的时间内完成，逾期未完成的，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除（如有异议请在报价时注明）。
· 解除合同：如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。
3.损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。
七、其他事项
1.成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。
2.产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。
3.争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。
4.违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部。

 


江苏索普化工股份有限公司供应保障部
日期：2026年6月18日


附件1：
报价函
江苏索普化工股份有限公司：
（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：
1.项目评定价（含税）：（大写）____元人民币；税率     %（附分项报价清单）。
2.交货时间：________________________。
3.我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。
4.愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。
5.不接受项：________________________。
6.分项报价清单
1.常规维修为合同固定费用，主要包括含运输、解体、清洗、检查、检测、零部件的修复和更换处理、税等。（以下清单中型号仅供参考）
	序号
	名称
	参考型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	税率

	1
	轴套螺母甲
	ZDF250-135-0111
	件
	2
	
	
	

	2
	轴套螺母乙
	ZDF250-135-0110
	件
	2
	
	
	

	3
	压板
	ZB3-J-105-004
	件
	4
	
	
	

	4
	密封圈
	ZB3-J-105-003
	件
	4
	
	
	

	5
	定位块
	ZB2.1-85-018
	件
	2
	
	
	

	6
	轴承垫圈
	ZB2.1-85-013
	件
	2
	
	
	

	7
	轴间轴套
	ZB2.1-85-015
	件
	2
	
	
	

	8
	密封轴套甲
	ZDF250-135-0113-I
	件
	2
	
	
	

	9
	中间轴套
	ZDF250-135-0109-I
	件
	2
	
	
	

	10
	后轴套甲
	ZDF250-135-0108-I
	件
	2
	
	
	

	11
	后轴套乙
	ZDF250-135-0112-I
	件
	2
	
	
	

	12
	机封轴套
	ZB3-J-105-005-II
	件
	4
	
	
	

	13
	前节流衬套
	ZDF250-135-0017-Ⅱ
	件
	2
	
	
	

	14
	中间密封套
	ZDF250-135-0005A-Ⅱ
	件
	2
	
	
	

	15
	后节流衬套甲
	ZDF250-135-0022-Ⅱ
	件
	2
	
	
	

	16
	后节流衬套乙
	ZDF250-135-0021-Ⅱ
	件
	2
	
	
	

	17
	上轴瓦
	ZB2.1-85-021
	件
	4
	
	
	

	18
	下轴瓦
	ZB2.1-85-016
	件
	4
	
	
	

	19
	轴承卡套
	ZB2.1-85-007A
	件
	2
	
	
	

	20
	后轴承端盖
	ZB2.1-85-012
	件
	2
	
	
	

	21
	中段密封环
	ZB9-215×200-22-Ⅰ
	件
	12
	
	
	

	22
	导叶密封环
	ZB11-140×125-20-Ⅰ
	件
	8
	
	
	

	23
	前叶轮密封环
	ZB6-200×185-22-Ⅰ
	件
	6
	
	
	

	24
	后叶轮密封环
	ZB7-200×185-22-Ⅰ
	件
	6
	
	
	

	25
	后密封环
	ZB8-125*110-20 I
	件
	8
	
	
	

	26
	O型密封圈
	氟胶
	套
	2
	
	
	

	27
	机械密封
	CM26B-105-00VGF
	套
	4
	
	
	

	28
	SKF轴承
	32315
	件
	4
	
	
	

	29
	紧固件
	-
	套
	2
	
	
	

	30
	甩油环
	ZB2.1-85-022
	件
	4
	
	
	

	31
	甩油环
	ZB2.1-85-004
	件
	2
	
	
	

	32
	密封垫
	-
	套
	2
	
	
	

	33
	键
	-
	套
	2
	
	
	

	34
	高温热水泵维修及调试
	ZDF250-135*6A
	台
	2
	
	
	

	35
	往返运输
	-
	项
	1
	
	
	

	36
	合计
	
	


2.零部件维修费用，维保过程中需维修的零部件，该项发生的种类及数量需双方共同确认后进入合同结算，表格中的数量为维保期内最大需求量。
	序号
	名称
	材质
	单位
	数量
	单价
	总价
	税率

	1
	叶轮
	ZDF250-135*6
	只
	12
	
	
	

	2
	前导叶
	ZDF250-135-0008-1-Ⅱ
	只
	4
	
	
	

	3
	后导叶
	ZDF250-135-0009-1-Ⅱ
	只
	4
	
	
	

	4
	中段
	ZDF250-135*6
	只
	8
	
	
	

	5
	进水段
	ZDF250-135*6
	只
	2
	
	
	

	6
	出水段
	ZDF250-135*6
	只
	2
	
	
	

	7
	泵轴
	ZDF250-135*6-0101-II
	根
	2
	
	
	

	8
	合计
	
	


（3）零部件更换费用，维保过程中需更换的零部件，该项发生的种类及数量需双方共同确认后进入合同结算，表格中的数量为维保期内最大需求量。
	序号
	名称
	材质
	单位
	数量
	单价
	总价
	税率

	1
	叶轮
	ZDF250-135*6
	只
	12
	
	
	

	2
	中段
	ZDF250-135*6
	只
	8
	
	
	

	3
	前导叶
	ZDF250-135-0008-1-Ⅱ
	只
	4
	
	
	

	4
	后导叶
	ZDF250-135-0009-1-Ⅱ
	只
	4
	
	
	

	5
	进水段
	ZDF250-135*6
	只
	2
	
	
	

	6
	出水段
	ZDF250-135*6
	只
	2
	
	
	

	7
	泵轴
	ZDF250-135*6-0101-II
	根
	2
	
	
	

	8
	合计
	
	


（4）评定价
	序号
	名称
	价格

	1
	评定价（1合计+2合计+3合计）
	


（5）在满足采购人使用要求前提下，以报价格式评定价作为确定成交单位的依据，各报价单位的分项报价作参考，分项报价有差价的，意向成交单位需按所有报价单位的分项最低价执行，请慎重报价。合同价以成交单位三项报价为准，即常规维修、零件维修、零件更换。该价格只为确定单位作依据，合同最终结算价以双方共同出具的书面说明为准。
（6）按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。
（7）不在报价中的的维保维修要求由报价人自行承担。
（8）更换下的零件交由采购人统一保管。
承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。
全权代表（签字）：________ 联系电话：________
报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日


附件2
高温热水泵P1313维保方案
一、运输要求
	序号
	类别
	具体填写要求

	1
	甲方负责  □
	

	2
	乙方负责  ■
	运输过程中必须将泵头固定好，防止移动和碰撞
防护设施由乙方提供


2、 检修方案
1. 项目名称
高温热水泵P1313维保
2. 维修设备位号、名称、技术参数
2.1.设备位号：P1313BC、名称：高温热水泵
2.2.型号：ZDF250-135*6A ；生产厂家: 重庆水泵厂
2.3.数量：2台
2.4.技术参数：流量250-320m3/h、工作压力≥8.3MPa、扬程：740m、汽蚀余量：5m，泵效率：74%
3. 故障情况说明
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]3.1.P1313BC泵振动高(10mm/s),多次调整效果不明显；
3.2.整泵维保。
4. 检修要求
4.1.对泵体各组件进行全面彻底的解体、清洗、检查。更换泵体一次性的部件、密封件等。
4.2.检查叶轮、口环、导叶、轴、壳体、轴套、密封环、轴承、轴套等各部件有无裂纹、腐蚀、磨损、损伤等现象。
4.3.检查转子部件有无夹杂物或由于冲刷和汽蚀等引起的损伤。
4.4.测量各配合部位的间隙及相关尺寸并做好记录。
4.5.对有裂纹、腐蚀、磨损、损伤等缺陷部位进行修复处理，超出修复范围的通知采购方现场进行检查确认后给予更换新件。
4.6.需要更换的部件，可根据旧件材质、尺寸进行测绘加工或外购新件，新件材质、性能必须等同或优于旧件。
5. 检修过程中涉及的备件由谁提供
5.1. 乙方提供备件（以下清单中型号仅供参考）
5.1.1.必须更换备件清单
	序号
	名称
	型   号
	安装尺寸
	单位
	数量
	备注

	1
	轴套螺母甲
	ZDF250-135-0111
	
	件
	2
	

	2
	轴套螺母乙
	ZDF250-135-0110
	
	件
	2
	

	3
	压板
	ZB3-J-105-004
	
	件
	4
	

	4
	密封圈
	ZB3-J-105-003
	
	件
	4
	

	5
	定位块
	ZB2.1-85-018
	
	件
	2
	

	6
	轴承垫圈
	ZB2.1-85-013
	
	件
	2
	

	7
	轴间轴套
	ZB2.1-85-015
	
	件
	2
	

	8
	密封轴套甲
	ZDF250-135-0113-I
	
	件
	2
	

	9
	中间轴套
	ZDF250-135-0109-I
	
	件
	2
	

	10
	后轴套甲
	ZDF250-135-0108-I
	
	件
	2
	

	11
	后轴套乙
	ZDF250-135-0112-I
	
	件
	2
	

	12
	机封轴套
	ZB3-J-105-005-II
	
	件
	4
	

	13
	前节流衬套
	ZDF250-135-0017-Ⅱ
	
	件
	2
	

	14
	中间密封套
	ZDF250-135-0005A-Ⅱ
	
	件
	2
	

	15
	后节流衬套甲
	ZDF250-135-0022-Ⅱ
	
	件
	2
	

	16
	后节流衬套乙
	ZDF250-135-0021-Ⅱ
	
	件
	2
	

	17
	上轴瓦
	ZB2.1-85-021
	
	件
	4
	

	18
	下轴瓦
	ZB2.1-85-016
	
	件
	4
	

	19
	轴承卡套
	ZB2.1-85-007A
	
	件
	2
	

	20
	后轴承端盖
	ZB2.1-85-012
	
	件
	2
	

	21
	中段密封环
	ZB9-215×200-22-Ⅰ
	
	件
	12
	

	22
	导叶密封环
	ZB11-140×125-20-Ⅰ
	
	件
	8
	

	23
	前叶轮密封环
	ZB6-200×185-22-Ⅰ
	
	件
	6
	

	24
	后叶轮密封环
	ZB7-200×185-22-Ⅰ
	
	件
	6
	

	25
	后密封环
	ZB8-125*110-20 I
	
	件
	8
	

	26
	O型密封圈
	氟胶
	
	套
	2
	

	27
	机械密封
	CM26B-105-00VGF
	
	套
	4
	

	28
	SKF轴承
	32315
	
	件
	4
	

	29
	紧固件
	
	
	套
	2
	

	30
	甩油环
	ZB2.1-85-022
	
	件
	4
	

	31
	甩油环
	ZB2.1-85-004
	
	件
	2
	

	32
	密封垫
	
	
	套
	2
	

	33
	键
	
	
	套
	2
	


5.2.2.根据检修实际情况，需确认是否更换备件清单
	序号
	名称
	型   号
	安装尺寸
	备注

	1
	叶轮
	ZDF250-135*6
	
	12

	2
	前导叶
	ZDF250-135-0008-1-Ⅱ
	
	4

	3
	后导叶
	ZDF250-135-0009-1-Ⅱ
	
	4

	4
	中段
	ZDF250-135*6
	
	8

	5
	进水段
	ZDF250-135*6
	
	2

	6
	出水段
	ZDF250-135*6
	
	2

	7
	泵轴
	ZDF250-135*6-0101-II
	
	2


5.2.3.根据检修实际情况，需确认可维修的备件清单
	序号
	名称
	型   号
	安装尺寸
	备注

	1
	叶轮
	ZDF250-135*6
	
	12

	2
	中段
	ZDF250-135*6
	
	8

	3
	前导叶
	ZDF250-135-0008-1-Ⅱ
	
	4

	4
	后导叶
	ZDF250-135-0009-1-Ⅱ
	
	4

	5
	进水段
	ZDF250-135*6
	
	2

	6
	出水段
	ZDF250-135*6
	
	2

	7
	泵轴
	ZDF250-135*6-0101-II
	
	2


3、 工期要求
2026年7月30日前完成
4、 验收标准
1.泵体整体转动灵活、顺畅、无卡涩、无泄漏。各部位的无异常声响。
2.机体及轴承振动≤7.2mm/s、轴承温度≤65℃。
3.各级间、叶轮口环、密封轴套处的密封间隙值为0.22-0.25mm，转子总串动量6~8mm，轴瓦间隙≤0.25mm。
4.修复后出口流量250-320m3/h、工作压力≥8.3MPa、扬程：740m、汽蚀余量：5m，泵效率：74%。
5、 质保要求
1.质保一年
2.乙方必须对维修的设备进行拍照取证（发给甲方），如有配件更换，需将更换件随维修好的设备一同返还给甲方，否则不予结算。
3.质保期限内因质量问题由乙方负责维修，全部费用由乙方负责，质保期限从甲方验收合格后重新计算。

六、维修单位资质
具备专业维修多级离心泵能力和维修业绩

