保护箱采用正面开门、底部管支架安装的结构型式，箱体颜色为绿色，箱体厚度不小于2.5mm，保护箱体大小为800mm*600mm*500mm(高*宽*深)，箱体材质为玻璃钢。底部管支架（不锈钢材质、高800mm、厚度3mm、上下接触面400mm*400mm、具体如图）

卖方成套提供箱内安装件固定好（包括箱内保温层、连接件、密封件、2寸不锈钢管、不锈钢安装支架H=400mm、不锈钢材质的底板及滑动轨道）和箱体与底部管支架安装连接件（不锈钢直通穿板螺栓接头、垫片等）。

保护箱的内部保温层厚度不小于10mm，保护箱盖正面配210mm*170mm透明塑料可视窗。

4.具体外观尺寸图参照图片信息，卖方提供样品图经买方确认后可生产供货。
