
V5201醋酸储罐重建与设施升级项目工程（土建）
[bookmark: _GoBack]工程量清单编制说明

一、工程概况
1.项目名称：V5201醋酸储罐重建与设施升级项目工程。
2.工程地址：求索路海纳川厂区内。
二、工程量清单编制依据
1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013）、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、2014年《江苏省建设工程费用定额》及截止2026年4月底以前省、市有关工程造价计价文件，其中控制价人工工资按苏建函价[2026]27号文件执行。
2.采购人提供的设计施工图纸。
3.计税方法:根据江苏省住房和城乡建设厅苏建函价〔2019〕178号的要求实行一般计税的方法。
4.控制价中承插型盘扣式脚手架和模板支撑架计价费用计取方法执行镇建价[2023]第101号文件。
5.工程不可竞争费费率如下表（%）：
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	基本费率
	标化工地增加费
	扬尘污染防治增加费

	土建
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	0.53
	0
	9
	3.1
	0
	0.31

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


三、材料价格取定：
1.本工程控制价中材料价格参考镇江市2026年第5期《工程造价信息》并结合市场行情等因素综合考虑。
[bookmark: _Hlk504124434]2.报价报价由各报价人根据采购文件要求和工程具体情况，结合自身能力并根据市场价格和市场材料价格风险综合考虑。
四、有关计算说明：
1.接桩暂估10根，原来的桩基础纵筋为6根18，桩径500，接桩高度暂按200，竣工结算量按实结算，
2.余方弃置，运距由报价人自报，
3.本工程控制价模板量按定额砼含模量折算模板面积计算，
4.本工程控制价所有砂浆按散装干拌砂浆，砼按商品砼考虑，
5.新建围堰长度暂按96m，正负零以上高度按1.6m，
6.仅V5205A洗涤水槽基础施工，
7.V5205B、M5501D及钢梯基础取消不施工
8.计日工暂按157工日
9.预留金94200元。
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