静电溢流装置技术规格书：
1、 工作电压220VAC±10%
2、 工作电流：<35mA
3、 响应时间<2秒
4、 防爆等级：Ex db ia IIB T6 Gb
5、 防护等级：IP66
6、 接地电阻：<60Ω，液晶屏实时显示接地电阻值
7、 静电接地：标配5米静电接地夹带螺旋线
8、 报警方式：声光语音报警
9、 工作温度：-40℃—60℃
10、 输出信号：开关量
11、 电气接口：G3/4"
12、 液位开关形式：压电式液位开关
13、 [bookmark: _GoBack]液位开关延伸电缆长度：8米
14、 介质：废水（含少量酸、碘）
15、 液位开关材质：316L不锈钢
16、 安装方式:上装式



