采购询价书
我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn
一、项目概况
1. 项目名称：索普股份各类安全标志牌制作与维护
2. 采 购 人：江苏索普化工股份有限公司安全环境部
3. 报价截止与评审时间：2026年8月7日14：00（北京时间）
4. 评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心
5. 交货时间：合同生效后一年内，须在询价方提出需求后一周内提供制作与维护服务  
6. 交货地址：江苏索普化工股份有限公司
7. 公示查询：www.sopo.com.cn
二、采购内容及要求
（一）采购内容
1.采购服务内容：索普股份各类安全标志牌制作与维护。 
2.采购项目内容：    
	序号
	品  种
	规  格
	材  质
	单位

	1
	应急疏散示意图
	500mm*700mm

	5mm厚亚克力加10mm厚PVC，户内
	块

	2
	宣传学习公示栏
	1000mm*1500mm
	25*25*1.5mm厚201不锈钢框架及不锈钢包边，1.5mm厚镀锌底板，户内
	块

	3
	应急疏散指示牌1
	400mm*250mm

	反光贴纸，户外
	张

	4
	应急疏散指示牌2
	400mm*250mm

	1.5mm厚铝板，反光贴，户外
	块

	5
	应急疏散站牌及安装
	400mm*250mm
Φ76mm*1.5mm
	1.5mm厚铝板，反光贴，户外；Φ76 mm、1.5mm厚201不锈钢管立柱（高2200mm），户外
	套

	6
	安全制度牌1
	  500mm*700mm 500mm*700mm
	5mm厚KT板 包边，户内
	块

	7
	安全制度牌2
	600mm*800mm
	5mm厚KT板 包边，户内
	块

	8
	安全制度牌3
	400mm*600mm
	5mm厚KT板 包边，户内
	块

	9
	安全制度牌4
	300mm*400mm
	5mm厚KT板 包边，户内
	块

	10
	201不锈钢开启式宣传橱窗站牌及安装
	2400mm*1200mm
	1.5mm厚铝板，800mm宽宣传栏顶棚，钢化玻璃，201不锈钢立柱：Φ89 mm，2.0mm厚圆管；Φ76 mm，1.5mm厚圆管，户外
	平方（米）

	11
	201不锈钢宣传站牌及安装
	1650mm*1000mm
	1.5mm厚铝板，反光贴，户外
立柱Φ76 mm，1.5mm厚201不锈钢圆管，户外
	平方（米）

	12
	站牌贴纸制作及更换（与不锈钢站牌配套）
	1500mm*1000mm
	反光贴，户外
	张

	13
	各类铝板挂牌（带挂链）1
	300mm*400mm
	1.5mm厚铝板，反光贴，户外，打孔，304不锈钢挂链（正在动火作业、临时摆放等），户外
	块

	14
	各类铝板挂牌（带挂链）2
	200mm *300mm
	1.5mm厚铝板，反光贴，户外，打孔，304不锈钢挂链（水炮牌等），户外
	块

	15
	各类铝板挂牌（带挂链）3
	250mm *400mm
	1.5mm厚铝板，反光贴，户外，打孔，304不锈钢挂链（应急电话等），户外
	块

	16
	各类铝板挂牌（带挂链）4
	100mm *180mm
	1.5mm厚铝板，反光贴，户外，打孔，304不锈钢挂链（气源接口等），户外
	块

	17
	安全警示牌1
	500mm*700mm
	1.5mm厚铝板，反光贴，户外
	块

	18
	安全警示牌2
	300mm*400mm
	1.5mm厚铝板，反光贴，户外
	块

	19
	安全警示牌3
	500mm*800mm
	1.5mm厚铝板，反光贴，户外
	块

	20
	安全警示牌4
	400mm*600mm
	1.5mm厚铝板，反光贴，户外
	块

	21
	安全警示牌5
	600mm*800mm
	1.5mm厚铝板，反光贴，户外
	块

	22
	安全警示牌6
	500mm*700mm
	反光贴纸，户外
	张

	23
	安全警示牌7
	300mm*400mm
	反光贴纸，户外
	张

	24
	安全警示牌8
	500mm*800mm
	反光贴纸，户外
	张

	25
	安全警示牌9
	400mm*600mm
	反光贴纸，户外
	张

	26
	安全警示牌10
	600mm*800mm
	反光贴纸，户外
	张

	27
	告知卡
	200mm*300mm
	2mm厚双色板UV，户外（危害因素检测等）
	块

	28
	紧急集合点牌
	500mm*700mm
	5mm厚亚克力，户外 
	块

	29
	各类安全责任牌
	300mm*400mm
	2mm厚双色板UV，户外（关键装置等）
	块

	30
	安全袖章
	140mm*440mm
	斜纹布
	个

	31
	安全臂章
	100mm*90mm
	牛津布
	个

	32
	安全监护资格证（套）
	54mm*86mm
	0.84mm厚亮光PVC，带套子和挂绳
	套

	33
	准许作业信息牌
	100mm*150mm
	1mm厚PVC材质，户外
	张

	34
	双重预防巡检牌
	120mm*200mm
	2mm厚亚克力背喷，户外
	块

	35
	限高标识牌
	Φ600mm
	3mm厚铝板，户外，镀锌包箍，户外
	套

	36
	限速标识牌及安装
	Φ600mm
Φ80mm*2mm

	3mm铝板，户外，镀锌包箍，Φ80mm、2mm厚201不锈钢管立柱（高2200mm），户外
	套

	37
	安全横幅
	15000mm
	横幅布，户外
	条

	38
	安全横幅
	20000mm
	横幅布，户外
	条

	39
	安全横幅的拆装
	15000mm/20000mm
	现场拆装费用
	条

	40
	8米高管廊上安全宣传标语牌制作及安装 
	1200mm*1000mm
	1.5mm厚铝板，反光贴，户外，40*40镀锌角钢固定，户外
	块

	41
	8米高管廊上安全宣传标语布制作及安装
	2000mm*15000mm
	550广告布，0.6mm厚镀锌板，
40*40镀锌角钢固定，户外
	平方（米）

	42
	安全宣传牌制作及安装1
	3600mm*10000mm
	550广告布，户外，30*30*2mm厚镀锌方管，直径110mm*3.5mm厚镀锌圆管，0.6mm厚镀锌板，1.5mm厚201不锈钢包边，户外
	平方（米）

	43
	安全宣传牌制作及安装2
	3000mm*5000mm
	反光贴，户外，30*30*2mm厚镀锌方管，直径110mm*3.5mm厚镀锌圆管，0.6mm厚镀锌板，1.5mm厚201不锈钢包边，户外
	块

	44
	消防灭火器牌
	200mm*400mm
	5mm厚泡沫板，反光贴，户外
	块

	45
	消防栓使用方法贴纸
	400mm*600mm
	反光贴，户外
	张

	46
	室外消防栓使用贴纸
	550mm*850mm
	反光贴，户外
	张

	47
	各类消防器材检查卡
	145mm*210mm
	1mm厚PVC，户外
	张

	48
	消防手报贴纸
	100mm*100mm
	反光贴，户外
	张

	49
	岗位应急卡
	  210mm*297mm
	白卡打印塑封
	张


（2） 技术及资质要求
1.技术要求：
· 满足现场使用要求，清晰度高，美观牢固，内容无差错。
· .安全标志牌制作与维保单位应依照相关法律法规、技术标准，对安全标志牌制作安装质量负责。
· 根据甲方要求，在规定时间内完成制作及安装、维护工作。
· 因质量问题造成的后果由乙方承担一切损失。
· 乙方安装施工过程中人员必须进行安全教育，安全措施落实到位。
· 服务期限：一年。本次为年度采购，合同期限从签订合同之日起一年有效期。
· 完成时间：甲方根据计划通知乙方在7天内完成标志牌制作及安装、维护工作。
2.资质要求：报价人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人。能承担设计、制作、发布、代理各类广告及广告牌；不干胶制品、各类标识标牌及钢结构件的制作、安装；亮化工程施工；展览展示及礼仪服务；装饰材料、建材、办公用品、五金、百货、劳保用品的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。报价时请提供在有效期内的营业执照、一般纳税人证明材料、业绩证明等（需加盖报价人公章）。所有证明材料须清晰可辨，如有缺失或模糊不清，将可能导致被拒绝报价。确定评审结果后，有权对报价人提供的证明材料的真实性进行核查，如发现弄虚作假，将取消其服务资格并追究相关法律责任。如需来我公司现场施工的单位，签订合同时需提供工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明（每人不低于100万元保额）；作业人员近半年内的体检报告，特种作业人员需提供资质证明（包括但不仅限于电工证、焊工证、架子工、吊装证、登高作业证等），符合安全规范标准的设备、设施等，施工过程中因报价人原因造成的安全责任及损失，由报价人承担相应法律责任。如报价人为代理商，必须具有合法代理资质。代理商必须提供厂家授权的代理证明材料和合法代理资质的验证渠道，以便采购人验证真伪。保证授权验证方式的真实性，并承担相关法律责任。并提供授权方关于本采购物所需的相关生产及销售资质证书。具有丰富的现场安全标志牌制作与安装经验；熟悉化工生产装置现场安全管理要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
三、报价要求
（一）报价方式
· 含税价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整，报价函格式见附件1。
（二）付款方式
· 货到增值税专用发票到90日内付款。含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。
· 不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。
（三）报价提交方式
线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。
（四）送达地址及联系方式
· 收件单位：江苏索普化工股份有限公司安全环境部
· 地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）
· 联 系 人：陈泰峰，电话：13775533083
（五）疑问咨询
· 报价联系人：陈泰峰13775533083（详情咨询）
· 部门负责人：鲍中元15052946881
四、其他要求
1. 供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。
2. 售后服务：电话响应≤1小时，明确解决方案。
3. 知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。
五、评审流程
1. 评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。
2. 评定标准：在有效报价人中选择总价最低的一家报价人作为成交候选人，以各报价人各分项最低价为基准价格，与成交候选人进行价格谈判，确定最终成交人及成交价格，最终成交人可能一人或多人。请报价人对各分项谨慎报价。
3. 询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。
4. 无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。
六、违约责任
1. 逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。
2. 质量不合格：
· 换货：费用由供应商承担，30日内重新供货，逾期按逾期条款处理；两次不合格则解除合同，返还货款并赔偿20%违约金。
· 解除合同：退货费用由供应商承担，返还货款并赔偿20%违约金（质押货物期间仓储费由供应商承担）。
3. 损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。
七、其他事项
1. 成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。
2. 产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。
3. 违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司安全环境部。

 


江苏索普化工股份有限公司安全环境部
日期：__2026__年_7_月_24_日


附件1
报价函
江苏索普化工股份有限公司：
（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：
项目总价（含税）：            (大写)：             元人民币；税率       %，项目包括：索普股份各类安全标志牌制作与维护。

1. [bookmark: _GoBack]交货时间：________________________。
2. 我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。
3. 愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。
4. 不接受项：________________________。
承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。
全权代表（签字）：________ 联系电话：________
报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日

报 价 清 单
	序号
	品  种
	规  格
	材  质
	单位
	预估数量
	单价/元
（含税价）
	金额（元）
	税率

	1
	应急疏散示意图
	500mm*700mm
	5mm厚亚克力加10mm厚PVC，户内
	块
	46
	
	
	

	2
	宣传学习公示栏
	1000mm*1500mm
	25*25*1.5mm厚201不锈钢框架及不锈钢包边，1.5mm厚镀锌底板，户内
	块
	20
	
	
	

	3
	应急疏散指示牌1
	400mm*250mm

	反光贴纸，户外
	张
	246
	
	
	

	4
	应急疏散指示牌2
	400mm*250mm

	1.5mm厚铝板，反光贴，户外
	块
	152
	
	
	

	5
	应急疏散站牌及安装
	400mm*250mm
Φ76mm*1.5mm
	1.5mm厚铝板，反光贴，户外；Φ76 mm、1.5mm厚201不锈钢管立柱（高2200mm），户外
	套
	87
	
	
	

	6
	安全制度牌1
	  500mm*700mm 500mm*700mm
	5mm厚KT板 包边，户内
	块
	64
	
	
	

	7
	安全制度牌2
	600mm*800mm
	5mm厚KT板 包边，户内
	块
	64
	
	
	

	8
	安全制度牌3
	400mm*600mm
	5mm厚KT板 包边，户内
	块
	64
	
	
	

	9
	安全制度牌4
	300mm*400mm
	5mm厚KT板 包边，户内
	块
	210
	
	
	

	10
	201不锈钢开启式宣传橱窗站牌及安装
	2400mm*1200mm
	1.5mm厚铝板，800mm宽宣传栏顶棚，钢化玻璃，201不锈钢立柱：Φ89 mm，2.0mm厚圆管；Φ76 mm，1.5mm厚圆管，户外
	平方（米）
	24
	
	
	

	11
	201不锈钢宣传站牌及安装
	1650mm*1000mm
	1.5mm厚铝板，反光贴，户外
立柱Φ76 mm，1.5mm厚201不锈钢圆管，户外
	平方（米）
	75
	
	
	

	12
	站牌贴纸制作及更换（与不锈钢站牌配套）
	1500mm*1000mm
	反光贴，户外
	张
	210
	
	
	

	13
	各类铝板挂牌（带挂链）1
	300mm*400mm
	1.5mm厚铝板，反光贴，户外，打孔，304不锈钢挂链（正在动火作业、临时摆放等），户外
	块
	1160
	
	
	

	14
	各类铝板挂牌（带挂链）2
	200mm *300mm
	1.5mm厚铝板，反光贴，户外，打孔，304不锈钢挂链（水炮牌等），户外
	块
	800
	
	
	

	15
	各类铝板挂牌（带挂链）3
	250mm *400mm
	1.5mm厚铝板，反光贴，户外，打孔，304不锈钢挂链（应急电话等），户外
	块
	340
	
	
	

	16
	各类铝板挂牌（带挂链）4
	100mm *180mm
	1.5mm厚铝板，反光贴，户外，打孔，304不锈钢挂链（气源接口等），户外
	块
	160
	
	
	

	17
	安全警示牌1
	500mm*700mm
	1.5mm厚铝板，反光贴，户外
	块
	241
	
	
	

	18
	安全警示牌2
	300mm*400mm
	1.5mm厚铝板，反光贴，户外
	块
	911
	
	
	

	19
	安全警示牌3
	500mm*800mm
	1.5mm厚铝板，反光贴，户外
	块
	240
	
	
	

	20
	安全警示牌4
	400mm*600mm
	1.5mm厚铝板，反光贴，户外
	块
	160
	
	
	

	21
	安全警示牌5
	600mm*800mm
	1.5mm厚铝板，反光贴，户外
	块
	160
	
	
	

	22
	安全警示牌6
	500mm*700mm
	反光贴纸，户外
	张
	290
	
	
	

	23
	安全警示牌7
	300mm*400mm
	反光贴纸，户外
	张
	290
	
	
	

	24
	安全警示牌8
	500mm*800mm
	反光贴纸，户外
	张
	290
	
	
	

	25
	安全警示牌9
	400mm*600mm
	反光贴纸，户外
	张
	550
	
	
	

	26
	安全警示牌10
	600mm*800mm
	反光贴纸，户外
	张
	480
	
	
	

	27
	告知卡
	200mm*300mm
	2mm厚双色板UV，户外（危害因素检测等）
	块
	217
	
	
	

	28
	紧急集合点牌
	500mm*700mm
	5mm厚亚克力，户外 
	块
	50
	
	
	

	29
	各类安全责任牌
	300mm*400mm
	2mm厚双色板UV，户外（关键装置等）
	块
	350
	
	
	

	30
	安全袖章
	140mm*440mm
	斜纹布
	个
	450
	
	
	

	31
	安全臂章
	100mm*90mm
	牛津布
	个
	390
	
	
	

	32
	安全监护资格证（套）
	54mm*86mm
	0.84mm厚亮光PVC，带套子和挂绳
	套
	460
	
	
	

	33
	准许作业信息牌
	100mm*150mm
	1mm厚PVC材质，户外
	张
	900
	
	
	

	34
	双重预防巡检牌
	120mm*200mm
	2mm厚亚克力背喷，户外
	块
	210
	
	
	

	35
	限高标识牌
	Φ600mm
	3mm厚铝板，户外，镀锌包箍，户外
	套
	50
	
	
	

	36
	限速标识牌及安装
	Φ600mm
Φ80mm*2mm

	3mm铝板，户外，镀锌包箍，Φ80mm、2mm厚201不锈钢管立柱（高2200mm），户外
	套
	35
	
	
	

	37
	安全横幅
	15000mm
	横幅布，户外
	条
	90
	
	
	

	38
	安全横幅
	20000mm
	横幅布，户外
	条
	30
	
	
	

	39
	安全横幅的拆装
	15000mm/20000mm
	现场拆装费用
	条
	60
	
	
	

	40
	8米高管廊上安全宣传标语牌制作及安装 
	1200mm*1000mm
	1.5mm厚铝板，反光贴，户外，40*40镀锌角钢固定，户外
	块
	230
	
	
	

	41
	8米高管廊上安全宣传标语布制作及安装
	2000mm*15000mm
	550广告布，0.6mm厚镀锌板，
40*40镀锌角钢固定，户外
	平方（米）
	650
	
	
	

	42
	安全宣传牌制作及安装1
	3600mm*10000mm
	550广告布，户外，30*30*2mm厚镀锌方管，直径110mm*3.5mm厚镀锌圆管，0.6mm厚镀锌板，1.5mm厚201不锈钢包边，户外
	平方（米）
	240
	
	
	

	43
	安全宣传牌制作及安装2
	3000mm*5000mm
	反光贴，户外，30*30*2mm厚镀锌方管，直径110mm*3.5mm厚镀锌圆管，0.6mm厚镀锌板，1.5mm厚201不锈钢包边，户外
	块
	23
	
	
	

	44
	消防灭火器牌
	200mm*400mm
	5mm厚泡沫板，反光贴，户外
	块
	950
	
	
	

	45
	消防栓使用方法贴纸
	400mm*600mm
	反光贴，户外
	张
	900
	
	
	

	46
	室外消防栓使用贴纸
	550mm*850mm
	反光贴，户外
	张
	510
	
	
	

	47
	各类消防器材检查卡
	145mm*210mm
	1mm厚PVC，户外
	张
	600
	
	
	

	48
	消防手报贴纸
	100mm*100mm
	反光贴，户外
	张
	650
	
	
	

	49
	岗位应急卡
	  210mm*297mm
	白卡打印塑封
	张
	165
	
	
	

	总价
	




