附件：2
起重机械（行车）维保技术文件
一、作业环境
	序号
	类别
	具体填写要求

	1
	现场有无危害介质：  有 □  无 √
	

	2
	现场有无易燃介质：  有 □  无 √
	

	3
	是否需要防护作业：  有 □  无 √ 
	

	4
	是否需要动火作业：  有 □  无 √
	

	5
	是否需要登高作业：  有 √  无 □
	登高高度2-20m

	6
	是否需要起吊作业：  有 □  无 √  
	

	7
	检修平台：          有 √  无 □
	甲方提供

	8
	受限空间：          是 □  否 √ 
	


二、检修方案
2.1项目基本信息
本项目为江苏索普赛瑞装备制造有限公司合计33台起重机的年度维保服务，服务周期为2026年9月10日至2027年9月9日。
2.2维保设备清单
本次维保覆盖的所有起重机械的设备位号、名称、技术参数、安装位置等信息如下表所示：
	序号
	设备名称
	型号
	出厂年月
	下次检验
	使用部门
	使用

	
	制造厂
	规格
	出厂编号
	
	
	状态

	1
	双梁桥式起重机
	QD100/20-21.65
	2018.10
	
	8号门上纵
	在用

	
	安徽省雄峰起重机械有限公司
	
	1810901
	2027.7
	
	

	2
	双梁桥式起重机
	QD50/10-21.65
	2018.10
	
	1号门上纵
	在用

	
	安徽省雄峰起重机械有限公司
	
	1810903
	2027.7
	
	

	3
	单梁桥式起重机
	LD5t-26.5
	2019.1
	
	8号门下纵
	在用

	
	安徽省雄峰起重机械有限公司
	
	1901123
	2027.7
	
	

	4
	单梁桥式起重机
	LD5t-26.5
	2019.2
	
	1号门下纵
	在用

	
	安徽省雄峰起重机械有限公司
	
	1902131
	2027.7
	
	

	5
	双梁桥式起重机
	LH32/10t-22.6m
	2019.3
	
	6号门上纵
	在用

	
	安徽省雄峰起重机械有限公司
	
	1903115
	2027.7
	
	

	6
	双梁桥式起重机
	LD10t-
	2019.3
	
	不锈钢车间
	在用

	
	安徽省雄峰起重机械有限公司
	13.295m
	1903117
	2027.7
	2排下纵1
	

	7
	单梁桥式起重机
	LD5t-21.8m
	2019.1
	
	6号门下纵
	在用

	
	安徽省雄峰起重机械有限公司
	
	1901125
	2027.7
	
	

	8
	单梁桥式起重机
	LD5t-21.8m
	2019.2
	.
	3号门下纵
	在用

	
	安徽省雄峰起重机械有限公司
	
	1902133
	2027.7
	
	

	9
	双梁桥式起重机
	LH32/10t-22.825
	2019.3
	
	7号门上纵
	在用

	
	安徽省雄峰起重机械有限公司
	
	1903114
	2027.7
	
	

	10
	双梁桥式起重机
	QD10/3T-22.25M
	2019.04
	.
	
	在用

	
	安徽省雄峰起重机械有限公司
	
	1904902
	2027.7
	3号门上纵
	

	11
	双梁桥式起重机
	LD5t-13.295m
	2019.1
	
	不锈钢车间
	在用

	
	安徽省雄峰起重机械有限公司
	13.295m
	1901112
	2027.7
	2排下纵2
	

	12
	单梁桥式起重机
	LD5t-21.675m
	2019.1
	
	不锈钢车间
	在用

	
	安徽省雄峰起重机械有限公司
	
	1901111
	2027.7
	一排下纵2
	

	13
	双梁桥式起重机
	LH32/5T-22.25M
	2019.4
	
	5号门上纵
	在用

	
	安徽省雄峰起重机械有限公司
	
	1904903
	2027.7
	
	

	14
	双梁桥式起重机
	QD10/3T-22.6M
	2019.4
	
	4号门上纵
	在用

	
	安徽省雄峰起重机械有限公司
	
	1904901
	2027.7
	
	

	15
	双梁桥式起重机
	QD32/5-22.425A5
	2018.9
	
	不锈钢车间
	在用

	
	安徽省雄峰起重机械有限公司
	
	1810902
	2027.7
	1排上纵
	

	16
	单梁桥式起重机
	LD10t-22.825m
	2019.3
	
	2号门上纵
	在用

	
	安徽省雄峰起重机械有限公司
	
	1903116
	2027.7
	
	

	17
	单梁桥式起重机
	LD5t-21.95m
	2019.1
	
	7号门下纵
	在用

	
	安徽省雄峰起重机械有限公司
	
	1901124
	2027.7
	
	

	18
	双梁桥式起重机
	LH16/5t-14.045mT
	2019.3
	
	不锈钢车间
	在用

	
	安徽省雄峰起重机械有限公司
	
	1903113
	2027.7
	2排上纵1
	

	19
	单梁桥式起重机
	LD10t-21.675m
	2019.3
	
	不锈钢车间
	在用

	
	安徽省雄峰起重机械有限公司
	
	1903118
	2027.7
	一排下纵1
	

	20
	单梁桥式起重机
	LD5t-21.95m
	2019.2
	
	2号门下纵
	在用

	
	安徽省雄峰起重机械有限公司
	
	1902132
	2027.7
	
	

	21
	单梁桥式起重机
	LX5t-5.5 A3
	2019.6
	2027.7
	碳钢探伤室
	在用

	
	安徽省雄峰起重机械有限公司
	
	1900270
	
	
	

	22
	单梁桥式起重机
	LX5T-5.38M A3
	2019.7
	2027.7
	不锈钢探伤室
	在用

	
	安徽省雄峰起重机械有限公司
	
	1900019
	
	
	

	23
	门式起重机
	WH16T-18.5MA3
	2020.7
	
	试压货场
	

	
	合肥春华起重机械有限公司
	
	MH2000028
	2028.2
	
	在用

	24
	悬臂吊起重机
	
	
	
	管子货场
	在用

	
	合肥春华起重机械有限公司
	
	
	
	
	

	25
	门式起重机
	MH16T-18.5M
	2021.7
	2027.7
	试压货场
	在用

	
	安徽省雄峰起重机械有限公司
	
	MH2100042
	
	
	

	26
	桥式起重机
	QD32/5T-22.6M
	2021.1
	2027.7
	3号门上纵2
	在用

	
	河南大方重型机器有限公司
	
	212801888
	
	
	

	27
	门式起重机
	MH16T-15.25 A3
	2022.3
	2028.2
	管子货场
	在用

	
	合肥宏发起重机有限公司
	
	202100266
	
	
	

	28
	桥式起重机
	LDA3-13.5 A3
	2005.1
	2028.3
	模式臂车间
	在用

	
	合肥宏发起重机有限公司
	
	2005010001
	
	
	

	29
	门式起重机
	MHS20/5-13.5 A3
	2022.3
	2028.2
	XPE车间
	在用

	
	河南中冶起重机集团有限公司
	
	202200008
	
	2纵中间
	

	30
	桥式起重机
	LB10-16.5
	2002.8
	2027.7
	XPE车间
	在用

	
	苏州起重机厂
	
	2002080537
	
	2纵右
	

	31
	桥式起重机
	LB10-16.5
	2002.8
	2027.7
	XPE车间
	在用

	
	苏州起重机厂
	
	2002080539
	
	1纵1
	

	32
	桥式起重机
	BQ3-16.5 A3
	2006.11
	2028.2
	XPE车间
	在用

	
	天津双盛起重设备
	
	2006110001
	
	2纵左
	

	33
	桥式起重机
	LD5-13.5 A3
	2002.8
	2028.2
	焊培中心
	在用

	
	江阴市工程机械起重设备厂
	
	2002080540
	
	
	



2.3故障处置规则
本次维保服务针对起重机械日常运行突发故障，依据实际故障情况开展应急抢修作业，保障设备尽快恢复正常使用。
2.4检修作业要求
1.作业全程严格遵守起重机械安全技术规范，至少每月对起重机及配套安全设施开展一次预防性保养；每月不少于1次对安全装置、钢丝绳、制动器、接触器和其他运转部件的外观状态、运行工况进行专项检查，留存完整检查记录。
2.所有起重机械按规范完成全面检测，其中32台设备需按要求每两年开展一次法定强制检验或委托检测，剩余1台设备无需进行检测；所有检测产生的相关费用均由甲方承担，需检测的行车具体范围见上述设备清单。
3.维保服务期内，如发现甲方起重机械零部件存在损坏情况，经甲方签字认可后开展零部件更换作业，直至设备恢复正常使用状态，所产生的备件费用由甲方承担。
4.维保服务期内乙方须全力保障所有起重机械顺利通过年度检验，对应检测费用由甲方承担。
5.维保作业全程严格遵守甲方单位各项管理规定，若作业过程中发生由乙方人员操作不当导致的所有人身伤害或设备损坏事故，全部责任均由乙方自行承担。
6.检修过程中涉及更换的备件，统一由乙方负责提供。
三、工期要求
常规维保服务周期：2026年9月10日起至2027年9月9日截止。
应急抢修服务：提供全天候24小时应急响应，接到甲方故障报告后，须在2小时内抵达现场并完成排险救援工作。
四、验收标准
维保服务周期内保障所有起重机械大小车运行正常，轨道全程走合平稳无异响；限位装置动作灵敏可靠，起升机构运行灵活无异常工况；电气系统动作响应顺畅，不存在异常故障。
每次故障排除后，由甲乙双方指派人员共同到现场开展验收，确认设备所有性能指标均恢复正常后，视为本次维修作业合格。
五、质保要求
本次维保期间更换的所有备件，质保期为备件更换完成后3个月。
本次整体维保服务的质保期，为维保服务周期结束后3个月。
六、环保要求
[bookmark: _GoBack]维保作业中更换的废旧零部件、废油、检修用沾油纱头等油类污染物，须严格按照甲方指定要求，统一收集后摆放至甲方指定地点，不得随意丢弃造成环境污染。
七、维修资质要求
承接本维保项目的乙方单位，须持有市场监管部门核发的起重机械维修B级及以上有效资质。
