水环式真空泵数据表
	项目
	技术参数/规格

	一、基本性能参数
	

	产品型号
	2BV5110

	最大抽速 (最大气量)
	2.75 m³/min (165 m³/h)

	极限压力
	33 hPa (mbar) [绝压]

	电机功率
	4 kW，380V/50Hz，防护等级IP55，工作制S1，一级能效

	泵转速
	1440 r/min

	工作液流量
	约 0.4 - 0.8 m³/h

	噪音
	≤ 63 dB(A)

	应用场景
	N1.12-0.8汽轮机组凝汽器抽真空

	二、接口与安装尺寸
	

	吸入口径
	DN50  PN1.6(法兰连接)

	排出口径
	DN50  PN1.6(法兰连接)

	安装尺寸 (长×宽×高)
	约 637 × 325 × 361 mm

	地脚螺栓孔
	4-φ12 mm

	三、材料与配置
	

	泵体材质
	铸铁

	叶轮材质
	SUS304不锈钢

	泵轴材质
	2Cr13

	密封形式
	机械密封（标准配置）

	轴承品牌
	SKF或 NSK

	四、应用与备注
	

	适用工况
	凝汽式汽轮机组凝汽器抽真空

	汽蚀保护
	极限压力下长期运行，需配置汽蚀保护管接口

	工作液
	循环冷却水

	备注
	机泵同轴直联设计，结构紧凑


水环式真空泵数据表
	项目
	技术参数/规格

	一、基本性能参数
	

	产品型号
	2BV5131

	最大抽速 (最大气量)
	6.66 m³/min (400 m³/h)

	极限压力
	-0.098 MPa (绝压约33hPa)

	电机功率
	11 kW，380V/50Hz，防护等级IP55，工作制S1，一级能效

	泵转速
	1450 r/min (部分资料为1430/1460r/min)-

	工作液流量
	约 0.9 m³/h (15 L/min)

	噪音
	≤73 dB(A)

	应用场景
	汽轮发电机组凝汽器抽真空

	二、接口与安装尺寸
	

	吸入口径
	DN65  PN1.6(法兰连接)

	排出口径
	DN65  PN1.6(法兰连接)

	安装尺寸 (长×宽×高)
	约 852 × 377 × 427 mm

	地脚螺栓孔
	4-φ15 mm

	三、材料与配置
	

	泵体材质
	铸铁

	叶轮材质
	不锈钢SUS304

	泵轴材质
	2Cr13

	密封形式
	机械密封（标准配置）

	轴承品牌
	SKF或 NSK

	四、应用与备注
	

	适用工况
	汽轮机组凝汽器抽真空

	汽蚀保护
	极限压力下长期运行必须配置汽蚀保护管接口

	工作液
	循环水

	备注
	机泵同轴直联设计，结构紧凑


