醋酸乙烯及EVA一体化项目氧用镍基管道材料公开采购文件

我公司现需采购氧用镍基管道材料1批，现在索普官网公开发布采购信息。根据《综合评审打分表》评分标准进行打分，综合评分最高的的报价人作为中选人。
1. 报价须知
1.1 采购货物名称：氧用镍基管道材料1批（详见3.报价货物清单及技术要求）。
1.2 交货地点：江苏索普新材料科技有限公司指定现场。
1.3 交货期：2026年11月15日前（如无法满足请在报价时注明）。
1.4 付款方式：货到验收合格后，出具增值税专用发票，2个月内银行现汇付款90%，余款10%作为质保金，质保期为材料到货后18个月（验收合格后计时）。如报价人不接受采购人提出的付款方式，明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。
1.5 报价方式：线下。报价书及相关资料以报价袋形式送达。
1.5.1 报价袋外包装必须用“封条”密封，封条格式自定，另需加盖公章、法人章，填写密封日期。
1.5.2 报价袋封面上需注明“采购项目名称，报价方名称、地址、联系人、联系电话”等信息。
1.5.3 报价文件还应包括正本1份，并要求在报价截止日之前送达，逾期将作为作无效报价处理。
1.6 报价截止时间：2026年9月7日下午14:00（北京时间）。
1.7 报价评审时间：2026年9月7日下午14:00（北京时间）。
1.8 报价评审地点：江苏索普(集团)有限公司采购中心。
1.9 报价须知：报价为固定综合单价，暂估总价进行评审，报价含13% 增值税、运费等。
如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。
1.9.2 中选单位需提供本次询价各项产品随货资料【发货清单、说明书、质量保证书（或质量保修卡、检验报告）、合格证、TS证书等】，同时提供纸质版、PDF版电子版（纸质版资料随货同行，电子版资料扫描合并成1份PDF文件，以合同号命名，发货前提供）。
发货清单盖中选单位公章，质保资料盖制造商质检章和中选单位公章。
1.9.3 本次询价各项产品随货资料采用数字化交付模式。发货完成后，配合数字化交付工作人员，将中选单位信息、本次询价各项产品电子版资料上传至公司数字化交付平台。
2. 报价人资质：
2.1 报价人须是中华人民共和国境内依法注册的独立法人，有能力提供本次报价所有规格型号标的物和相关服务的制造商、贸易商、代理商（报价人须提供有效的营业执照副本扫描件或其他证明文件并加盖公章）。
2.2 报价人须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》（压力管道元件制造）及对应管道元件的型式试验证书（含相对应材质及标准），所提供材料应在有效期内并覆盖标的物清单范围。贸易、代理商可提供本次供货制造商证明材料。（报价人须提供有效证书、报告的原件扫描件并加盖公章）。
2.3 业绩要求：自2023年1月1日至报价截止时间前7日止(以合同签订时间为准)，报价人具有石油/化工类单项氧用无缝钢管（清单包含N04400材料即可）合同含税金额不小于20万元人民币的产品供货业绩。（贸易商、代理商须提供自身相应业绩资料。）
报价人需对业绩的真实性承担全部责任，提供包含上述信息的业绩合同扫描件，未按要求提供业绩证明文件的将被视为无效业绩。（提供含发票复印件、双方印章盖章页、签订日期页、合同金额页、供货内容页，扫描件内容必须清晰可辨）。
2.4报价人必须具备良好的售后服务能力，要求电话联系后8小时内必须给予回复，明确解决方案。
2.5 报价人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由报价人承担一切后果，采购人不承担任何责任。
2.6 不接受被列入索普集团供应商负面清单中的单位报价。
2.7 不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价。
3. 报价货物清单及技术要求：
3.1 报价货物清单

	序号
	物料编码
	物料名称
	规格型号
	材质
	单位
	数量

	1
	21700000000168
	无缝钢管
	ASME B36.19M，氧用， DN100 × Sch10S
	ASTM B165 UNS N04400 annealed
	米
	1

	2
	21700000000168
	无缝钢管
	ASME B36.19M，氧用，DN100 × Sch10S
	ASTM B165 UNS N04400 annealed
	米
	0.25

	3
	21700000000169
	无缝钢管
	ASME B36.19M，氧用，DN50 × Sch10S
	ASTM B165 UNS N04400 annealed
	米
	1.44

	4
	21700000000249
	无缝钢管
	ASME B36.19M，氧用， DN15 × Sch40S
	ASTM B165 UNS N04400 annealed
	米
	1

	5
	21700000000250
	无缝钢管
	ASME B36.19M，氧用，DN150 × Sch10S
	ASTM B165 UNS N04400 annealed
	米
	52.2

	6
	21700000000251
	无缝钢管
	ASME B36.19M ，氧用，DN40 × Sch40S
	ASTM B165 UNS N04400 annealed
	米
	1

	7
	21700000000252
	无缝钢管
	ASME B36.19M ，氧用， DN20 × Sch40S
	ASTM B165 UNS N04400 annealed
	米
	3

	8
	21700000000872
	无缝钢管
	ASME B36.19M，氧用， DN25 x Sch40S
	ASTM B165 UNS N04400 annealed 
	米
	21



注：1）供货单位应按照供货清单要求的规格、型号、技术参数供货，满足采购文件的所有要求。
2）供货单位应保证产品质量符合国家标准或行业标准，所适用标准应为最新生效施行标准。
3）所有产品为全新物品，所有产品实行3包服务。
4）供货清单内价格为含税价格，税率为13%。

3.2 技术要求
本技术要求适用于江苏索普新材料科技有限公司醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）氧用无缝钢管（N04400）的采购。涵盖原料输送、工艺生产、公用工程、管网配套等化工工况，包括易燃易爆介质、腐蚀性介质、高温高压/低温真空等场景用管。
本次供货产品均需符合国家、行业现行有效标准、规范，适配化工生产连续化、高可靠性、防爆防腐的核心要求，同时满足安装、试压、运行及后期维保的工艺规范。
本要求为采购技术条款，制造商/供应商按照本技术规格及要求供货，并不能解除其对供货质量应承担的责任。
技术规格及要求（氧气管道）
一、报价说明
1.1 本批次管道材料（N04400）报价为闭口含13%增值税固定综合单价（采购人实际过磅重量计吨价），折算为米价开票。
（如在开票前国家增值税专用发票税率发生变化，将按新税率修正合同价格，新合同价格=原约定税率合同价格/（1+原增值税税率）*(1+新增值税税率)，报价人按新税率开具增值税专用发票给招标人）。
1.2 母材要求（提供母材材质证明书）：
1）镍基合金钢坯料：太钢、永兴、上海一郎，安徽富凯、江西宝顺昌
2）进口品牌
1.3 本批次管道材料实际送货时间以采购人通知为准。对于本项目建设过程中，可能出现本次采购同规格型号材料零星增补的情况，执行原合同固定综合单价进行增补。报价人要充分考虑管道包装、运输导致成本增加的因素，报出统一综合单价。
材质为合金钢（N04400）氧用管道材料增补到货时间（60-100）天内。
1.4 对于未列入本次采购报价货物清单中的管道材料，在本项目建设过程中，可能出现增补。报价人须根据各种规格材料单价的均价报出增补价格。
1.5 特殊送货需求：项目急需，增补单支或数量较少，无法实现拼车、整车发货的管道材料，单独报出运输服务价格和送货时间（运输服务价格、响应时间作为服务评分项指标）。
1.6 本次报价，需按照报价函中要求，注明各种规格管道材料的制造厂家（同规格材料不超过2个制造商）。
1.7 本次评审，以采购报价货物清单中的数量，预估合同总价作为评审价格（不含增补量价格）。
1.8 本次供货，应确保每种规格钢管实际供货米数大于等于报价货物清单的米数【原则上不可超过常规一根钢管的米数范围，多米不多支】，最终以实际供货米数的采购人实际过磅重量进行结算。
1.9 本次材料采购数量预估为工程总量的80%，实际供货数量以采购人通知为准，最终以实际供货量进行结算（结算金额不超过合同金额的130%，不另做增补合同）。
二、资质要求
2.1 报价人需提供本次采购报价货物清单中各类压力管道元件生产厂家的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，及压力管道元件的型式试验证书（含相对应材质及标准），证书允许的范围需覆盖招标产品的范围，否则其报价无效。
	包段
	所需《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书类别

	1
	压力管道元件制造：压力管道管子（无缝钢管）



三、通用基本要求
（一）通用标准遵循
所有钢管产品及生产、检验、试验均需符合以下国家/行业/国际通用标准（含最新修订版），且满足江苏索普（集团）有限公司化工生产相关企业标准，若标准间存在差异，按最严格要求执行：
1. 氧用管道：ASME B36.19M、ASTM B165镍铜合金（蒙乃尔合金）等。
（二）公称参数与适配性
见本次采购报价货物清单。
（三）质量证明文件要求
产品的质量证明文件应包含但不限于供货钢管的基本信息(产品编号、炉批号、材质、规格等)、化学成分分析、力学性能测试、无损检测、热处理、材料制造单位质量检验章等。贸易、代理商供货，产品的质量证明文件应同时加盖贸易、代理商单位公章。
母材的质量证明文件除母材制造单位质量检验章，还应加盖氧用钢管供货单位公章。
四、专项技术要求
4.1 氧气钢管表面标注“氧用禁油”标识。
4.2 检测要求：
1）提供化学成分报告。
2）提供力学性能试验报告。
3）提供工艺性能试验报告。
3）逐根进行液压试验，并提供试验报告。
4）逐根进行涡流、超声检测试验，并提供试验报告。
5）单独提供脱脂合格试验报告。
4.3 焊补要求： 
1）不允许对母材进行补焊。
4.4 表面质量：
1）钢管的内外表面应光滑，不应有裂纹、折叠、轧折、离层、结疤、毛刺和锈蚀。这些缺陷应完全清除，清除深度应不超过壁厚的10%，缺陷清除处的实际壁厚应不小于壁厚所允许的最小值。
2）钢管内表面的粗糙度Ra≤3.2 um。
3）管道出厂前应进行清洗，去除灰尘、污垢、砂子、锉屑、油漆等。
4.5 其他要求：
1）钢管按照公称外径和公称壁厚交货，尺寸允许偏差符合标准要求。
2）钢管的制造方法采用热轧或冷拔，不接受热扩。
3）镍合金无缝管（如UNS N04400）：需符合ASTM B165标准，退火处理（annealed）。
五、标识要求
5.1 钢管组成件应当逐件采用标志进行标记。标志内容一般包括制造单位代号或者商标、许可标志（TS证书号）、材料(等级、类型、牌号、规格、炉批号)、标准号、产品编号等，并且应当符合有关安全技术规范及其相应标准的要求。产品规格较小，无法标记全部内容时，可以采用标签或者按照相应要求省略部分内容。从产品标志应当能够追溯到产品质量证明文件。
5.2 符合特种设备压力管道检验要求。
六、包装、防护要求  
6.1概述：符合GB/T 2102-2022规定。
6.1.1报价人应充分考虑供货过程中，因各类材料的防护要求，导致成本增加的因素。
6.1.2钢管在出厂检验和试验完成后，应保持完全无水、干燥状态。
6.1.3钢管所有开孔位置应采用木质、金属或塑料材料予以覆盖或堵塞，并固定牢靠，预防运输途中可能造成的机械损坏、藏污纳垢以及大气腐蚀。同时方便安装前的长期室外存放。
6.1.4钢管应尽量按同种规格进行捆装。
6.1.5 氧气钢管出厂前，应采用无尘软质材料包装，并做到与其他供货材料有效隔离。DN100及以下5支/包，DN100以上2支/包。
6.1.6 钢管装车应充分考虑运输、卸货过程中的各项安全防护措施，严禁超高超限、大管套小管装车。 
七、验收要求
钢管到货后，供货方需配合采购人进行现场验收：核对规格、数量、标识、包装，检查管体是否有变形、损伤、防腐层脱落等问题，验收不合格的产品严禁入库。
7.1外观验收
内外表面应圆滑清洁，无缺陷、裂纹、皱折及其它异物。
7.2尺寸验收 
尺寸公差应满足本次采购相应标准、规范及规定的要求。采购人采取抽检方式，对供货材料的外形尺寸（外径、壁厚、椭圆度、长度等）进行检测验收。
7.3重量验收
7.3.1 材质为镍基合金钢材质的钢管以采购人实际过磅重量进行验收。
7.4 标识验收
标识应符合本章第五节要求。
7.5包装、防护验收
包装、防护应符合本章第六节要求。
7.6理化、探伤检验
本项目签约的第三方检测单位，根据本章相关标准、规范及规定的要求进行。
7.7 质量证明书（含脱脂合格检验报告）
需符合GB/T 2102-2022的规定。中选人供货时，应该提供与本次供货报价货物清单标识上相符的质量证明文件（纸质、电子版），否则视为未交货。
八、质量保证
所有钢管材料质量保证期为18个月，自采购人验收合格之日起计算。
九、不合格处罚
9.1 中选人供货不符合本次采购技术要求的，采购人有权拒绝收货，并对中选人实施处罚：
1） 第一次验收不合格，允许安排一次换货，并按照合同金额的2% 实施处罚。
2） 第二次验收不合格，买方有权解除本合同，并将卖方列入江苏索普（集团）供应商负面清单。
3） 卖方产品不满足买方要求，导致验收不合格，因退换货等原因，造成采购人安装施工返工、工期延和不合格品重复验收等所产生的全部费用，包括但不限于施工和检测费为买方直接损失，全部由中选人承担。
4）根据本项目监理通知单（SH/T 3903-A.4）对本次采购质量问题作出定性和定量的判定，依据《索普集团供应商负面清单管理规定》，考核供应商相应积分。
9.2 如中选人没有按照约定的时间交货和提供服务，采购人有权解除合同，并要求卖方赔偿由于延迟供货和提供服务造成的全部损失。
1）未按照采购文件要求提供服务（如：包装防护等）的违约金按合同金额的1% 计收。
2）迟交货物的违约金每周按合同金额的1% 计收。一周按7天计算，不足7天按一周计算。
3）中选人迟交货物超过10日，采购人有权解除本合同，同时不用承担任何违约或赔偿责任，已付款项卖方需退还，未付款项买方不再支付。
3.3 按照本章“综合评审打分表”评分标准进行打分（材料费用采用含税价格进行总价求和计算评审价）。
综合评审打分表（满分100分）
	序号
	内容
	满分值
	评分项
	评分细则

	A 报价部分70分

	1
	价格分
	70
	1）评审基准价：所有有效报价单位的评审价的算术平均值。当报价人数量达到或超过7家，则在计算前分别去除一个最高价和一个最低价后，再计算平均价作为基准价。
2）报价人评审报价与评审基准价相等者得基本分65分。
3）报价人评审报价高于评审基准值的，按每高于评审基准价1%扣0.5分，扣分上限为5分；报价人评审报价低于评审基准值的，按每低于评审基准价1%加1分，加分上限为5分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

	B 商务部分 6分

	1
	商务条款响应性
	2
	商务偏离情况
	无偏离得满分，每偏离一项扣0.5分。

	2
	业绩
	4
	使用业绩
	除去报价资格要求中单项业绩外：每有一个资格要求业绩要求的规模业绩得1分，最高得4分。

【贸易商、代理商须提供自身相应资料。提供包含上述信息的业绩合同扫描件（合同首页、合同货物明细、合同单价和总价、合同签署页、签字日期、销售发票及明细。扫描件内容必须清晰可辨并加盖公章】。

	C 技术部分 24分

	1
	生产能力
	4
	设备配置
	各报价人对本公司生产能力、设备配置进行表述：
1)配置充足、合理、先进，完全满足项目需求，得4分；
2)配置基本充足、合理、先进，能满足项目需求，得2分；
3)配置较合理，基本满足项目需求，得1分；
4)配置不足，不够科学，得0分。

【提供报价人生产设备现场照片和加盖报价人公章的设备清单；未提供的不得分。贸易、代理商可提供本次供货制造商授权的相应资料】。

	2
	检测能力
	4
	检测（软件、硬件、资质）
	各报价人对本公司的检测能力、设备配置、资质进行表述：
1）配置充足、合理、先进，完全满足项目需求，得4分；
2）配置基本充足、合理、先进，能满足项目需求，得2分；
3）配置较合理，基本满足项目需求，得1分；
4）配置不足，不够科学，得0分。

【提供报价人检测设备现场照片和加盖报价人公章的设备清单；未提供的不得分。贸易、代理商可提供本次供货制造商授权的相应资料】。 

	3
	质量管理
	4
	管理方案
	各报价人对本公司的质量控制方案（如：原材料品牌、工艺特点、专利技术、自控程度、检测流程、仓储保管等）进行表述。
1）现场管理方案全面、合理、科学，非常有针对性，完全满足项目需求，得4分；
2）方案基本全面、合理、科学，能满足项目需求，得2分；
3）方案不够全面、合理、科学，得1分；
4）方案完全不满足项目需求，得0分。

【提供报价人质量控制方案并加盖公章。贸易、代理商可提供本次供货制造商授权的相应资料】。 

	4
	供货保障
	6
	供货保障方案
	各报价人对本项目的供货保障方案（如：进度计划、发货计划、包装防护、交货方式等）进行表述。
1）供货保障方案全面、合理、科学，针对性强，完全满足项目需求，得6分；
2）方案较全面、合理、科学，能满足项目需求，得4分；
3）方案不够全面，针对性较差，得2分；
4）方案不合理，不能满足项目需求，得0分。

【提供报价人自身供货保障方案并加盖公章】。

	5
	增补服务
	3
	增补保障方案
	各报价人对本项目的增补保障方案（如：未列入本次采购报价货物清单中的材料增补价格、响应时间、配车/整车发货的灵活性等）进行表述。
1）方案全面、合理、科学，针对性强，完全满足项目需求，得3分；
2）方案较全面、合理、科学，能满足项目需求，得1分；
3）方案不够全面、方案不合理，针对性较差，不能满足项目需求，得0分。

【提供报价人自身增补服务方案并加盖公章】。

	6
	售后服务
	3
	售后服务方案
	各报价人对本项目的售后服务方案（如：出现质量问题，报价人响应时间、应对方案及处理时效等）进行表述。
1）售后服务方案全面、合理、科学、针对性强，完全满足项目需求，得3分；
2）方案较全面、合理、科学，基本满足项目需求，得1分；
3）方案不够全面，方案不合理，针对性较差，不能满足项目需求，得0分。

【提供报价人自身售后服务方案并加盖公章】。

	合计
	100分



  4.评审流程：
4.1在能够满足公开采购人技术要求和供货期要求的报价人中选择综合评分最高的一家报价方作为中选候选人。
4.2请各报价方保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系。
4.3评审小组不得泄露各报价方的报价。
5.其他注意事项：
5.1 中选人应保证产品各项指标符合国标，无国标强制要求的应符合采购人3.报价货物清单及技术要求条款，否则应及时调换或退货处理。
5.1.1中选物中需检验的品种，经采购人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理。长期合约的中选人如出现3次产品质量不合格的情况，视为中选人无能力保障产品质量，采购人有权终止此次采购合同的执行。
5.1.2 不合格货品采购人会及时通知中选人，如有异议双方协商解决。如需仲裁，应在7个工作日内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间中选人应保证采购人供应，不影响采购人正常生产运行。
5.2 凡对采购文件条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：
地址：江苏省镇江市京口区求索路101号索普行政办公楼，邮编：212006
联系人：孙勤，手机：15952801220
6.请详细阅读本采购书，参与报价报价视为对本采购书所列之条款均表示接受认可。本次采购解释权归江苏索普（集团）有限公司项目部所有。
报价函
江苏索普新材料科技有限公司：
(报价单位全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的公开采购有关活动，并对该项目进行报价。
1、本次报价应仔细阅读采购文件3.2 技术要求。
2、报价为固定综合单价，暂估总价进行评审。报价项目的总报价（含税）为     (大写)：     元人民币；税率    %。
	序号
	物料编码
	物料名称
	规格型号
	材质
	数量（米）
	理算重量（吨）
	单价
(元/米)
	总价
(元)

	1
	21700000000168
	无缝钢管
	ASME B36.19M，氧用， DN100 × Sch10S
	ASTM B165 UNS N04400 annealed
	1
	
	
	

	2
	21700000000168
	无缝钢管
	ASME B36.19M，氧用，DN100 × Sch10S
	ASTM B165 UNS N04400 annealed
	0.25
	
	
	

	3
	21700000000169
	无缝钢管
	ASME B36.19M，氧用，DN50 × Sch10S
	ASTM B165 UNS N04400 annealed
	1.44
	
	
	

	4
	21700000000249
	无缝钢管
	ASME B36.19M，氧用， DN15 × Sch40S
	ASTM B165 UNS N04400 annealed
	1
	
	
	

	5
	21700000000250
	无缝钢管
	ASME B36.19M，氧用，DN150 × Sch10S
	ASTM B165 UNS N04400 annealed
	[bookmark: _GoBack]52.2
	
	
	

	6
	21700000000251
	无缝钢管
	ASME B36.19M ，氧用，DN40 × Sch40S
	ASTM B165 UNS N04400 annealed
	1
	
	
	

	7
	21700000000252
	无缝钢管
	ASME B36.19M ，氧用， DN20 × Sch40S
	ASTM B165 UNS N04400 annealed
	3
	
	
	

	8
	21700000000872
	无缝钢管
	ASME B36.19M，氧用， DN25 x Sch40S
	ASTM B165 UNS N04400 annealed 
	21
	
	
	

	合计
	



注：1）供货单位应按照供货清单要求的规格、型号、技术参数供货，满足采购文件的所有要求。
2）供货单位应保证产品质量符合国家标准或行业标准，所适用标准应为最新生效施行标准。
3）所有产品为全新物品，所有产品实行3包服务。
4）供货清单内价格为含税价格，税率为13%。

2、我方保证遵守公开采购文件中的全部规定；
3、我方保证忠实地执行双方签订的合同,并承担合同规定的责任义务；
4、我方已详细审查全部公开采购文件，包括公开采购文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受公开采购文件所有条款。如果公开采购文件有相互矛盾之处，我方同意按公开采购方的解释处理；
5、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。
6、对自主公开公开采购文件的不接受项：                                              
全权代表（签字）：
联系电话：
报价单位（盖章）：
日期：
