采购询价书

我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn
项目概况
1.项目名称：装备保障部电梯日常维保及消缺

2.采 购 人：江苏索普化工股份有限公司采供中心
3.报价截止与评审时间：2026年9月8日14：00（北京时间）
4.评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心
5.交货时间：

2026年9月24日至2027年9月23日。

6.交货地址：江苏索普化工股份有限公司（江苏省镇江市京口区求索路）
7.公示查询：www.sopo.com.cn

采购内容及要求

（一） 采购内容
12台电梯年度日常维保及消缺，主要包括日常维护、故障及时消缺和完成1次年度报检，维保过程中涉及零部件更换经双方确认后均由成交人提供，具体要求详见电梯日常维保及消缺技术方案，如有需要可至甲方现场勘察；具体要求详见附件1：报价函和附件2：电梯日常维保及消缺技术方案。                         

成交后，签订合同前需根据维保维修的实际情况，结合采购文件中技术文件中的要求，制定实际维保维修方案，经双方确认后实施。进厂施工前需提供所有参与施工人员保险证明（工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等，雇主责任险或团体人员意外伤害险不低于100万/人）；特种作业人员提供资质证明（电工证、焊工证、架子工、吊装证、登高作业证等）；符合安全标准的设备、设施；专业安全管理人员资格证书；施工人员年龄原则上要求在18至60周岁；提交近1年内的体检报告，存在重大疾病的不得在公司作业，存在职业禁忌的，不得从事与职业禁忌相关工作；还需通过采购人安全部门的安全教育；

    夏季高温时间室外施工时间要求：日最高气温≥40℃，停止室外露天作业；40℃＞日最高气温≥37℃，室外作业累计不超过6小时，且在气温最高时段（11:00-14:00）停止室外露天作业；37℃＞日最高气温≥35℃，需缩短室外露天连续作业时间，且不得安排室外露天作业加班。请自行安排施工时间，工期不能延误。
（二）技术及资质要求

1.资质要求：报价单位具有客货电梯安装、维修B级或以上资质；委托第三方检测单位需持许可检测资质。报价时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和电梯维护项目业绩（至少3家已履约完成，需提供合同复印件）。
2.资质文件：贸易商（经销商）须提供授权代理资质及真实有效的验证方式，并承担法律责任。

三、报价要求

（一）报价方式

1.含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整。

2.报价文件只需提供1份纸质版，报价文件需采用双信封密封投递，技术文件、资质要求等文件为1信封，该信封内所有文件不涉及价格，如有涉及后果自负。报价函为独立的另1信封密封。报价函详见附件1。

3.报价文件包括：报价函、技术文件，报价中包含13%税费（非13%的发票需在报价中注明）。
（二）付款方式

检修结束验收合格，增值税专用发票到后，60天内支付全部维保维修费及90%的备件费，余款半年质保后付清。

含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。

成交总价<1万元时不留质保金，但需按合同提供质保服务。

不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的  付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。

（三）报价提交方式

线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。

（四）送达地址及联系方式

收件单位：江苏索普化工股份有限公司采供中心
地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）

联 系 人：潘诚，电话：13952810654
（五）疑问咨询

报价联系人：潘诚13952810654（详情咨询）
部门负责人：解云13913442555

四、其他要求

（一）进场服务材料（如需进场施工前提供）：

人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书；

施工人员年龄18-60周岁，提供近1个月体检报告（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。

（二）供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。

（三）售后服务：电话响应≤1小时，明确解决方案。
（四）知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。

五、评审流程

1.评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。评审顺序：先进行技术及资质文件的评审，确认符合采购文件要求的报价人；开启符合要求的报价人的报价函，确定最终成交人；不符合技术及资质要求的报价人的报价函不开启，报价文件也不作回退处理。

2.评定标准：在能够满足采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择评定价最低（其他报价人的各分项报价作参考，需接受其他报价单位的分项最低价）的一家报价人作为成交候选人。

3.询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。

4.无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。

六、违约责任

1.逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。

2.质量不合格：

验收不合格，选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由成交人全部承担，且需在采购人要求的时间内完成，逾期未完成的，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除（如有异议请在报价时注明）。
解除合同：如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

3.损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。

七、其他事项

1.成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。

2.产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。

3.争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。

4.违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司采供中心。

     江苏索普化工股份有限公司采供中心
日期：2026年8月28日

附件1：
报价函

江苏索普化工股份有限公司：

（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：

1.项目总计（含税）：（大写）____元人民币；税率     %。

2.交货时间：________________________。

3.我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。

4.愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。

5.不接受项：________________________。
6.报价清单 

（1）常规维修为合同固定费用，主要包括常规维保、故障消缺、定期报检、税等。
	序号
	名称
	型号
	技术参数
	报检时间
	维修类别
	内容
	数量（只）
	单价
	总价
	合计
	税率

	1
	ADC

1台货梯
	TBKJ
	载重1000kg    高度6m  2层2站  0.50m/s  曳引驱动  集选控制
	2027.7/法定检测
	常规维保维修
	详见方案
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	备件更换
	AZ-05门锁触点
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BA400按钮
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	常规机械锁
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	常规钥匙开关
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	通用门滑块
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	门触点SEL1/2-A1Z
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1350自复绳
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SFM-27蜂鸣器
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	LED灯贴
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	UST限速开关
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Shd微动开关
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	450拉簧
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	14*51保险管
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	250*20*6201吊门滚轮
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	16MM靴衬
	16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	FB-420BJ轴流风机
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	MY4NJ继电器
	12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DILM32-10接触器
	12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	通用油杯
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DAA24591C8光幕
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	YA-ZFZD-E5W-A01-2应急灯
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	KM763640G01主板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	P366718B电源板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	XZPGL轿顶板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	FCRD112制动器
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	EM-3540主机曳引轮包括轿顶和对重的轮子
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3*4+1随行电缆
	20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SCLC-V1.1外招板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SX-8606-V1.0内招板
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	XS12B限速器整套
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	FE-D3000-A-G1门机控制器
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	HES-0512-2MHC门机马达
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	B4115皮带
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	KM902670G13门刀
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RT1232电池
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	TNG-012平层感应器
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6mm钢丝绳
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	12mm钢丝绳
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	GS8511-EX.B2隔离式安全栅
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DNXS-10外呼板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BGM/220防爆光幕
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BHH防爆话机
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	钢丝绳截短
	1
	
	
	
	

	2
	ADC

1台电 梯
	TBKJ
	载重1000kg  3层3站  0.50m/s  曳引驱动  集选控制
	2027.7/法定检测
	常规维保维修
	详见方案
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	备件更换
	AZ-05门锁触点
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BA400按钮
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	常规机械锁
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	常规钥匙开关
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	通用门滑块
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	门触点SEL1/2-A1Z
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1350自复绳
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SFM-27蜂鸣器
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	LED灯贴
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	UST限速开关
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Shd微动开关
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	450拉簧
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	14*51保险管
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	250*20*6201吊门滚轮
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	16MM靴衬
	16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	FB-420BJ轴流风机
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	MY4NJ继电器
	12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DILM32-10接触器
	12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	通用油杯
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DAA24591C8光幕
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	YA-ZFZD-E5W-A01-2应急灯
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	KM763640G01主板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	P366718B电源板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	XZPGL轿顶板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	FCRD112制动器
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	EM-3540主机曳引轮包括轿顶和对重的轮子
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3*4+1随行电缆
	20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SCLC-V1.1外招板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SX-8606-V1.0内招板
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	XS12B限速器整套
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	FE-D3000-A-G1门机控制器
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	HES-0512-2MHC门机马达
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	B4115皮带
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	KM902670G13门刀
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RT1232电池
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	TNG-012平层感应器
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6mm钢丝绳
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	12mm钢丝绳
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	GS8511-EX.B2隔离式安全栅
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DNXS-10外呼板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BGM/220防爆光幕
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BHH防爆话机
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	钢丝绳截短
	1
	
	
	
	

	3
	金港创客

2台

客用电梯
	GPS-Ⅲ
	载重1050kg 4层4站  1.0m/s  曳引驱动  并联控制
	2027.7/法定检测
	常规维保维修
	详见方案
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	备件更换
	AZ-061门锁触点
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	P235804按钮
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	P131910C机械锁
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	KZ10-11000D1 钥匙开关
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	B款门滑块
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	AZ-06 门触点
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	660自复绳
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	FM-1蜂鸣器
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	灯LEDT5
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1375限速开关
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	X-10GD-B微动开关
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615拉簧
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6*30保险管
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	75*50*6204吊门滚轮
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	W型靴衬
	16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	FB-9A轴流风机
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	YX301D608-04继电器
	12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SD-N21接触器
	12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RL-83油杯
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	MSG-154P-M7CB光幕
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Y302583GS14应急灯
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	KCD-701全新原装主板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	P203722B000G01电源板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DOR-111全新7470轿顶板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	YS101B034GS12制动器
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	520-5-10-15主机曳引轮包括轿顶和对重的轮子
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3*1.5随行电缆
	50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	LHH-100AG24外招板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	LHS-200内招板
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	OX-240限速器整套
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	AAD03040D-OL门机控制器
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SE-JR门机马达
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	C5300皮带
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	P161107B000G050009门刀
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	NP18-12B电池
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SGD31-GG-TZ2B2平层感应器
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6mm钢丝绳
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	12mm钢丝绳
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	钢丝绳截短
	1
	
	
	
	

	4
	质检楼

1台

客用电梯
	HOPE-Ⅱ
	载重1050kg 4层4站  1.0m/s  曳引驱动  集选控制
	2027.7/法定检测
	常规维保维修
	详见方案
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	备件更换
	AZ-051门锁触点
	18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Da180按钮
	18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	常规机械锁
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 常规钥匙开关
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	LG门滑块
	12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	AZ-06  门触点
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1350自复绳
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	FM-1蜂鸣器
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	灯元件LEDT8
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1375限速开关
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	X-10GD-B微动开关
	12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	560拉簧
	7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6*30保险管
	7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	75*65*6204吊门滚轮
	16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	16M靴衬
	20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	FB-9B轴流风机
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	YX301D608-04.继电器
	16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SD-N21接触器
	16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RL-83油杯
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	MSG-154P-M7CB光幕
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	P341100B000G01应急灯
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	P203745全新原装主板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	P203722B000G01电源板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	P231701轿顶板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	YS101B034GS12制动器
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	400-5-10-15主机曳引轮包括轿顶和对重的轮子
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2*1.5随行电缆
	150
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	P366701外招板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	P235710/LHA-023内招板
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	OX-240B限速器整套
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	AAD03020DKT01门机控制器
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	YTJ031-14门机马达
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8PK995皮带
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	P161107B000G21门刀
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	TK-EP220/12H电池
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BUP-30S平层感应器
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6mm钢丝绳
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	12mm钢丝绳
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	钢丝绳截短
	1
	
	
	
	

	5
	热电厂

1台

筒仓客梯
	HOPE-II 
	轿厢：2000mm*1750mm*2100mm 载重量：1600Kg常温  常压提升高度40m
	2027.7/法定检测
	常规维保维修
	详见方案
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	备件更换
	AZ-051门锁触点
	18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Da180按钮
	18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	常规机械锁
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 常规钥匙开关
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	LG门滑块
	12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	AZ-06  门触点
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1350自复绳
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	FM-1蜂鸣器
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	灯元件LEDT8
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1375限速开关
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	X-10GD-B微动开关
	12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	560拉簧
	7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6*30保险管
	7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	75*65*6204吊门滚轮
	16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	16M靴衬
	20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	FB-9B轴流风机
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	YX301D608-04.继电器
	16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SD-N21接触器
	16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RL-83油杯
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	MSG-154P-M7CB光幕
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	P341100B000G01应急灯
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	P203745全新原装主板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	P203722B000G01电源板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	P231701轿顶板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	YS101B034GS12制动器
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	400-5-10-15主机曳引轮包括轿顶和对重的轮子
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2*1.5随行电缆
	150
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	P366701外招板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	P235710/LHA-023内招板
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	OX-240B限速器整套
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	AAD03020DKT01门机控制器
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	YTJ031-14门机马达
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8PK995皮带
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	P161107B000G21门刀
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	TK-EP220/12H电池
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BUP-30S平层感应器
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6mm钢丝绳
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	12mm钢丝绳
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	钢丝绳截短
	1
	
	
	
	

	6
	大楼南侧

2台

客用电梯
	SCHINDLER3300APMRL1000VF100C09
	载重1000kg 3层3站  1.0m/s  曳引驱动  并联控制
	2027.7/法定检测
	常规维保维修
	详见方案
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	备件更换
	CR2-AZ门锁触点
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	LA42P按钮
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	常规机械锁
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	280钥匙开关
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	通用门滑块
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SEL1-A1Z门触点
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1350自复绳
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	FM-1蜂鸣器
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	井道灯
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SND4111-SP-C-R限速开关
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	TM1307微动开关
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	805拉簧
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	252*58保险管
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	76*25*6202吊门滚轮
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	OX-+29靴衬
	16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8015轴流风机
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DRM570024继电器
	12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	LC1D38接触器
	12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	通用油杯
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SFT-632A1-P220N光幕
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ZY-ZFZD-E3WA应急灯
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 KM763643H03主板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	P23170B电源板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	P3722B轿顶板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ZLZ-02制动器
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	400*4*8主机曳引轮包括轿顶和对重的轮子
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	7*1.5随行电缆
	40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	XEPGL-10J外招板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	MCTC-HCB-D1内招板
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	OX-240F限速器整套
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	AAD0302门机控制器
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	YSMB7124门机马达
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	360J(PJ914皮带
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	FED-0701门刀
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	NP7-12电池
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BUP-5S平层感应器
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6mm钢丝绳
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Megadome stm-pv30-1.73s-pu-42.    332616157.钢带
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	钢丝绳截短
	1
	
	
	
	

	7
	设计院

一台

客用电梯
	HYPEX 7200
	载重1000kg 4层4站  1.0m/s  曳引驱动  集选控制
	2027.7/法定检测
	常规维保维修
	详见方案
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	备件更换
	AZ-06门锁触点
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	MT42按钮
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	NS131036C037机械锁
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SK-X钥匙开关
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	S200门滑块
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	AS-06门触点
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	780自复绳
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	A4J23761蜂鸣器
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	LA42灯元件
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1370限速开关
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RZ-15GQ-3B微动开关
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	375拉簧
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10*38保险管
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	70*17*6200吊门滚轮
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	M型靴衬
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	XZ422A轴流风机
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RD6继电器
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	LC1D50接触器
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Yb-10油杯
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	WKG-MA光幕
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	LED应急灯
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	EMA610F主板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	MF3电源板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	MCTC-CTB轿顶板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DZE-14制动器
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	480*485*6*12主机曳引轮包括轿顶和对重的轮子
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	12*1.5随行电缆
	40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	MF4外招板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	MF3内招板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Xs3-b260*30*6003限速器整套
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BG211-DZ21C门机控制器
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Z65AC-015门机马达
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	A1372皮带
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SK200门刀
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RKP220电池
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SXSA21-D3ZNK平层感应器
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6mm钢丝绳
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8mm钢丝绳
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	钢丝绳截短
	1
	
	
	
	

	8
	醋酸楼

一台

客用电梯
	TE-Evolution1
	载重1000kg 4层4站  1.0m/s  曳引驱动  集选控制
	2027.7/法定检测
	常规维保维修
	详见方案
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	备件更换
	SEL1-A1Z门锁触点
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	A4J1848按钮
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	常规机械锁
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	常规钥匙开关
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	K200门滑块
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SZ-06门触点
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1350自复绳
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BJ-1IEK蜂鸣器
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	AD16灯元件
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	TM1307限速开关
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	LXW5-11D微动开关
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	755拉簧
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5*20保险管
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	75*24*6204吊门滚轮
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10M靴衬
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	12038轴流风机
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	G-381继电器
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	LC1D32接触器
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	圆形油杯
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	WECO-917A61光幕
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	双头应急灯
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ST-SM-04-V主板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RD-125B电源板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	P231706B001轿顶板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	MX18制动器
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	9300主机曳引轮包括轿顶和对重的轮子
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2*2.5随行电缆
	40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	MS3-SG外招板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	NWT153U3内招板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	OX-187限速器整套
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	FE-D3000门机控制器
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	K300门机马达
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SPA1372皮带
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SK300门刀
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	12V7A电池
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	LN平层感应器
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6mm钢丝绳
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	12mm钢丝绳
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	钢丝绳截短
	1
	
	
	
	

	9
	气化厂

2台防爆载货电梯
	THJB5000/0.5-JXW
	额定载重量：5000Kg,额定速度：0.50m/s,层站数：九层九站
	2026.12法定检测/2026.12委托检测
	常规维保维修
	详见方案
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	备件更换
	FEL-161门锁触点
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	B22-WALL-710-000按钮
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	161机械锁
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2801钥匙开关
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	通用门滑块
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	FED-0701门触点
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1850自复绳
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SFM-27蜂鸣器
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	AD62灯元件
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1307限速开关
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	V15微动开关
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1755拉簧
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5*20保险管
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	75*24*6204吊门滚轮
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	16M靴衬
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BFS-400/220B轴流风机
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	MY2NJ继电器
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	LC1D65接触器
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	方形油杯
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BGM AC220V光幕
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	LED应急灯
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	FX3U-128MR主板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	LRS-150-24电源板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	KM713710G11轿顶板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BDZQ-FYJ10C、110VDC制动器
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1300主机曳引轮包括轿顶和对重的轮子
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6*2.5+1*2随行电缆
	70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SFTC-HCB-L-BO外招板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DNXS-10内招板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	KS-02限速器整套
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	AAD03011门机控制器
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	YBFT-200M-4门机马达
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2600-S8M皮带
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	FED-0701门刀
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	E10-2电池
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	MAK-3214平层感应器
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6mm钢丝绳
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	16mm钢丝绳
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	电梯防爆专用无水空调防爆1.5匹单制冷/220V

防爆等级CT4
	2台
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	随行电缆TVVB 8*0.75
	120米
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	GS8511-EX.B2隔离式安全栅
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	YS-K01门机控制器
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DNXS-10外呼板
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BGM/220防爆光幕
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	BHH防爆话机
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	钢丝绳截短
	1
	
	
	
	

	10
	总计
	
	
	


（2）零部件更换费用，维保过程中需更换的零部件，该项发生的种类及数量需双方共同确认后进入合同结算，表格中的数量为维保期内最大需求量。

（3）在满足采购人使用要求前提下，以报价格式总计价作为确定成交单位的依据，各报价单位的分项报价作参考，分项报价有差价的，意向成交单位需按所有报价单位的分项最低价执行，请慎重报价。合同价以成交单位三项报价为准，即常规维修、零件维修、零件更换。该价格只为确定单位作依据，合同最终结算价以双方共同出具的书面说明为准。
（4）按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。

（5）不在报价中的的维保维修要求由报价人自行承担。

（6）更换下的零件交由采购人统一保管。
承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。

全权代表（签字）：________ 联系电话：________

报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日

附件2

电梯日常维保及消缺技术方案

一、作业环境

	序号
	类别
	具体填写要求

	1
	现场有无危害介质：  有 □  无 ☑
	

	2
	现场有无易燃介质：  有 □  无 ☑
	

	3
	是否需要防护作业：  有 ☑  无 □
	触电

	4
	是否需要动火作业：  有 □  无 ☑
	

	5
	是否需要登高作业：  有 □  无 ☑
	

	6
	是否需要起吊作业：  有 □  无 ☑
	

	7
	检修平台：          有 ☑  无 □
	甲方提供

	8
	受限空间：          是 ☑  否 □
	2人


检修方案（必填条款）

项目名称：12台电梯日常维保及消缺项目。

	所在部门及岗位
	设备位号
	设备名称
	规格型号
	主要性能参数
	数量
	重量kg
	生产厂家
	制造日期
	下次检测日期/方式
	归类

	ADC干燥
	Q-508
	货梯
	TBKJ
	载重1000kg    高度6m  2层2站  0.50m/s  曳引驱动  集选控制
	1
	/
	苏州科达液压电梯有限公司
	2019.11
	2027.7/法定
	A

	ADC复配
	Q-5101
	电 梯
	TBKJ
	载重1000kg  3层3站  0.50m/s  曳引驱动  集选控制
	1
	/
	苏州科达液压电梯有限公司
	2019.11
	2027.7/法定
	

	集团大楼
	金港创客
	客用电梯
	GPS-Ⅲ
	载重1050kg 4层4站  1.0m/s  曳引驱动  并联控制
	2
	/
	上海三菱电梯有限公司
	2008.8
	2027.7/法定
	B

	质检楼
	/
	客用电梯
	HOPE-Ⅱ
	载重1050kg 4层4站  1.0m/s  曳引驱动  集选控制
	1
	/
	上海三菱电梯有限公司
	2008.7
	2027.7/法定
	C

	热电厂
	210
	筒仓客梯
	HOPE-II 
	轿厢：2000mm*1750mm*2100mm 载重量：1600Kg常温  常压提升高度40m
	1
	/
	上海三菱电梯有限公司
	2008年
	2027.7/法定
	

	集团大楼南侧
	/
	客用电梯
	SCHINDLER3300APMRL1000VF100C09
	载重1000kg 3层3站  1.0m/s  曳引驱动  并联控制
	2
	/
	（迅达）中国电梯公司
	2016.9
	2027.7/法定
	D

	设计院
	/
	客用电梯
	HYPEX 7200
	载重1000kg 4层4站  1.0m/s  曳引驱动  集选控制
	1
	/
	快速电梯有限公司
	2016.7
	2027.7/法定
	E

	醋酸大楼
	/
	客用电梯
	TE-Evolution1
	载重1000kg 4层4站  1.0m/s  曳引驱动  集选控制
	1
	
	蒂森克虏伯电梯（上海）有限公司
	2016.7
	2027.7/法定
	F

	气化厂
	东侧
	防爆载货电梯
	THJB5000/0.5-JXW
	额定载重量：5000Kg,额定速度：0.50m/s,层站数：九层九站
	1
	/
	东南电梯股份有限公司
	2022.1
	2026.12/法定
	G

	气化厂
	西侧
	防爆载货电梯
	THJB5000/0.5-JXW
	额定载重量：5000Kg,额定速度：0.50m/s,层站数：九层九站
	1
	/
	东南电梯股份有限公司
	2024.12
	2026.12/委托
	G


电梯统计表。
施工内容及维保要求：
3.1常规维保按照TSG T5002—2017《电梯维护保养规则》之第六条电梯的维保项目分为半月、季度、半年、年度等四类的要求执行，运行、起升机构、电器及安全附件检查保养，确保电梯日常安全运行，满足甲方需要：①严格遵守电梯安全技术规范，至少每15日对电梯及安全设施进行一次预防性保养；(每月不少于一次对安全装置、钢丝绳、制动器、接触器和其他运转部件的外观和运转情况进行检查等；(每季度进行一次按照电梯安全技术规范，进行一次季度维保内容检查。④每年进行一次全面性检查；⑤急修：全天候24小时服务，接到故障报告后，应在30分钟内赶到现场并完成排险救援工作。⑥安全要求：现场人员至少2人，必须穿戴劳动防护用品。
3.2 故障消缺：甲方电梯零部件有损坏时，经甲方认可后，更换零部件至电梯正常使用。

3.3 电梯到期的法定检验或委托第三方资质单位检测的，所有检测费用由乙方承担，其中涉及第三方检测的，要求提供第三方检测许可资质和合格报告，并报特检院换取检测合格标志。需法定检验或委托检测见清单。

3.4  G类电梯加装防爆电梯专用无水单制冷1.5匹空调各一台，随行电缆120米，满足年度法定检测检验要求。见易损件表42、43项。

3.5 维保期内，确保电梯年检合格。

4.故障消缺及根据实际情况更换易损件。
4.1检修过程中涉及的易损件由乙方提供，费用由乙方承担。
4.2 易损更换备件清单如下：

4.2.1提供型号规格如下表。

4.2.2日常配件型号及预估量需求如下表，如有需要可以至甲方现场踏勘。

	序号
	主要配件
	单位
	A型号规格
	B型号规格
	C型号规格
	D型号规格
	E型号规格
	F型号规格
	G型号规格

	1
	门锁触点
	只
	AZ-05
	AZ-061
	AZ-051
	CR2-AZ
	AZ-06
	SEL1-A1Z
	FEL-161

	
	预估数量
	
	4
	8
	18
	6
	4
	2
	2

	2
	按钮
	只
	BA400
	P235804按钮
	Da180
	LA42P
	MT42
	A4J1848
	B22-WALL-710-000

	
	预估数量
	
	4
	8
	18
	6
	4
	2
	2

	3
	机械锁
	套
	常规
	P131910C
	常规
	常规
	NS131036C037
	常规
	161

	
	预估数量
	
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1

	4
	钥匙开关
	把
	常规
	KZ10-11000D1  
	  常规
	280
	SK-X
	常规
	2801

	
	预估数量
	
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1

	5
	门滑块
	块
	通用
	B款
	LG
	通用
	S200
	K200
	通用

	
	预估数量
	
	8
	8
	12
	8
	4
	4
	2

	6
	门触点
	套
	SEL1/2-A1Z
	AZ-06   
	AZ-06   
	SEL1-A1Z
	AS-06
	SZ-06
	FED-0701

	
	预估数量
	
	8
	8
	10
	8
	4
	4
	2

	7
	自复绳
	根
	1350
	660
	1350
	1350
	780
	1350
	1850

	
	预估数量
	
	4
	4
	8
	4
	4
	3
	2

	8
	蜂鸣器
	只
	SFM-27
	FM-1
	FM-1
	FM-1
	A4J23761
	BJ-1IEK
	SFM-27

	
	预估数量
	
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1

	9
	灯元件
	只
	LED灯贴
	LED  T5
	LEDT8
	井道灯
	LA42
	AD16
	AD62

	
	预估数量
	
	4
	4
	4
	4
	2
	2
	2

	10
	限速开关
	只
	UST
	1375
	1375
	SND4111-SP-C-R
	1370
	TM1307
	1307

	
	预估数量
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	11
	微动开关
	只
	Shd
	X-10GD-B
	X-10GD-B
	TM1307
	RZ-15GQ-3B
	LXW5-11D
	V15

	
	预估数量
	
	8
	8
	12
	8
	4
	4
	4

	12
	拉簧
	根
	450
	615
	560
	805
	375
	755
	1755

	
	预估数量
	
	2
	4
	7
	3
	2
	2
	2

	13
	保险管
	只
	14*51
	6*30
	6*30
	252*58
	10*38
	5*20
	5*20

	
	预估数量
	
	6
	6
	7
	6
	3
	3
	3

	14
	吊门滚轮
	只
	250*20*6201
	75*50*6204
	75*65*6204
	76*25*6202
	70*17*6200
	75*24*6204
	75*24*6204

	
	预估数量
	
	8
	8
	16
	8
	8
	8
	4

	15
	靴衬
	只
	16MM
	W型
	16M
	OX-+29
	M型
	10M
	16M

	
	预估数量
	
	16
	16
	20
	16
	8
	8
	4

	16
	轴流风机
	台
	FB-420BJ
	FB-9A
	FB-9B
	8015
	XZ422A
	12038
	BFS-400/220B

	
	预估数量
	
	2
	2
	3
	2
	1
	1
	1

	17
	继电器
	只
	MY4NJ
	YX301D608-04
	YX301D608-04.    
	DRM570024
	RD6
	G-381
	MY2NJ

	
	预估数量
	
	12
	12
	16
	12
	6
	6
	4

	18
	接触器
	只
	DILM32-10
	SD-N21
	SD-N21
	LC1D38
	LC1D50
	LC1D32
	LC1D65

	
	预估数量
	
	12
	12
	16
	12
	6
	6
	4

	19
	油杯
	只
	通用
	RL-83
	RL-83
	通用
	Yb-10
	圆形
	方形

	
	预估数量
	
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1

	20
	光幕
	套
	DAA24591C8
	MSG-154P-M7CB
	MSG-154P-M7CB
	SFT-632A1-P220N
	WKG-MA
	WECO-917A61
	BGM AC220V

	
	预估数量
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	21
	应急灯
	只
	YA-ZFZD-E5W-A01-2
	Y302583GS14
	P341100B000G01
	ZY-ZFZD-E3WA
	LED
	双头应急灯
	LED

	
	预估数量
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	22
	主板
	只
	KM763640G01
	KCD-701
	P203745
	 KM763643H03
	EMA610F
	ST-SM-04-V
	FX3U-128MR

	
	预估数量
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	23
	电源板
	只
	P366718B
	P203722B000G01  
	P203722B000G01  
	P23170B
	MF3
	RD-125B
	LRS-150-24

	
	预估数量
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	24
	轿顶板
	只
	XZPGL
	DOR-111全新7470
	P231701
	P3722B
	MCTC-CTB
	P231706B001
	KM713710G11

	
	预估数量
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	25
	制动器
	只
	FCRD112
	YS101B034GS12
	YS101B034GS12
	ZLZ-02
	DZE-14
	MX18
	BDZQ-FYJ10C、110VDC

	
	预估数量
	
	1
	1
	5
	1
	1
	1
	1

	26
	主机曳引轮包括轿顶和对重的轮子
	套
	EM-3540
	520-5-10-15
	400-5-10-15
	400*4*8
	480*485*6*12
	9300
	1300

	
	预估数量
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0

	27
	随行电缆
	m
	3*4+1
	3*1.5
	2*1.5
	7*1.5
	12*1.5
	2*2.5
	6*2.5+1*2

	
	预估数量
	
	20
	50
	150
	40
	40
	40
	70

	28
	外招板
	只
	SCLC-V1.1
	LHH-100AG24   
	P366701
	XEPGL-10J
	MF4
	MS3-SG
	SFTC-HCB-L-BO

	
	预估数量
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	29
	内招板
	只
	SX-8606-V1.0
	LHS-200
	P235710/LHA-023
	MCTC-HCB-D1
	MF3
	NWT153U3
	DNXS-10

	
	预估数量
	
	2
	2
	3
	2
	1
	1
	1

	30
	限速器整套
	套
	XS12B
	OX-240
	OX-240B
	OX-240F
	Xs3-b260*30*6003
	OX-187
	KS-02

	
	预估数量
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	31
	门机控制器
	套
	FE-D3000-A-G1
	AAD03040D-OL
	AAD03020DKT01
	AAD0302
	BG211-DZ21C
	FE-D3000
	AAD03011

	
	预估数量
	
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1

	32
	门机马达
	只
	HES-0512-2MHC
	SE-JR
	YTJ031-14
	YSMB7124
	Z65AC-015
	K300
	YBFT-200M-4

	
	预估数量
	
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1

	33
	皮带
	根
	B4115
	C5300
	8PK995
	360J(P）914
	A1372
	SPA1372
	2600-S8M

	
	预估数量
	
	4
	4
	8
	4
	2
	2
	2

	34
	门刀
	只
	KM902670G13
	P161107B000G050009
	P161107B000G21
	FED-0701
	SK200
	SK300
	FED-0701

	
	预估数量
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0

	35
	电池
	块
	RT1232
	NP18-12B
	TK-EP220/12H
	NP7-12
	RKP220
	12V7A
	E10-2

	
	预估数量
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	36
	平层感应器
	个
	TNG-012
	SGD31-GG-TZ2B2
	BUP-30S
	BUP-5S
	SXSA21-D3ZNK
	LN
	MAK-3214

	
	预估数量
	
	4
	8
	6
	6
	8
	4
	1

	37
	钢丝绳
	m
	规格直径6mm
	规格直径6mm
	规格直径6mm
	规格直径6mm
	规格直径6mm
	规格直径6mm
	规格直径6mm

	
	预估数量
	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	38
	钢丝绳
	m
	规格直径8mm
	规格直径8mm
	规格直径8mm
	规格直径8mm
	规格直径8mm
	规格直径8mm
	规格直径8mm

	
	预估数量
	
	-
	-
	-
	-
	100
	-
	-

	39
	钢丝绳
	m
	规格直径12mm
	规格直径12mm
	规格直径12mm
	规格直径12mm
	规格直径12mm
	规格直径12mm
	规格直径12mm

	
	预估数量
	
	100
	100
	100
	-
	-
	100
	-

	40
	钢丝绳
	m
	规格直径16mm
	规格直径16mm
	规格直径16mm
	规格直径16mm
	规格直径16mm
	规格直径16mm
	规格直径16mm

	
	预估数量
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100

	41
	钢带
	m
	-
	-
	-
	Megadome stm-pv30-1.73s-pu-42.332616157
	-
	-
	-

	
	预估数量
	
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-

	42
	电梯防爆专用无水空调
	台
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	防爆1.5匹单制冷/220V

防爆等级CT4

	
	安装数量
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	43
	随行电缆
	米
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	TVVB 8*0.75

	
	预估数量
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	120

	44
	隔离式安全栅
	只
	GS8511-EX.B2
	-
	-
	-
	-
	-
	GS8511-EX.B2

	
	预估数量
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	45
	门机控制器
	个
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	YS-K01

	
	预估数量
	
	
	
	
	
	
	
	1

	46
	外呼板
	块
	DNXS-10
	-
	-
	-
	-
	-
	DNXS-10

	
	预估数量
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	47
	防爆光幕
	套
	BGM/220
	-
	-
	-
	-
	-
	BGM/220

	
	预估数量
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	48
	防爆话机
	套
	BHH
	-
	-
	-
	-
	-
	BHH

	
	预估数量
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	49
	钢丝绳截短
	项
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	预估数量
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


三、维保工期要求

2026年9月24日至2027年9月23日。
四、验收标准

1.电梯运行无异音。

2.轿厢运行、起升平稳。

3.电气动作灵活、无异常。

五、质保要求：备件更换质保期半年。质保期限内因乙方原因造成的问题由乙方负责维修，全部费用由乙方负责，质保期限从甲方验收合格后重新计算。

六、环保要求：更换的零部件、废油、检修用沙头等油污染物等，按甲方要求摆放到指定地点。

七、维保单位的资质及要求
1.维保单位具有客货电梯安装、维修B级或以上资质。委托第三方检测单位需持许可检测资质。
2.现场维保人员必须提供一年内有效健康体检报告，常规基础项目包括：五官、血常规、血压、心电图指标符合要求，登高人员持有有效登高安全作业证。
