醋酸乙烯及EVA一体化项目配电箱公开采购文件
1. 报价须知
1.1 采购货物名称：见货物清单。
1.2 交货地点：江苏索普新材料科技有限公司指定现场。

1.3 交货期：2026年9月30日前（如无法满足请在报价时注明）。

1.4 付款方式：付款方式银行现汇，货到票到后次月付货款的90%；剩余货款的10%留作质保金，质保期满后付清，质保期为：货到现场后的18个月。如报价方不接受采购方提出的付款方式，明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。
1.5本项目报价通过线下方式进行：

采用线下报价应将报价书及相关资料以密封袋形式送达，密封袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在密封袋封面上需注明“报价项目名称，报价方名称、地址、联系人、联系电话”等，如快递邮件破损或封面无报价注释被误拆，我方概不负责；且必须在报价截止日之前送达，逾期将作为作无效报价处理。

1.6与本报价有关的一切往来通讯请密封寄：

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

联系人：赵卫峥，手机：13812460809
1.7报价截止及评审时间：2026年9月7日，下午14:00（北京时间）凡对招审文件条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

联系人：赵卫峥，手机：13812460809
1.8 评审地点：江苏索普(集团)有限公司评审中心。

1.9 报价须知：报价为含13%增值税送到价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。

2. 报价人资质

2.1报价人具有独立法人资格，是有能力提供采购货物和相关服务的制造商或经销商；

2.2信誉要求：报价人在最近三年内（2023年1月至报价截止日）没有骗取中选和严重违约及不在采购人负面清单限制客户名单内。

重大质量问题（报价人提供承诺书） 

（1）报价人未被“国家企业信用信息公示系统”网站 （www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单，提供网站截图。

（2）报价人、法定代表人或者负责人未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人，提供网页截图。  
    2.3报价人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后4小时内必须给予回复，明确解决方案；

2.4报价文件需包含：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、一般纳税人证明材料、生产经营资质、业绩、数据表及详细配置方案等
3. 报价货物清单及技术要求
3.1 货物清单：

详见附件清单
3.2 报价人应保证产品各项指标和供货范围清单应该符合技术规格书（见附件），否则应及时调换或退货处理。

3.3不合格货品采购人会及时通知中选人，如有异议双方协商解决。如需仲裁，应在七个工作日内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间中选人应保证采购人供应，不影响采购人正常生产运行。

3.4请详细阅读本采购文件，参与报价视为对本采购文件所列之条款均表示接受认可。本次采购解释权归江苏索普（集团）有限公司项目部所有。

3.5报价必须附技术文件、明细报价单，标注产品品牌或产地，请注明最早交货期

3.6报价文件必须满足采购文件相关要求，所供产品符合相应国家及行业审准。报价人必须具有合法生产资质且无不良记录，报价不提供生产经营资质、业绩、数据表的做无效报价处理。

4.评审流程：

4.1在能够满足公开采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择总报价最低的一家报价方作为中选候选人。

4.2请各报价方保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系。

4.3评审小组不得泄露各报价方的报价。

报价函
江苏索普新材料科技有限公司：
(报价单位全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的公开采购有关活动，并对该项目进行报价。
1、报价项目的总报价（含税）为​       (大写)：      元人民币；税率       %。
	序号
	名称
	规格型号
	单价（元）
	数量
	总价（元）
	交货时间
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2、我方保证遵守公开采购文件中的全部规定；
3、我方保证忠实地执行双方签订的合同,并承担合同规定的责任义务；
4、我方已详细审查全部公开采购文件，包括公开采购文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受公开采购文件所有条款。如果公开采购文件有相互矛盾之处，我方同意按公开采购方的解释处理；
5、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。
6、对自主公开公开采购文件的不接受项：                                              
全权代表（签字）：
联系电话：
报价单位（盖章）：
日期：

附：清单
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	配电箱
	311A/AF1暖通配电箱
	套
	1
	
	
	详见图纸

	2
	配电箱
	311A/AF2暖通配电箱
	套
	1
	
	
	详见图纸

	3
	配电箱
	311/AF3暖通配电箱
	套
	1
	
	
	详见图纸

	4
	配电箱
	311A/AL1照明箱
	套
	1
	
	
	详见图纸

	5
	配电箱
	311A/AL2照明箱
	套
	1
	
	
	详见图纸

	6
	配电箱
	311A/AL3照明箱
	套
	1
	
	
	详见图纸

	7
	配电箱
	311A/AJ1插座配电箱
	套
	1
	
	
	详见图纸

	8
	配电箱
	311A/AJ1插座配电箱
	套
	1
	
	
	详见图纸


附技术要求

暖通明装技术要求

1.本技术要求适用与：暖通配电箱。

2.额定电压：220V/380V AC

3.防护、防腐等级：IP65 防腐等级WF2。

4.使用环境：室外安装，须配套不锈钢防雨罩，箱体需有专用接地点。

5.安装方式：明装。
6.控制箱根据提供的原理图进行安装，按原理图套标准线号，小线采用压接线鼻子。

7.控制箱箱体采用304不锈钢材质,厚度不小于2.0mm。元器件选用施耐德或ABB，内部连线采用阻燃电缆。

8.柜内元器件安装在2.0mm钢板上，攻丝安装，便于更换元器件。

9.箱门上所有元器件均需用按图纸要求标注标牌功能（如：电源指示灯），箱内元器件用不干胶标注名称。

10.控制箱电缆进出口采用格兰头锁紧，为下进下出。

11.控制箱柜门安装锁，在防尘面安装防尘条，，确保柜门关严，箱体钢板厚度不低于2mm。
12.浪涌：浪涌保护器前端应配备后备保护，选用：南京壹普、合肥金目、安徽金力电气。

13.箱体尺寸根据设计图纸回路布置情况合理选择，要求布局整齐美观，有合理的检修空间。

14.箱体表面喷涂颜色为RAL-7035。

15.按图选用元器件。

注：中选单位中选后需提供生产图纸进买方确认后方能生产。

照明配电箱、插座配电箱PZ-30技术要求

1.总则

1.1本技术规范适用于PZ-30系列照明配电箱、插座配电箱的采购。

1.2报价产品必须符合本规范及引用的最新国家标准。

2.使用条件

环境温度：-20C~+40C。

相对湿度：90%2。海拔高度：≦1000米。

3.技术参数与性能要求

型号规格：PZ-30。

安装方式：户内暗装。

箱体材质与工艺：

材质：优质镀锌钢板碳钢喷塑。

钢板厚度：≥2mm。

表面处理：静电喷塑。

电气参数：

额定工作电压：230V/400VAC。

防护等级：不低于IP30。

结构要求：

模数化设计，配置标准安装导轨，预留20％空间。

箱体设上下进出线敲落孔。

面板应有透明观察窗，便于查看开关状态。

内部元件要求：

箱内需配置完整电器元件，具体见图纸。
选用ABB，施耐德，西门子。

浪涌：浪涌保护器前端应配备后备保护，选用：南京壹普、合肥金目、安徽金力电气。

4.试验与验收

出厂前需进行例行试验，并提供试验报告。

产品包装内应附有合格证，安装说明书及电气原理图。

现场验收依据为本技术规范及图纸。

注：中选单位中选后需提供生产图纸进买方确认后方能生产。
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