采购询价书

我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn
一、项目概况

项目名称：安全阀16台
采 购 人：江苏索普化工股份有限公司采供中心
报价截止与评审时间：2026年9月23日14:00（北京时间）
评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心
交货时间：合同生效后  30 天内
交货地址：江苏索普化工股份有限公司仓库（江苏省镇江市京口区求索路）
公示查询：www.sopo.com.cn
本次询价仅接受设备或配件的原生产制造商或其合法经销商参与报价。为确保产品质量、技术标准的统一性及售后服务的可追溯性，本项目不接受任何形式的OEM（贴牌生产）方参与。参与报价的生产企业需提供有效的营业执照复印件并加盖公章；经销商则需额外提供所投产品制造商针对本项目的有效授权书或代理资格证明复印件并加盖公章。若成交供应商被发现为OEM方或提供虚假资质证明，采购人有权取消其成交资格，并保留追究相关责任的权利。
二、采购内容及要求

（一）采购清单

	物料编码
	物料名称
	型号
	单位
	数量

	详见清单明细


（二）技术及资质要求

技术标准：按数据表的要求组织生产，阀门到货时，应当提供出厂质量证明资料，包括特种设备许可证、型式试验报告、质量证明书等内容，方便验收，辨明真伪。每个阀门须有一个附着在阀体或阀盖上耐磨损的永久铭牌。
报价要求：供应商实缴资本不少于5000万元。供应商提供近3年内生产销售业绩，以合同及发票为准。
资质文件：我公司仅接受具备中华人民共和国境内有特种设备制造许可证（压力管道元件A级）》及相应阀门型式报告、通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证的厂家报价，且证书在有效期内。对于贸易商（经销商）必须以生产厂家的名义进行报价，并提供相应的报价授权证明。我方不接受贸易商（经销商）的独立报价，目的是确保供货渠道的正规性和采购产品的质量，拒绝贴牌产品。

质保要求：供方所供产品质保期自货物现场验收合格之日起计算，质保期限为18个月（如不同意须在报价中书面提出）。质保期内，因产品本身设计、制造、材质缺陷产生故障，供方须免费提供维修、更换零部件及上门服务，承担全部费用；因安装不当、人为损坏、工况超出技术协议约定范围造成损坏不在质保范围内。质保期内接到我方故障通知，供方须在8小时内响应，按要求完成处置。若供方拒不履行质保义务，我方有权从货款、质保金中扣除相应损失。

三、报价要求

（一）报价方式

含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整，报价函格式见附件1。

（二）付款方式

货到、增值税专用发票入账后90日内支付90%货款，10%为质保金（质保期为到货后18个月）。

含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。

成交总价<1万元时不留质保金，但需按合同提供质保服务。

不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。

（三）报价提交方式

线上报价：通过大企汇工作台（www.daqihui.com）按格式填写，上传加盖报价章的报价单及资质材料。

线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。

（四）送达地址及联系方式

收件单位：江苏索普化工股份有限公司采供中心
地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）

联 系 人：潘诚，电话：13952810654
（五）疑问咨询

报价联系人：潘诚13952810654（详情咨询）
部门负责人：解云13913442555

四、其他要求

进场服务材料（如需）：

人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书；

施工人员年龄18-60周岁，提供近1个月体检报告（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。

供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。

售后服务：电话响应≤8小时，明确解决方案。

知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。

五、评审流程

评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。

评定标准：满足技术及供货期要求的供应商中，总价最低者为成交候选人。

询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。

无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。

六、违约责任

逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。

质量不合格：

换货：费用由供应商承担，30日内重新供货，逾期按逾期条款处理；两次不合格则解除合同，返还货款并赔偿20%违约金。

解除合同：退货费用由供应商承担，返还货款并赔偿20%违约金（质押货物期间仓储费由供应商承担）。

损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。

七、其他事项

成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。

产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。

争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。

违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司采供中心。
江苏索普化工股份有限公司采供中心
日期：2026年9月_14_日

附件1
报价函

江苏索普化工股份有限公司：

（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：

项目总价（含税）：（大写）____元人民币；税率%（附分项报价清单）。

交货时间：________________________。

我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。

愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。

不接受项：________________________。

承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。

全权代表（签字）：________ 联系电话：________

报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日

安全阀数据表
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	一、基本信息


	项 目
	内 容

	阀门名称
	弹簧全启式安全阀

	阀门型号
	A48Y-25C

	公称通径
	DN150/DN200

	排出口径
	DN200

	公称压力
	PN25

	连接形式
	法兰连接

	结构形式
	不封闭、带扳手全启式

	密封面材料
	硬质合金（Y）

	阀体材料
	碳钢（WCB）

	适用标准
	GB/T 12243《弹簧直接载荷式安全阀》

	二、操作参数


	项 目
	内 容

	适用介质
	蒸汽、蒸汽冷凝液、闪蒸汽等

	适用温度
	≤350℃（工作温度200℃）

	压力等级（工作压力级）
	1.6～2.0MPa

	整定压力（开启压力）
	1.8MPa

	排放压力
	1.854MPa

	回座压力
	1.62MPa

	整定压力偏差
	按GB/T 12243规定执行

	额定排放压力
	≤1.1×整定压力（参考）

	三、结构及材质



	项 目
	内 容

	阀体材质
	碳钢（WCB）

	阀座/阀瓣密封面材质
	硬质合金

	弹簧材质
	合金弹簧钢

	阀杆材质
	不锈钢

	阀盖材质
	碳钢（WCB）

	连接法兰标准
	HG/T 20592-2009

	法兰密封面形式
	RF（突面）


	序    号   
	
	
	
	

	阀门所在管线号     
	空分低压蒸汽进空分界区
	储气罐
	储气罐
	干燥装置

	安全阀编号   
	-
	-
	-
	

	数量     
	1
	5
	2
	4

	安装位置     
	管道
	顶部
	顶部
	顶部

	工

作

介

质
	OPER. MEDIUM
	名    称 Description
	蒸汽
	空气
	氮气
	空气

	
	
	状    态 Phase
	
	
	
	

	
	
	粘    度 VISC.        mPa.s
	
	
	
	

	
	
	凝 固 点 Solidifying Point   ℃
	
	
	
	

	
	
	腐 蚀 性 Corrosiveness
	
	
	
	

	
	
	密    度 d             kg/m3
	
	
	
	

	安

全

阀
	SAFETY-RELIEF VALVE
	型    号 Model
	A42H-16C DN80
	A42H-16C DN50
	A28H-16C DN80
	A28H-16C DN40

	
	
	整定压力 Set  P      MPa(g)
	1.0
	0.78
	0.8-0.9
	0.9

	
	
	工作温度 OPER. T         ℃
	185
	常温
	常温
	40-130

	
	
	工作压力MPa
	0.35
	0.6
	0.7
	0.65

	
	
	阀座喉部直径 Throat Size  mm
	
	
	
	

	
	
	入

口


	INLET  FLG.
	公称压力 
	1.6MPa
	1.6MPa
	1.6MPa
	1.6MPa

	
	
	
	
	公称通径 
	DN80
	 DN50
	DN80
	DN40

	
	
	
	
	类    型 Type
	全启
	全启
	全启
	全启

	
	
	
	
	密封面型式 Facing Type
	RF
	RF
	外螺纹
	外螺纹

	
	
	
	
	标 准 号 STD. No.
	HG/T20592-2009
	HG/T20592-2009
	--
	--

	
	
	出

口


	OUTLET FLG.
	公称压力 
	1.6MPa
	1.6MPa
	1.6MPa
	1.6MPa

	
	
	
	
	公称通径 
	DN100
	 DN65
	DN100
	DN50

	
	
	
	
	类    型 Type
	全启
	全启
	全启
	全启

	
	
	
	
	密封面型式 Facing Type
	RF
	RF
	内螺纹
	内螺纹

	
	
	
	
	标 准 号 STD. No.
	HG/T20592-2009
	HG/T20592-2009
	--
	--

	
	
	材

料
	MATL.
	阀    体 Body
	WCB
	WCB
	WCB
	WCB

	
	
	
	
	阀    芯 Plug
	制造商推荐
	制造商推荐
	制造商推荐
	制造商推荐

	推荐生产厂家 Recommended Vendor
	
	
	
	

	备  注 Remarks:



