
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

比选文书
我公司现采用自主公开采购的方式选定供应商，欢迎具有相关资质的厂商前来报价。
一、采购概况
（一）项目名称： 20260910港口气动平行双闸板闸阀采购；

（二）交货时间：合同签订生效后60天内供货；（允许报价人按实际交货时间填写,评审时交货期作为重要参考依据）
（三）交货地点： 海纳川港口运营事业部 ；

（四）报价截止时间： 2026年9月22日下午14:00 ；

（五）评审时间： 2026年9月22日下午14:00 ；

（六）评审地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210；

（七）中选公示：中选信息将于评审后在江苏索普集团官网公示，请各报价人登录http://www.sopo.com.cn/查询。

二、采购内容

（一）货物清单(详见：报价函)　

（二）技术要求

1.报价方必须严格按照我公司比选文书中要求报价供货，所供产品必须符合相应国家或行业有关技术标准和安全规范要求，不符合比选文书要求按无效报价处理。

2.成交方提供的产品须满足我公司使用要求，否则按退货处理。

 3.报价时须提供产品生产制造厂家以下相关证书及资料：质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书和环境管理体系认证证书、特种设备制造许可（TS认证）证书、安全完整性等级SIL认证证书（SIL认证国家认证认可监督委员会官网可查）以及相同（或类似）产品的行业业绩等相关证明材料以及气动平行双闸板闸阀数据表和技术规格书需提供相关技术资料（盖公章）。

4.产品出厂前采购方根据需要进行工厂验收（密封试验、耐压试验等），成交方须配合采购方验收。采购方到工厂验货，并不代表免除成交供货方后续的质量责任。

三、报价人资质与要求
（一）报价人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质；

（二）报价时需提供的必备材料：

1.《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一） （以上资格证明文件均可提供复印件，但需加盖公章）；

2.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（详见附件3）、法人授权委托书（详见附件4）、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见附件5）；

注：在采购单位1年内有同类型业绩且以上资格证明文件均合法有效的企业可不提供以上1、2资格证明文件。
3.报价函（需加盖公章）。

（三）不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价。

（四）报价人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后 24小时 内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导。

（五）报价人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由报价人承担一切后果，采购人不承担任何责任。

（七）生产厂家（品牌）要求为：无锡工装流体控制有限公司、无锡智能自控工程股份有限公司、浙江新欧自控仪表有限公司、浙江挺宇流体设备股份有限公司。报价人必须注明所供产品的生产厂家（品牌），未注明生产厂家（品牌）按无效报价处理。

四、报价
（一）报价方式：报价为含增值税送到价。合同期内如国家税率进行调整，则本合同不含增值税单价不变，按照调整后的增值税税率进行结算调整含税总价；

（二）付款方式：合同签订生效后，货到现场验收合格且收到全额增值税专用发票后60日内以银行承兑方式支付90%，10%质保金在竣工验收合格后12个月或者货到18个月（先到为准），30日内以银行承兑方式一次性付清。（如报价人不接受采购人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。报价为含税价，请注明税率。）如付款方式涉及到预付款，报价人必须在报价文件中提供评审前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。
（三）本项目报价可通过线上和线下两种方式进行：

1.采用线上报价需严格按照大企汇线上格式要求填写报价。如需上传报价单需加盖报价章，同时上传比选文书中所规定的资质材料。

2.采用线下报价应将报价书及相关资料以密封袋形式送达并加盖公章；在密封袋封面上需注明报价项目名称、报价方名称、联系人、联系电话等；并要求在报价截止时间之前送达，逾期将作为无效报价处理。
（四）采用线下报价的，报价文件请密封邮寄：

公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司商务合作部

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

收件人：陆琦
联系电话：15189186660

（五）凡对比选文书条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：

联系单位：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

采购部门联系人：周祥生   电话：13861358963 
评审流程：

评审
本项目由采购人组织评审小组负责评审工作，对各报价人报价进行评审，确定最终成交人。

1.请各报价人保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系确认比选文书中的相关信息，报价人必须及时回复评审过程中采购人提出的问题，合理解释报价文件与比选文书的偏离。如评审小组在评审现场10分钟内电话联系不上报价人，且报价文件与比选文书的偏离影响中选结果，则视为报价人主动放弃本项目报价，评审结束后不再接受报价人的任何解释。
2.评审小组不得泄露各报价人的报价。   
（二）评定
1.综合

采取综合评审方法进行打分，具体按价格得分、技术得分、商务得分（得分比例根据货物内容确定）三个方面进行评审，并按综合得分由高到低顺序推选一名成交人。

2.通用（本次采用该种评审方式）
在能够满足采购人技术要求及施工期要求的报价人中选择总报价最低的一家报价人作为成交人。评审中出现两家或多家单位价格一致且同时属于最低价时，优先考虑与我司长期合作的单位。
（三）询价废止及无效报价

1.采购人如发现询比价过程中有串通报价、陪同报价等扰乱采购人经营秩序的恶劣情况，经采购人评审小组评定可作询价废止处理，并可将相关供应商列入供应商负面清单，一年内不再接受参与报价工作。

2.凡报价人不具备采购人明确要求资质的，或报价文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合采购人有关要求的问题，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

3.报价人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果报价人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了采购活动的公正合理性，损害了采购人的正当利益，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。
 六、其他注意事项： 
（一）成交人应严格按照比选文书约定与采购方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对成交人所有违背比选文书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与成交方中止合作的一切权利。　

（二）对需检验的品种，经采购人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的成交人如出现三次产品质量不合格的情况，视为成交人无能力保障产品质量，采购人有权终止此次采购合同的执行。

（三）对不合格货品采购人应及时通知成交人，如有异议双方可协商解决；如需仲裁应按合同约定在规定时间内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间成交人应保证采购人供应，不影响采购人正常生产运行。否则由此产生的营运损失由成交人承担。
（四）如因成交人不能正常履约，对采购人生产经营活动造成影响的，采购人可向大企汇公司投诉；如严重影响采购人生产经营活动的，因成交人违约给采购人造成的损失由成交人承担合同价款20%的违约金，违约金不足以弥补相应损失的，由成交人另行补足。

（五）报价人在中选后无正当理由不与采购人签订合同的，将承担违约责任，列入采购人供应商负面清单；若承担违约责任不足以弥补采购人损失的，由报价人另行补足；若为大企汇平台报价，同时采购人将向大企汇进行投诉。

（六）报价人应详细阅读本比选文书，参与报价即视为对本比选文书所列之条款均表示接受。

（七）采购人对违反约定的报价人或成交人将按《镇江海纳川采购管理规定》中供应商管理对报价人进行管理考核（详见附件1）。

（八）本次采购为企业自主公开采购，属生产经营性商务行为，解释权归镇江海纳川物流产业发展有限责任公司所有。

报价函

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司：

报价单位全称：        ；授权全权代表姓名：                为全权代表，参加贵方组织的采购有关活动，并对该项目进行报价。

一、报价项目的总报价（含税）为​            (大写）元人民币；税率       %。
二、报价格式

	序号
	标的名称
	规格
	型号
	单位
	数量
	单价  （含税）
	总价   （含税）
	交货期

	1
	气动平行双闸板闸阀
	8" 150LB
	详见数据表和技术规格书
	只
	2 
	
	
	


按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。

三、我方承诺遵守比选文书中的全部规定。

四、我方承诺中选后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务。

五、我方已详细审查全部比选文书，包括比选文书的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受比选文书所有条款。如果比选文书有相互矛盾之处，我方同意按采购方的解释处理。
六、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

七、报价单位其他说明情况：               
全权代表：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：

附：              甲乙醇罐区自动化改造
气动平行双闸板阀技术规格书

1.总则 

1.1 设备名称：气动平行双闸板阀

1.2 本技术规格提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，本规格书与设计院数据表所提的技术要求及标准不一致时，供货方应满足其中高的要求和标准，供货方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的产品。

1.3 本技术规格书所规定的仪表阀门用于罐区及发船管道切断，供货方所提供的气动平行双闸板阀结构及材质必须完全满足采购方工艺的特殊工况。

2. 产品描述

2.1 本批阀门共有气动平行双闸板阀2台

2.2 本批阀门不得转包和供应贴牌产品。

2.3 针对本批阀门阀门的重要性及其工况，供货方要依据阀门数据表和技术规格书要求和及附件的配置情况配备。

2.4 此阀门由阀体部件、阀芯部件、执行机构、电磁阀及附件等组成。

3．设计依据


3.1 此阀门的设计和选型应完全满足或优于仪表数据表的要求，以及采购方和采购方设计院提出的任何其它技术要求。按国际公认的工业标准及制造商标准进行设计制造。

3.2 环境状况：

   年平均气温：                                  15.4℃；

   极端最低气温：                                -12.4℃；

   极端最高气温：                                40.9℃

   年平均相对湿度：                              76%；

   年平均大气压：                                101.4kPa

   其它：仪表气源                                0.40~0.7MPa(G)
3.3 仪表及所配电气附件防护要求：

   防护等级：                                    IP65

   防爆等级：                                    ExdIIBT4

应用标准

 此闸阀的设计和选型应完全满足或优于仪表数据表的要求，以及采购方和采购方设计院提出的任何其它技术要求。按国际公认的工业标准及制造商标准进行设计制造。

   管道阀门标准                                  API 6D

   密封泄漏                                      ANSI B16.104

   阀门防火测试标准                              API 6FA

   爆炸性环境用防爆电气设备  
                 IEC 60079-1998

   阀体等材料              
                     ASTM，ANSI等

   阀门的检查和试验                              API  STD598

   阀门的结构长度标准                            ANSI B16.10 

   法兰标准及等级                                HG/T20615

   阀门泄漏等级标准                              MSS SP-61

   铭牌和印记                                    MSS-SP-25

   火灾安全设计                                  API 607

石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀     GB/T12234

法兰和对焊端螺栓连接阀盖的钢制闸阀            API 600

5．技术要求

5.1 基本要求

开关闸阀制造按照相关标准执行

a)供货方所供开关闸阀各部件的材质应满足或优于数据表的要求，必须满足介质及使用环境要求; 系统提供气源压力为0.4~0.7Mpa；执行机构适当放大力距。气源压力降低至0.40Mpa时也能正常工作。气源装置应配带过滤器、减压阀、油雾器（如果有）、压力表。

b)开关闸阀的泄漏等级必须满足数据表的要求，允许泄漏量应符合API598的规定;

c)开关阀的阀体、阀内件、密封填料应符合API607/API6FA耐火试验标准:

d)阀位就地显示应清晰醒目;

e)单台重量大于80kg的阀门应设有吊装吊耳。

g) 供货方需提供阀门的详细结构图纸，阀门计算书。

5.2 材料及结构要求

5.2.1阀体

a)阀体(包括端法兰)应整体铸造或锻造成型。整体铸造成型的法兰端的阀体禁止去除法兰后成为焊接端的阀体。阀体材料应符合数据表要求,满足相关标准规定阀体材质不低于工艺管道材质，阀体材料不接受铸铁材质;阀盖、端、延长阀盖等与介质接触部件的材质及等级不应低于阀体。

b)阀体上应有永久性的流向标识;阀体表面应有公称通径、公称压力、材质、等字样，字体清晰;

c)阀体与阀芯口径与工艺管线口径保持一致，不允许缩腔缩径。阀体结构长度及法兰距等应符合相关设计、制造标准

d)阀体的设计和制造应符合GB/T12234、ASME B16.34标准或等同中国标准，阀体的压力等级不应低于PN20(ASMECL150)。

e)过程连接应为双法兰形式。如法兰螺栓孔为非穿透螺栓孔或为带螺纹的穿透螺栓孔，螺栓螺母由供货方提供.。

5.2.2阀盖及填料函

a)阀盖材料应符合数据表要求，满足相关标准规定，阀盖的压力、温度额定值及材质应与阀体一致。

b)阀盖型式应满足数据表要求。

c)填料函采用螺栓或螺纹压紧型:

d)密封填料应符合数据表要求，泄漏量最低满足数据表要求。

e)防静电设计。
f)阀门填料为防火型。

5.2.3 阀内件

a)闸板为平行双闸板结构，阀板与阀座密封面堆焊司太立，要有硬度差。阀内件材料应符合数据表要求，满足相关标准规定:

b)阀芯应是整体棒材、锻件或铸件加工，不得采用分段制造及中空阀芯，硬化处理方式应满足数据表要求;

c)阀座密封型式应满足数据表要求;

d)阀杆应采用防吹出结构设计;
e)阀内件热加工或焊接后应当重新进行热处理(包括消除应力热处理)。

f)阀门内腔应光滑、无毛刺，并进行钝化处理。

5.2.4密封面

法兰连接阀门法兰端应符合相关标准中对密封面的要求。

5.3 执行机构

5.3.1 供货方应根据数据表的最大关闭差压、阀门口径及关断时间的要求，合理选择执行机构的额定输出力矩并进行核算。

5.3.2气动执行机构选用无锡工装流体控制有限公司、无锡智能自控工程股份有限公司、浙江新欧自控仪表有限公司、浙江挺宇流体设备股份有限公司产品，故障模式应为 FC (故障关),并采取火灾安全保护措施。当采用单作用弹簧返回式气动执行机构时，应满足在用于紧急切断阀的气动执行机构的气缸上应能加装易熔塞，易熔塞的熔点宜为100℃,当气缸温度达到或超过易熔塞的熔点时，易熔塞熔化将气缸内的压力泄放掉，使另一侧气缸内的弹簧推动活塞将阀门关闭。

5.3.3阀门在选择执行机构时应可以在以下条件下保证阀门全行程动作；上游操作压力的125%或仪表规格书(开关阀)中最大切断差压的110%,二者较大值。

5.3.4选择阀门执行机构的力矩应不小于计算力矩的150%。

5.3.5阀轴额定参数至少应为执行机构最大扭矩的1.15倍。

5.3.6阀门的开启行程时间和关闭行程时间应满足仪表规格书(开关阀)的要求。

5.3.7要求阀门和执行机构及附件成套装配后出厂。

5.4附件

每个阀门附件(制造和型式)必须由供应商成套供货。其中包括：电磁阀、限位开关、过滤减压阀、气控阀、消音器等必要的附件。

5.4.1气路及气动元件

a）所有电气和气动元件都必须用管线连接在阀体上，构成一个完整的系统，不得散件供货。安装支架和固定件应为304材质。阀门切断附件(如电磁阀等)应直接作用于执行机构。应采用压接型(双卡套式)304ss不锈钢管件。所有装置的放空口应安装防护网。

b)应采用304不锈钢管。适用的管子尺寸应满足开关时间要求。所供应的管径应符合仪表规格书(开关阀)规定的行程速度。

c)每台阀门均配空气过滤减压器。选用SMC或NORGREN铝合金空气过滤减压器。
5.5电气要求

所有电气组件外壳防护等级至少应为IP65, 防爆等级不低于ExdIIBT4。

电气接口应采用1/2NPT内螺纹，用于买方接线的电气接口应用塑料盲塞保护，多余的电气接口应用相应防爆等级的金属堵头堵死。所有的电气接口不应朝上。

5.6电磁阀

电磁阀要求采用ASCO电磁阀，型号WSJE8327B102MS，电磁阀线圈为双隔室隔爆结构，ExdIIBT4防爆，防护等级IP65，防腐等级：ANSI/ISA S71.04标准G3，功耗小于4W，1/2”NPT电气接口，24V供电电源，排气口带不锈钢防雨帽，禁止采用飞线式。

电磁阀应安装在执行机构与过滤器之间，气动平行双闸板闸阀应在电磁阀断电/断气后在仪表规格书(开关阀)要求的动作时间内从相对的位置到达故障位置，可以使用气动继动器和快速排气装置。

5.7限位开关

限位开关采用采用TOPWORX/73-1356T-A2-N,防护等级为IP65，带小型防爆接线盒。
5.8手轮

手轮应为侧面安装型。手轮处于空挡位置时，阀门应自动操作，且无任何控制机构干扰阀门运动。阀门开/关操作方向应明确标注在手轮上。手轮不得用作行程限位器。

5.9所有阀门应进行100%的磁粉探伤。

5.10 阀门要求带有304不锈钢铭牌。牌上打印制造厂名称、商标、产品型号、位号、口径、阀体压力等级、材质、防爆等级、原产地、制造年月等内容，并永久牢固的固定在阀体上。每个阀体上必须有永久性的流体流向标识。

5.11 执行机构采用底漆加面漆；不锈钢阀体不做涂漆处理，但应喷砂清理表面。
6．检验与验收

6.1 采购方在阀门制造期间可随时进入生产厂内进行检验。

6.2 阀门制造厂以外制造的壳体部件，应在其原制造厂接受采购方检验员的检验。

6.3 供货方应根据所要做的实验项目，在检验前1个月，通知采购方到阀门生产地验货。采购方在接到供货方通知后委派技术小组，到供货方工厂见证阀门的测试及检验工作。采购方在阀门生产地的一切行为，均不能排除供货方在质量问题方面的责任。

6.4 用于制造的材料必须是全新的。材料应有材料供货厂家提供的材料质量合格证明书，包括材料等级、化学成份和机械性能，以及由制造厂提供的有关检查和试验的证明。

6.5 除特殊说明外，所有阀门均应在制造厂按API598或GB/T 4213的规定进行密封测试。

6.6阀门装配完整后应在制造厂进行整体水压试验。测试结果应符合API598或GB/T 4213标准的规定。测试结束后应进行干燥处理。

6.7 阀门和执行机构及附件应进行整体性能测试。每台阀门所有的测试和检验应有测试报告和记录，阀门及其附件必须带有产品检验报告、密封试验报告、耐压试验报告及整体性能检验报告等并提交采购方。

6.8阀门及其附件必须带有产品合格证书。
6.9 整套装置正常运行一个月内阀门及其附件不发生故障视为验收合格。由于采购方原因出现的阀门故障不在此范围内。

7．质量保证

7.1 质量保证期为投运验收合格后12个月或货到现场18个月。质保期内出现产品质量事故，质保期应从供货方修复或更换该阀门后重新计算12个月。采购方责任出现阀门故障不在此范围内。

7.2 供货方所有产品都无材料或加工缺陷，完全能够满足采购方工况的要求。如果因阀门部件先天缺陷导致该阀门报废，供货方应无偿更换同型号、同等技术规格的全新阀门。
7.3 质保期内的备品备件均由供货方免费提供（不包括订购的备件数量内）。备件的提供时间满足采购方要求。

7.4 质保期范围内对产品的维修、检测必须在采购方的现场进行，或供货方提供同种替代产品后方可由供货方去其它地方维修，所有费用由供货方承担，并满足采购方工期要求。

8．售后服务

8.1供货方在采购方的现场免费对采购方技术人员进行技术培训，内容包括：设备的操作、安装、维护、维修等，时间由采购方确定。

8.2供货方免费提供指导现场安装及调试的服务，包括单台调试及联调工作，时间根据工程需要确定。

8.3如阀门质量存在问题，供货方在接到采购方通知24小时内到达采购方的现场对存在问题的阀门免费维修或更换。

8.4在质保期外，如阀门存在问题，供货方的服务工程师会在接到采购方通知24小时内赶到现场进行处理，只收取备件费。

8.5质保期范围内对产品的维修、检测必须在采购方的现场进行，或供货方提供同种替代产品后方可由供货方去其它地方维修，所有费用由供货方承担。并满足采购方工期要求。

9．资料交付

9.1随报价书提供阀门计算书。合同生效的十天内，提供所有技术文件，采购方和采购方设计院一周内书面确认无误后,供货方在1周内给出最终技术文件。

9.2 供货方必须提供阀门的出厂检验报告、材料证明单、计算书、规格表、中文说明书、外协部件合格证、强度/气密实验报告、开关时间试验报告及各部件加工图等必要的质量控制和保证文件。除了一些管道尺寸和等级以外，所有的数据、资料采用中文（或中英文对照）并采用公制单位（SI）进行书写。

9.3 气路联接图。

9.4 阀门配套资料

9.4.1 装箱清单（箱内外各1份）；

9.4.2 随箱发送阀门及附件的操作、维修说明书（各1份）；

9.4.3 阀门结构、外形尺寸图（各1份）；

9.4.4 需特殊加工的阀门，应在报价中列出交付文件资料的详细计划；

9.4.5 阀门计算书应针对每个阀门逐一提供，同时说明计算采用的标准；

9.4.6 提前提供详细的安装说明书；

9.4.7 阀门供货商应提供关于阀门和阀内件的拆卸、组装、脱脂及清洗的说明书；

9.4.8 阀门供货商应提供ANSI阀座泄漏等级相关文件。

10．包装、运输及验货

10.1 在检查和测试以后，阀门内应该经过干燥，保证完全没有水后准备交货。

10.2交付的阀门需提供足够的保护以防止运输中的机械损伤和大气腐蚀，并且能够满足在现场安装前至少6个月的现场户外贮存。

10.3 对于暴露的外表面和机加工表面(包括螺栓)应涂防锈材料。内部的金属表面应喷涂防锈剂，并用标签注明防锈剂的种类。所有的开口都应该用木材或塑料材料盖好或塞住，并固定，以满足在安装前长时间的暴露的要求。法兰密封面应很好保护，以免在运输和储存期间损坏。螺纹连接处的临时丝堵应与永久性金属丝堵有明显的区别。

10.4 供货方所供应的设备和材料应按照合同规定的规范和标准制造、检查和验收。

10.5 包装设备和材料应安全、经济和不易受损坏，并需考虑货物内陆运输限界的条件。随机备件单独包装后放入阀门包装箱内，防止丢失或损坏。

10.6 供货方负责将所供设备运送到采购方指定地点。

10.7货到现场后，采购方应在开箱验收前三天和供货方联系以便供货方按时派验货人员到现场进行开箱验收。供货方应及时将验货人员到达时间通知采购方，如三天内供货方人员不答复，或三天内不到采购方现场，采购方可自行验货，出现问题由供货方负责。供货方应免费进行现场服务。

11. 供货方责任

11.1供货方应按招标技术附件中的规格书指定的操作和设计条件进行选型，并对其结果承担责任。

11.2 供货方应对其设计、制造及采购的部件承担责任，以确保供货的开关阀产品的所有部件及附件的设计满足规格书中规定的操作及应用条件。

12. 备注

采购方对供货方阀门计算及选型的确认不能减轻供货方在产品计算、设计、选型方面的责任。

13. 附录

阀门数据表

14.阀门品牌：无锡工装流体控制有限公司、无锡智能自控工程股份有限公司、浙江新欧自控仪表有限公司、浙江挺宇流体设备股份有限公司
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附件1
 供应商管理
 凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司采购要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的采购活动。

 供应商负面清单管理

（一）管理职责

1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收。

2.采购部门：负责通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。

3.监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。

商务合作部负责归口公司采购负面清单，具体工作由海纳川各部室及直属单位共同承担。

负面清单确定流程
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供应商积分管理
（一）供应商积分考核

合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉等方面进行考核。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。商务合作部组织相关参与评审部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表（见附件3），根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单三种情形。考核记分周期为1年，自被考核当日起计满1年后，考核分自动清零。

1.继续合作供应商：考核扣分介于0～7分之间，为可继续合作的供应商。

2.限制合作供应商：考核扣分介于8～16分之间，为限制合作供应商。原辅材料采购3个月内、备品备件采购6个月内不接受该供应商报价。 

3.列入负面清单供应商：考核扣分高于16分或单项扣10分，列入负面清单供应商，1年内不接受该供应商报价。

（二）供应商考核方法

1.建筑施工方
（1）质量方面

①施工材料出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②施工材料存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③不能满足工程质量要求的，考核5-10分。

（2）工期方面

不能满足进度要求的，考核5-10分。

（3）安全方面
现场施工人员不服从采购方安全管理的，考核5-10分。

（4）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（5）资信方面
①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

2.备品备件供应商

（1）质量方面

①所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5～10分。

（2）交货方面

①交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

②交货时未按规定包装的，单次扣1分。

③不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5～10分。

④交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5～10分。

（3）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（4）资信方面

①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

⑥因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3～10分。

3.物流承运商

（1）车船要求方面

①必须做到证照齐全，即车船有行驶证、道路运输证、罐检报告，人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2～5分。

②车船状况保持完好、设施齐全，发现缺损扣1～2分。

（2）计划完成方面

运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。

（3）资信方面

①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输严重程度单次扣3～10分。

②不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。
从负面清单中消除的流程
列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除，相关流程如下：

（一）供应商提出申请

1.供应商提出负面清单消除的书面申请。

2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。

（二）确认与消除

1.商务合作部牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察，并形成专题会议纪要；

2.商务合作部将会议讨论结果报经营调度会讨论，通后将供应商从负面清单中消除。

产品买卖合同

买方：     （以下简称“甲方”）                    　　  

卖方：      （以下简称“乙方”）

签订地点：         　　 

第一条 标的、数量、单价及交（提）货时间                　　
	序号
	标的名称
	规格型号

厂家/品牌
	单位
	数量
	单价

（含税）
	总价

（含税）

	1
	 
	
	 
	 
	 
	

	2
	
	
	
	
	
	

	以上含税总价：（大写）   ，

（小写）   元 

	不含税价款:    元，

税款:    元

（以发票为准）

	税率：13 % ，合同期内如国家税率进行调整，则本合同不含增值税单价不变，按照调整后的增值税税率进行结算调整含税总价。
	到货期：自本合同签订生效后**个自然日到货。


第二条 质量要求及技术标准

乙方保证提供满足相关国家标准或行业标准要求的合格产品，所提供产品质量标准应该满足比选文书中规定的质量、规格、型号以及气动平行双闸板阀技术规格书和数据表等技术要求，并且符合安全规范要求和技术标准，质保期为竣工验收合格后12个月或者货到18个月（先到为准）。

第三条 乙方对质量负责的条件及期限

根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》实行“三包”即：包修、包换、包退，如果出现质量问题，未能满足甲方对产品的质量要求，甲方有权退回或者调换，产生的费用和损失由乙方承担。

第四条 交（提）货方式、地点及费用承担

乙方负责送货至港口运营事业部，费用由乙方承担。

第五条  检验标准、方法、地点及期限

甲方自收到乙方交付的货物应在交货地7日内，现场对外观、数量、规格等进行检验。

第六条  结算方式及时间

合同签订生效后，货到现场验收合格且收到全额增值税专用发票后60日内以银行承兑方式支付90%，10%质保金在竣工验收合格后12个月或者货到18个月（先到为准），30日内以银行承兑方式一次性付清。 

第七条  违约责任

1.如乙方没有按照规定的时间交货或提供服务，乙方将支付违约金，违约金应从货款中扣除，迟交货物或未提供服务的每日逾期违约金应以迟延履行或未履行的合同价款千分之一比例计收违约金。但迟交货物或未提供服务超过20日，甲方有权解除合同,要求乙方五个工作日内返还甲方合同货款，并且乙方需另行支付违约金，以上述约定的每日逾期违约金比例为基准，计算至实际履行之日，最高不超过合同总价款的百分之十。

2.乙方交货后，如果货物经检验不合格的，甲方可选择以下处理方式：

（1）甲方选择换货的，换货所产生的费用由乙方承担。经乙方同意甲方换货的，需在甲方第一次验收不合格之日起二十日内供货，逾期供货的，违约责任参照第七条第一款执行。如果出现两次经检验不合格的情况，甲方有权解除合同，违约责任参照第七条第一款执行。甲方在乙方返还货款之前，有权质押货物，质押期间如产生仓储费，该仓储费由乙方承担。

（2）甲方选择解除合同的，退货所产生的费用由乙方承担。乙方需在检验不合格之日起五个工作日内返还甲方合同货款，违约责任参照第七条第一款执行。甲方在乙方返还货款之前，有权质押货物，质押期间如产生仓储费，仓储费由乙方承担。

3.因乙方的产品质量、逾期交货等原因给甲方造成直接和间接经济损失的，由乙方承担。

第八条 合同争议解决方式

本合同项下发生的争议，双方应协商解决，协商解决不成的，可向合同签订地人民法院起诉。败诉方应承担胜诉方因此支付的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、评估费、拍卖费、代偿款、赔偿款等。）

第九条 其它约定事项

1.本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份，自双方盖章之日起生效。

2.其他未尽事宜，双方协商解决，并签订补充协议。

3.凡因发生严重的地震、洪水、海啸、台风等自然灾害，或战争、动乱、罢工等其他不能预见、不能避免且无法克服的不可抗力事件，致使任何一方全部或部分不能履行本合同的，遭受上述不可抗力事件的一方，应立即以书面方式通知对方，并（应在三十日内）提供不可抗力的详情以及政府部门出具的相关证明文件，由此免除该方的违约责任。

	甲方（盖章）： 

单位地址： 

法定代表人：

业务经办人：

电话：

传真：

开户行： 

账号： 

邮政编码：

盖章日期：2026年    月    日
	乙方（盖章）： 

单位地址： 

法定代表人： 

业务经办人： 

电话： 

传真：

开户行： 

账号：  

邮政编码： 

盖章日期：2026年    月    日


本页为合同签章页。

附件3

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备专业技术能力：

主要专业技术能力有：   。
附件4
法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就　　　　　　（项目编号：　　　）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    代理人（被授权人）签字：_______________________

    身份证号码：                                   
    联系电话：（手机）                              
单位名称：_____________________________________

    授权单位盖章：_________________________________

    地址：                                         
    日期：   年   月   日

附件5
参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                   声  明

    我单位郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

廉洁告知

1.甲方不得向乙方索取或接受乙方任何形式的现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

2.甲方不得以咨询费、劳务费、回扣等名义向乙方索取合同以外的任何费用，不得要求乙方报销应由甲方单位或个人承担的任何费用。

3.甲方不得接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动，不参加乙方组织的有可能影响公正履行合同的宴请等活动。

4.甲方不得要求乙方为自已亲友的经营活动提供便利条件。

5.甲方不得在乙方按约履行合同期间，为谋取个人私利，而推诱扯皮、借故刁难。

6.乙方不得以任何形式向甲方及其工作人员送礼金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

7.乙方不得支付甲方及其工作人员以咨询费、劳务费、回扣等名义索要的任何费用，报销应由甲方单位或个人承担的任何费用。

8.乙方不得为甲方单位及个人提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动，不利用宴请等活动影响甲方公正履行合同。

9.乙方不得为甲方亲友的经营活动提供便利条件。

10.甲方违反本协议，将根据公司相关制度进行处理。

11.乙方违反本协议，甲方有权追究乙方的责任。

12.甲乙双方不遵守本协议，构成违纪违法的，可移交司法机关处理。

13.乙方在正常按约履行合同期间如遇甲方违反以上条款，可向甲方公司纪检监察室如实反映情况，并提供佐证材料。纪检监察室投诉电话：0511-88995749。


