采购询价书
我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn
一、项目概况
1. 项目名称：防900度高温防烫服8套
2. 采 购 人：江苏索普化工股份有限公司供应保障部
3. 报价截止与评审时间：2026年7月24日9：00（北京时间）
4. 评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心
5. 交货时间：合同生效后 10 天内
6. 交货地址：江苏索普化工股份有限公司仓库（江苏省镇江市京口区求索路88号）
7. 公示查询：www.sopo.com.cn
二、采购内容及要求
（一）采购清单
	物料编码
	物料名称
	型号规格
	单位
	数量

	05010700000057
	防高温防烫服（带背囊）
	防900度高温（见图片）
	套
	8


（二）技术及资质要求：
1.技术标准：符合XF634-2015《消防隔热防护服》和国家消防装备质量检验检测中心出具的全项型式检验报告，产品出厂合格证、批次质检报告。
一）、结构
1.结构：分体内置呼吸器式，上衣背囊可内置6.8升空呼气瓶。
2.整套隔热服包括上衣(前襟内魔术贴外金属挂钩）、下背带裤、镀铬视片隔热头罩、五指隔热手套和隔热脚盖。
二）、性能指标
▲1.面料外层性能（含隔热手套和隔热脚盖）：采用铝箔芳纶面料制成。
1.1阻燃性能：经向损毁长度≤40mm、纬向损毁长度≤45mm，续燃时间0s；无熔融、滴落现象。
1.2断裂强力：经向≥1450N，纬向≥1350N。
1.3撕破强力：经向≥200N、纬向≥160N。
1.4剥离强力：复合层与基材无分离。
1.5热稳定性能：经向尺寸变化率≤1%、纬向尺寸变化率≤1%，不应有变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。
1.6耐静水压性能：>17Kpa。
1.7耐弯折性能：试验现象不应出现复合层材料脱落现象，干态经向断裂强力≥1350N、干态纬向断裂强力≥1200N，湿态经向断裂强力≥1300N、湿态纬向断裂强力≥1200N。
1.8抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥100s。
▲2.面料隔热层性能（含隔热手套和隔热脚盖）：采用芳纶无纺布+阻燃PTFE膜制成。
2.1阻燃性能：经向损毁长度≤25mm、纬向损毁长度≤25mm，续燃时间0s；无熔融、滴落现象。
2.2热稳定性能：经向尺寸变化率≤1%、纬向尺寸变化率≤1%，不应有变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。
▲3.面料舒适层性能（含隔热手套和隔热脚盖）：采用芳纶粘胶阻燃面料制成。
3.1阻燃性能：经向损毁长度≤50mm、纬向损毁长度≤50mm，续燃时间0s；无熔融、滴落现象。
3.2断裂强力：经向≥400N，纬向≥450N。
4.隔热头罩性能：
4.1耐高温性能：隔热头罩不应有炭化、熔融和滴落现象，视窗不应有明显变形或损坏的现象。
4.2视窗透光率：浅色≥35%。
5.隔热手套性能：灵巧性能5级。
6.硬质附件耐高温性能：在温度为260℃条件下，5min后保持原有功能。
7.缝纫线耐高温性能：不应有熔融、炭化和滴落现象。
▲8.整体性能：
8.1火焰和辐射热防护性能TPP值≥39cal/cm2。
8.2外层接缝断裂强力：经向≥1050N，纬向≥950N。
8.3针距密度：明暗线每13针/3cm。
8.4质量≤3800g。

2.报价要求：需完整填写品牌。
3.资质文件：供应商须提供真实、合法、有效、正常存续的营业执照（三证合一），经营范围必须包含：特种劳动防护用品生产/销售、隔热防护服、消防装备；
代理商（经销商）除满足上述资质要求外，还须提供原厂正式、有效、在有效期内的授权代理证明文件。
[bookmark: _GoBack]
三、报价要求
（一）报价方式
含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整，报价函格式。
（二）付款方式
· 货到、增值税专用发票入账后60天付款。
· 含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。
· 不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。
（三）报价提交方式
1. 线上报价：通过大企汇工作台（www.daqihui.com）按格式填写，上传加盖报价章的报价单及资质材料。
2. 线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。
（四）送达地址及联系方式
· 收件单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部
· 地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）
· 联 系 人：沈杰，电话：13505281175
（五）疑问咨询
· 报价联系人：沈杰13505281175（详情咨询）
· 技术咨询联系人：生文13405585799（现场咨询）
· 部门负责人：解云13913442555
四、其他要求
1. 进场服务材料（如需）：施工人员年龄18-60周岁，（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。
2. 供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。
3. 售后服务：电话响应≤8小时，明确解决方案。
4. 知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。
五、评审流程
1. 评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。
2. 评定标准：满足技术及供货期要求的供应商中，总价最低者为成交候选人。
3. 询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。
4. 无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。
六、违约责任
1. 逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。
2. 质量不合格：
· 换货：费用由供应商承担，30日内重新供货，逾期按逾期条款处理；两次不合格则解除合同，返还货款并赔偿20%违约金。
· 解除合同：退货费用由供应商承担，返还货款并赔偿20%违约金（质押货物期间仓储费由供应商承担）。
3. 损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。
七、其他事项
1. 成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。
2. 产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。
3. 争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。
4. 违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部。
 
江苏索普化工股份有限公司供应保障部
日期：____年__月__日

参考图片 
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.   附件1
报价函
江苏索普化工股份有限公司：
（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：
1. 项目总价（含税）：（大写）               元人民币；税率13%。
2. 交货时间：________________________。
3. 我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。
4. 愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。
5. 不接受项：________________________。
承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。
全权代表（签字）：________ 联系电话：________
报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日
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