醋酸乙烯及EVA一体化项目密封件材料公开采购文件

[bookmark: _GoBack]我公司现需采购密封件材料1批，现在索普官网公开发布采购信息，根据《综合评审打分表》评分标准进行打分，综合评分最高的的报价人作为中选人。
一、报价须知
1.采购货物名称：密封件材料1批（详见3.报价货物清单及技术要求）。
2.交货地点：江苏索普新材料科技有限公司指定现场。
3.交货期：2026年8月10日前（如无法满足请在报价时注明）。
4.付款方式：货到验收合格后，出具增值税专用发票，2个月内银行现汇付款90%，余款10%作为质保金，质保期为材料到货后18个月（验收合格后计时）。如报价人不接受采购人提出的付款方式，明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。
5.报价方式：线下。报价书及相关资料以报价袋形式送达。
5.1 报价袋外包装必须用“封条”密封，封条格式自定，另需加盖公章、法人章，填写密封日期。
5.2 报价袋封面上需注明“采购项目名称，报价方名称、地址、联系人、联系电话”等信息。
5.3 报价文件还应包括正本1份，并要求在报价截止日之前送达，逾期将作为作无效报价处理。
6.报价截止时间：2026年7月28日下午15:00（北京时间）。
7.报价评审时间：2026年7月28日下午15:00（北京时间）。
8.报价评审地点：江苏索普(集团)有限公司采购中心。
9.报价须知：报价为固定综合单价，暂估总价进行评审，报价含13% 增值税、运费等。
如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。
二、报价人资质
1.报价人必须具有合法生产经营资质，需提供如下有效资质文件：《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）、一般纳税人证明材料等。
2.报价人需提供本次采购密封件材料特种设备型式试验证书(压力管道元件)，否则其报价将被拒绝。所提供资质证书应在有效期内并涵盖标的物清单范围。贸易商可提供本次供货制造商证明材料。
3.报价人需提供单项石油/化工密封件材料合同含税金额不小于20万元人民币的产品供货业绩。【提供包含上述信息的业绩合同扫描件（含发票复印件、双方印章盖章页、签订日期页、合同金额页、供货内容页），扫描件内容必须清晰可辨】。
报价人需对业绩的真实性承担全部责任，未按要求提供业绩证明文件的将被视为无效业绩。
4.报价人为经销商，必须具有合法经销资质。
5.报价人必须具备良好的售后服务能力，要求电话联系后8小时内必须给予回复，明确解决方案。
6.报价人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由报价人承担一切后果，采购人不承担任何责任。
7.不接受被列入索普集团供应商负面清单中的单位报价。
8.不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价。
三、报价货物清单及技术要求
（一）报价货物清单

	序号
	物料编码
	物料名称
	规格型号
	材质
	单位
	数量

	1
	21740000000041
	齿形垫
	A 25-100 HG/T 20611-2009
	304/FG
	片
	62 

	2
	21740000000106
	缠绕垫
	DN65 RF PN16  HG/T20610-2009
	D1222
	只
	2 

	3
	21740000000114
	非金属平垫片
	DN65 RF PN16  HG/T20606-2009
	RPTFE(δ＝3mm)
	只
	6 

	4
	21740000000136
	非金属平垫片
	DN40 PN16bar RF Thk=3.0  标准HG/T20606
	填充改性聚四氟乙烯板
	个
	6 

	5
	21740000000139
	缠绕垫
	DN25 RF PN16 HG/T20610-2009
	D1222
	个
	4 

	6
	21740000000140
	非金属平垫片
	DN400 RF PN10 HG/T20606-2009
	RPTFE(δ＝3mm)
	片
	1 

	7
	21030400000014
	硬四氟板
	1m×1m  δ= 3mm  PTFE
	
	张
	25 

	8
	21740000000141
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN200
	低碳钢/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	2

	9
	21740000000145
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN150
	低碳钢/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	5

	10
	21740000000147
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN15
	低碳钢/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	1

	11
	21740000000155
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN250
	低碳钢/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	1

	12
	21740000000166
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN400
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	2

	13
	21740000000167
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN50
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	7

	14
	21740000000168
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN40
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	1

	15
	21740000000170
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN80
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	5

	16
	21740000000171
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN200
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	3

	17
	21740000000173
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN25
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	16

	18
	21740000000174
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN150
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	4

	19
	21740000000176
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN100
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	13

	20
	21740000000177
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN15
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	10

	21
	21740000000179
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN250
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	12

	22
	21740000000180
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN20
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	22

	23
	21740000000181
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN600
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	6

	24
	21740000000182
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN500
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	6

	25
	21740000000183
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN80
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	42

	26
	21740000000184
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN50
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	78

	27
	21740000000185
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN450
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	3

	28
	21740000000186
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN350
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	5

	29
	21740000000187
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN40
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	60

	30
	21740000000188
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN400
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	7

	31
	21740000000189
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN300
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	23

	32
	21740000000210
	非金属平垫片
	HG/T20627,CL150,RF,Thk 3.0,DN20
	填充改性聚四氟乙烯板
	个
	2

	33
	21740000000213
	非金属平垫片
	HG/T20627,CL150,RF,Thk 3.0,DN25
	填充改性聚四氟乙烯板
	个
	6

	34
	21740000000222
	缠绕式垫片
	HG/T20631(B),CL300,RF,标准厚度,DN1000
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	4

	35
	21740000000223
	缠绕式垫片
	HG/T20631(B),CL150,RF,标准厚度,DN900
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	2

	36
	21740000000224
	缠绕式垫片
	HG/T20631(B),CL150,RF,标准厚度,DN700
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	6

	37
	21740000000225
	缠绕式垫片
	HG/T20631(B),CL150,RF,标准厚度,DN1200
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	4

	38
	21740000000226
	缠绕式垫片
	HG/T20631(B),CL150,RF,标准厚度,DN800
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	3

	39
	21740000000227
	缠绕式垫片
	HG/T20631(B),CL150,RF,标准厚度,DN1000
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	6

	40
	21740000000229
	缠绕式垫片
	HG/T20631(B),CL150,RF,标准厚度,DN1050
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	2

	41
	21740000000233
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN50
	低碳钢/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	1

	42
	21740000000235
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN250
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	9

	43
	21740000000237
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN25
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	110

	44
	21740000000239
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN150
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	35

	45
	21740000000240
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN20
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	86

	46
	21740000000241
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN15
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	22

	47
	21740000000242
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN80
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	6

	48
	21740000000243
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN40
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	2

	49
	21740000000244
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN100
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	41

	50
	21740000000245
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN50
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	50

	51
	21740000000246
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN200
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	15

	52
	21740000000247
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN300
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	9

	53
	21740000000248
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN200
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	37

	54
	21740000000249
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN250
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	21

	55
	21740000000250
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN25
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	14

	56
	21740000000251
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN150
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	29

	57
	21740000000252
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN20
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	30

	58
	21740000000253
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN15
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	6

	59
	21740000000254
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN80
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	1

	60
	21740000000255
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN100
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	4

	61
	21740000000256
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN500
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	4

	62
	21740000000257
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN50
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	10

	63
	21740000000258
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN600
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	2

	64
	21740000000260
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN25
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	35

	65
	21740000000261
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN250
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	5

	66
	21740000000262
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN400
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	2

	67
	21740000000263
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN300
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	12

	68
	21740000000264
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN200
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	6

	69
	21740000000265
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN40
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	4

	70
	21740000000266
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN150
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	28

	71
	21740000000268
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN15
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	18

	72
	21740000000272
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN100
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	18

	73
	21740000000273
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN20
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	24



注：1）供货单位应按照供货清单要求的规格、型号、技术参数供货，满足采购文件的所有要求。
2）供货单位应保证产品质量符合国家标准或行业标准，所适用标准应为最新生效施行标准。
3）所有产品为全新物品，所有产品实行3包服务。
4）供货清单内价格为含税价格，税率为13%。
（二）报价货物技术要求
1.总则
1.1 本文规定了该次公开采购密封件材料的质量标准、试验方法、验收规则及相关技术资料的提交等要求，为本次采购的最低限技术要求。
1.2 报价人所供产品均为全新合格产品，材质、规格、性能等均符合本文件规定，严禁提供翻新件、返修件、长期库存积压件及不合格产品。
1.3 所有技术文件、资料、图纸等均应采用中文或中英文对照（以中文为准）编制，计量单位采用国际单位（SI制）。
1.4 报价人应对采购人提供的图纸和技术文件中的所有内容保密，不得以任何方式泄露给第三方。
2.采用的标准规范
以下仅列明本次采购适用的核心标准，不局限于所列标准。所有引用标准均以国家或行业正式发布的最新有效版本为准。
HG/T20631 《钢制管法兰用缠绕式垫片(Class系列)》
HG/T20627 《钢制管法兰用非金属平垫片(Class系列)》
GB/T 20671 《非金属垫片材料测试方法》
GB/T 16825 《金属材料拉伸试验》
GB/T 3280 《不锈钢冷轧钢板和钢带》
HG/T20615 《钢制管法兰(Class系列)》
HG/T20635 《钢制管法兰、垫片、紧固件选配规定(Class系列)》
3. 原材料要求

	序号
	原材料名称
	供货商建议名单
	材质证明书要求

	1
	不锈钢板
	太钢、宝钢、张家港浦项、青山钢铁、宁波不锈钢
	发货时提供原材料材质证明书

	2
	柔性石墨填充带
	宜昌新成、青岛天硕、浙江国泰萧星、宁波天生
	发货时提供原材料材质证明书

	3
	PTFE树脂原料
	山东东岳、江西理文、中昊晨光
	发货时提供原材料材质证明书、熔融指数报告。



注：1）进口品牌厂家可根据自身情况，调整原材料供货商。
2） 原材料如有偏离，需在报价文件中明确注明偏离。
4.标识要求
每单片垫片、每整箱产品均须粘贴永久性清晰标识，标识内容完整规范，包含：产品名称、执行标准、材质、公称通径、压力等级、密封面形式、厚度规格、生产批次、生产日期、氧气专用标识、生产厂家、质保服务信息等关键内容。
5.包装要求
5.1 金属缠绕垫：
5.1.1 小口径DN≤600的，不超过10片一组，每片用卡扣分隔固定。每组外用透明PE防潮膜缠绕，用防潮纸箱包装，箱内垫珍珠棉有效分隔。
5.1.2 大口径DN>600的，每片单独包装后，用木箱包装，并配支撑工装防止变形。
5.2 非金属平垫：小口径DN≤600的，每10片一组，每片之间夹PE隔离膜，整组装入热封 PE 防潮袋密封后，用防潮纸箱包装。
5.1.3 本次供货所有产品按不同规格分类规整装箱。包装箱材质坚固、耐磨、抗压，可满足长途运输、长期仓储堆放要求，有效防止产品挤压变形、受潮锈蚀、磕碰损坏、污染失效。
6.运输要求
产品运输全过程严禁暴晒、雨淋、水浸、挤压、碰撞、倒置、重压。到货后须保证产品完好无损、清洁无污染、无变形、无密封失效，满足现场安装使用条件。
7.资料交付
7.1中选单位需提供本次询价各项产品随货资料【发货清单、说明书、质量保证书（或质量保修卡、检验报告）、合格证、TS证书等】，同时提供纸质版、PDF版电子版（纸质版资料随货同行，电子版资料扫描合并成1份PDF文件，以合同号命名，发货前提供）。
发货清单盖中选单位公章，质保资料盖制造商质检章和中选单位公章。
7.2本次询价各项产品随货资料采用数字化交付模式。发货完成后，配合数字化交付工作人员，将中选单位信息、本次询价各项产品电子版资料上传至公司数字化交付平台。
8.处罚条款 
8.1 报价人所供产品应该严格执行国家/行业现行有效的标准。采购人会根据报价货物清单及报价货物技术要求中对应标准进行验收（理化检测、探伤检测等由本项目签约的第三方检测单位完成）。
所供产品不符合验收要求的，采购人有权拒绝收货，并对报价人实施处罚：
8.1.1 第一次验收不合格，允许安排一次换货，并按照合同金额的10% 实施处罚。
8.1.2 第二次验收不合格，采购人有权解除本合同，并将卖方列入江苏索普（集团）供应商负面清单。
8.1.3 供货产品不满足采购人要求，导致验收不合格，因退换货等原因，造成采购人安装施工返工、工期延和不合格品重复验收等所产生的全部费用，包括但不限于施工和检测费为采购人直接损失，全部由卖方承担。
8.1.4 根据本项目监理通知单（SH/T 3903-A.4）对本次采购质量问题作出定性和定量的判定，依据《索普集团供应商负面清单管理规定》，考核供应商相应积分。
8.2 中选人未按照约定的时间交货和提供服务，采购人有权解除合同，并要求中选人人赔偿由于延迟供货和提供服务造成的全部损失。
8.2.1 中选人未按照采购文件要求提供服务（如：包装防护等）的违约金按合同金额的1% 计收。
8.2.2 中选人迟交货物的违约金每周按合同金额的1% 计收。一周按7天计算，不足7天按一周计算。
8.2.3 中选人迟交货物超过10日，采购人有权解除本合同，同时不用承担任何违约或赔偿责任，已付款项中选人需退还，未付款项采购人不再支付。
9.评审流程：
9.1 根据《综合评审打分表》评分标准进行打分，综合评分最高的的报价人作为中选候选人。
9.2 请各报价方保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系。
9.3 评审小组不得泄露各报价方的报价。
综合评审打分表（满分100分）
	序号
	内容
	满分值
	评分项
	评分细则

	A 报价部分 70分

	1
	价格分
	70
	1）评审基准价：所有有效报价单位的报价的算术平均值。当报价人数量达到或超过7家，则在计算前分别去除一个最高价和一个最低价后，再计算平均价作为基准价。
2）报价人报价与评审基准价相等者得基本分62分。
3）报价人报价高于评审基准值的，按每高于评审基准价1%扣0.5分，扣分上限为8分；报价人报价低于评审基准值的，按每低于评审基准价1%加1分，加分上限为8分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

	B 商务部分 5分

	1
	商务条款响应性
	2
	商务偏离情况
	无偏离得满分，每偏离一项扣0.5分。

	2
	业绩
	3
	使用业绩
	除去资格要求中单项业绩外：每有一个资格要求业绩要求的规模业绩得1分，最高得3分。
【提供包含上述信息的业绩合同扫描件（含发票复印件、双方印章盖章页、签订日期页、合同金额页、供货内容页），扫描件内容必须清晰可辨】。

	C 技术部分 25分

	1
	技术条款响应性
	3
	技术偏离情况
	无偏离得满分，每偏离一项扣0.5分。

	2
	参数指标
	12
	第三方检测报告
	提供近1年（2025年至报价截止日前)国家密封件产品质量检验检测中心出具的合格检验报告。以报告中最高指标作为本次评审依据（原件扫描件加盖公章）。
1）缠绕式垫片： 
回弹率1级≥24，得3分；2级≥19，得2分；3级≥17，得1分；其余不得分。 
泄漏率1级≤1.0×10^(-5)，得3分；2级≤1.0×10^(-4)，得2分；3级≤1.0×10^(-3)，得1分；其余不得分。 
2）非金属垫片： 
回弹率1级≥55，得3分；2级≥50，得2分；3级≥45，得1分；其余不得分。 
泄漏率1级≤1.0×10^(-5)，得3分；2级≤1.0×10^(-4)，得2分；3级≤1.0×10^(-3)，得1分；其余不得分。


	3
	产品质量认证
	6
	产品质量认证证书
	提供由国家认证认可监督管理委员会批准且获得中国合格评定国家认可委员会认可的认证机构颁发的GC产品认证证书。（原件扫描件加盖公章）。
1） 具有缠绕式垫片GC产品认证证书，得3分；其余不得分。
2） 具有非金属垫片GC产品认证证书，得3分；其余不得分。

	4
	行业认证
	4
	行业认证证书
	提供经国家密封件产品质量检验检测中心、全国填料与静密封标准化技术委员会、中国液气密协会机械与填料静密封专业分会三方联合确认的全国填料静密封行业2025年度优质企业C&Q证书（原件扫描件加盖公章）。
1）第一档四星，得4分；第二档三星，得2分；其余不得分。

	合计
	100分



注： 材料价格采用含税价格进行总价求和计算评审价格。
10.其他注意事项：
10.1中选人应保证产品各项指标符合国标，无国标强制要求的应符合采购人3.报价货物清单及技术要求条款，否则应及时调换或退货处理。
10.2 中选物中需检验的品种，经采购人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理。长期合约的中选人如出现3次产品质量不合格的情况，视为中选人无能力保障产品质量，采购人有权终止此次采购合同的执行。
10.3 不合格货品采购人会及时通知中选人，如有异议双方协商解决。如需仲裁，应在7个工作日内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间中选人应保证采购人供应，不影响采购人正常生产运行。
10.4 凡对采购文件条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：
地址：江苏省镇江市京口区求索路101号索普行政办公楼，邮编：212006
联系人：孙勤，手机：15952801220
10.5 请详细阅读本采购书，参与报价报价视为对本采购书所列之条款均表示接受认可。本次采购解释权归江苏索普（集团）有限公司项目部所有。
报价函
江苏索普新材料科技有限公司：
(报价单位全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的公开采购有关活动，并对该项目进行报价。
1、 报价为固定综合单价，暂估总价进行评审。报价项目的总报价（含税）为     (大写)：     元人民币；税率    %。
	序号
	物料编码
	物料名称
	规格型号
	材质
	单位
	数量
	单价
(元)
	总价
(元)

	1
	21740000000041
	齿形垫
	A 25-100 HG/T 20611-2009
	304/FG
	片
	62 
	
	

	2
	21740000000106
	缠绕垫
	DN65 RF PN16  HG/T20610-2009
	D1222
	只
	2 
	
	

	3
	21740000000114
	非金属平垫片
	DN65 RF PN16  HG/T20606-2009
	RPTFE(δ＝3mm)
	只
	6 
	
	

	4
	21740000000136
	非金属平垫片
	DN40 PN16bar RF Thk=3.0  标准HG/T20606
	填充改性聚四氟乙烯板
	个
	6 
	
	

	5
	21740000000139
	缠绕垫
	DN25 RF PN16 HG/T20610-2009
	D1222
	个
	4 
	
	

	6
	21740000000140
	非金属平垫片
	DN400 RF PN10 HG/T20606-2009
	RPTFE(δ＝3mm)
	片
	1 
	
	

	7
	21030400000014
	硬四氟板
	1m×1m  δ= 3mm  PTFE
	
	张
	25 
	
	

	8
	21740000000141
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN200
	低碳钢/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	2
	
	

	9
	21740000000145
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN150
	低碳钢/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	5
	
	

	10
	21740000000147
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN15
	低碳钢/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	1
	
	

	11
	21740000000155
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN250
	低碳钢/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	1
	
	

	12
	21740000000166
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN400
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	2
	
	

	13
	21740000000167
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN50
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	7
	
	

	14
	21740000000168
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN40
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	1
	
	

	15
	21740000000170
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN80
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	5
	
	

	16
	21740000000171
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN200
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	3
	
	

	17
	21740000000173
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN25
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	16
	
	

	18
	21740000000174
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN150
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	4
	
	

	19
	21740000000176
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN100
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	13
	
	

	20
	21740000000177
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN15
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	10
	
	

	21
	21740000000179
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN250
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	12
	
	

	22
	21740000000180
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN20
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	22
	
	

	23
	21740000000181
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN600
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	6
	
	

	24
	21740000000182
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN500
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	6
	
	

	25
	21740000000183
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN80
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	42
	
	

	26
	21740000000184
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN50
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	78
	
	

	27
	21740000000185
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN450
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	3
	
	

	28
	21740000000186
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN350
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	5
	
	

	29
	21740000000187
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN40
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	60
	
	

	30
	21740000000188
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN400
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	7
	
	

	31
	21740000000189
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN300
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	23
	
	

	32
	21740000000210
	非金属平垫片
	HG/T20627,CL150,RF,Thk 3.0,DN20
	填充改性聚四氟乙烯板
	个
	2
	
	

	33
	21740000000213
	非金属平垫片
	HG/T20627,CL150,RF,Thk 3.0,DN25
	填充改性聚四氟乙烯板
	个
	6
	
	

	34
	21740000000222
	缠绕式垫片
	HG/T20631(B),CL300,RF,标准厚度,DN1000
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	4
	
	

	35
	21740000000223
	缠绕式垫片
	HG/T20631(B),CL150,RF,标准厚度,DN900
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	2
	
	

	36
	21740000000224
	缠绕式垫片
	HG/T20631(B),CL150,RF,标准厚度,DN700
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	6
	
	

	37
	21740000000225
	缠绕式垫片
	HG/T20631(B),CL150,RF,标准厚度,DN1200
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	4
	
	

	38
	21740000000226
	缠绕式垫片
	HG/T20631(B),CL150,RF,标准厚度,DN800
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	3
	
	

	39
	21740000000227
	缠绕式垫片
	HG/T20631(B),CL150,RF,标准厚度,DN1000
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	6
	
	

	40
	21740000000229
	缠绕式垫片
	HG/T20631(B),CL150,RF,标准厚度,DN1050
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	2
	
	

	41
	21740000000233
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN50
	低碳钢/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	1
	
	

	42
	21740000000235
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN250
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	9
	
	

	43
	21740000000237
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN25
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	110
	
	

	44
	21740000000239
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN150
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	35
	
	

	45
	21740000000240
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN20
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	86
	
	

	46
	21740000000241
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN15
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	22
	
	

	47
	21740000000242
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN80
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	6
	
	

	48
	21740000000243
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN40
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	2
	
	

	49
	21740000000244
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN100
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	41
	
	

	50
	21740000000245
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN50
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	50
	
	

	51
	21740000000246
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN200
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	15
	
	

	52
	21740000000247
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN300
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	9
	
	

	53
	21740000000248
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN200
	S31603/S31603+柔性石墨/S31603
	个
	37
	
	

	54
	21740000000249
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN250
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	21
	
	

	55
	21740000000250
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN25
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	14
	
	

	56
	21740000000251
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN150
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	29
	
	

	57
	21740000000252
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN20
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	30
	
	

	58
	21740000000253
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN15
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	6
	
	

	59
	21740000000254
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN80
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	1
	
	

	60
	21740000000255
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL300,RF,标准厚度,DN100
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	4
	
	

	61
	21740000000256
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN500
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	4
	
	

	62
	21740000000257
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN50
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	10
	
	

	63
	21740000000258
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN600
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	2
	
	

	64
	21740000000260
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN25
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	35
	
	

	65
	21740000000261
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN250
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	5
	
	

	66
	21740000000262
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN400
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	2
	
	

	67
	21740000000263
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN300
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	12
	
	

	68
	21740000000264
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN200
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	6
	
	

	69
	21740000000265
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN40
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	4
	
	

	70
	21740000000266
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN150
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	28
	
	

	71
	21740000000268
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN15
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	18
	
	

	72
	21740000000272
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN100
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	18
	
	

	73
	21740000000273
	缠绕式垫片
	HG/T20631,CL150,RF,标准厚度,DN20
	S30408/S30408+柔性石墨/S30408
	个
	24
	
	

	合计
	



注：1）供货单位应按照供货清单要求的规格、型号、技术参数供货，满足采购文件的所有要求。
2）供货单位应保证产品质量符合国家标准或行业标准，所适用标准应为最新生效施行标准。
3）所有产品为全新物品，所有产品实行3包服务。
4）供货清单内价格为含税价格，税率为13%。

2、我方保证遵守公开采购文件中的全部规定；
3、我方保证忠实地执行双方签订的合同,并承担合同规定的责任义务；
4、我方已详细审查全部公开采购文件，包括公开采购文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受公开采购文件所有条款。如果公开采购文件有相互矛盾之处，我方同意按公开采购方的解释处理；
5、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。
6、对自主公开公开采购文件的不接受项：                                              
全权代表（签字）：
联系电话：
报价单位（盖章）：
日期：
