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[bookmark: 一项目背景与管理目标]一、项目背景与管理目标
江苏索普新材料科技有限公司为大型化工类新材料生产企业，拥有多个高压/低压配电房、电缆夹层、变压器室、UPS机房、机柜间等核心电力设施，属于高危作业区域，对“小动物入侵”具有极高的安全敏感性。
根据《化工企业安全生产管理规范》《电力设备防小动物危害技术导则》（DL/T 1851-2018）等相关标准要求，结合公司实际运行情况，特制定本鼠害防制技术管理方案，旨在：
· 建立标准化、闭环化、可审计的鼠害防控管理体系；
· 实现“零鼠患、零事故、零故障”的本质安全管理目标；
· 明确乙方服务责任边界，强化过程监督与结果考核；
· 推动形成常态化、精细化、数据化的虫害风险管控机制。

[bookmark: 二技术标准与控制指标]二、技术标准与控制指标
	项目
	技术标准
	检测依据

	鼠密度控制水平
	达到国标《GB/T 27770-2011》C级标准
	国家病媒生物密度控制标准

	灭鼠效果评估周期
	每月一次全面监测评估
	依据《病媒生物密度监测方法 鼠类》（GB/T 23798-2009）

	鼠迹出现率
	≤1处/月·区域（99个点位）
	单位面积内新鲜鼠粪、咬痕、活动痕迹数量

	物理防制覆盖率
	100%
	所有出入口、孔洞、通风口均须实施封堵或屏障防护

	化学饵剂投放合规率
	100%
	必须使用封闭式饵站、上锁管理、台账完整

	作业安全违规次数
	0次
	严禁触碰带电设备、不得破坏防火封堵、不得遗留工具



[bookmark: 三重点区域与风险分级管控清单附件1]三、重点区域与风险分级管控清单
	区域名称
	风险等级
	主要风险点
	管控措施

	高低压配电房
	一级
	门缝、电缆穿墙孔、柜底缝隙
	加装不锈钢挡鼠板+密封条+防火封堵

	电缆夹层
	一级
	沟道出入口、积水区、杂物堆积
	设置粘鼠板+定期清理+喷施驱避剂

	变压器室
	一级
	基座缝隙、通风百叶窗
	不锈钢网防护+防鼠网全覆盖

	机柜间
	一级
	门缝、电缆穿墙孔、柜底缝隙
	加装不锈钢挡鼠板+密封条+防火封堵

	UPS机房
	二级
	操作通道边缘、空调管口
	布设监测站+定时巡检

	蓄电池室
	二级
	电解液泄漏区附近
	优先物理封堵，禁止投药

	外围5米防护带
	三级
	杂草丛生、垃圾堆放、排水沟积水
	清理+绿化带驱避处理



[bookmark: 四乙方服务要求与甲方监督机制]四、乙方服务要求与甲方监督机制
[bookmark: 一乙方履约基本条件]（一）乙方履约基本条件
1. 必须具备国家A级有害生物防制资质；
1. 作业人员持证上岗（提供职业技能证书复印件备案）；
1. 所用灭鼠饵剂须具备农药登记证、生产许可证、CMA检测报告、MSDS材料；
1. 投放药剂必须为抗凝血类蜡块型，无粉尘、无挥发、不燃不爆；
1. 所有饵站必须为封闭式、上锁式、防拆型设计，张贴警示标识。
[bookmark: 二甲方现场监管权责]（二）甲方现场监管权责
	监督环节
	甲方职责
	要求

	作业前报备
	审核作业申请、确认无停电计划
	提前24小时提交，未批不准进场

	进场检查
	查验人员证件、工具、药剂清单
	有权拒绝不符合条件人员入场

	巡检过程监督
	可派员随同巡检，全程录像
	对高危点位进行随机抽查

	月度验收
	核查台账、照片、投饵记录
	未签字或缺项不予结算

	异常处置
	接到投诉或发现隐患立即响应
	2小时内到场处置，超时通报考核



[bookmark: 五服务流程与质量控制节点甲方审核要点]五、服务流程与质量控制节点（甲方审核要点）
	阶段
	关键动作
	甲方审查内容
	审查方式

	1. 作业申报
	乙方提交《月度服务计划表》
	是否包含区域、人员、物资清单
	电子文件+纸质盖章

	2. 现场作业
	开展巡检、封堵、布设、投饵
	是否按图施工？是否违规操作？
	随机抽查+视频回看

	3. 数据采集
	拍照取证、填写《鼠害巡查记录表》
	是否真实记录？是否有伪造痕迹？
	图像水印验证

	4. 成果反馈
	提交月度报告（含整改前后对比图）
	内容是否完整？是否存在隐瞒？
	系统归档 + 交叉复核



[bookmark: 六应急预案与应急响应机制]六、应急预案与应急响应机制
若出现以下情形之一，立即启动应急响应流程：
	情况类型
	应急响应措施

	发现活鼠进入开关柜或变压器室
	1. 立即断电隔离；2. 通知乙方紧急处置；3. 启动事故调查程序

	鼠类咬破电缆绝缘层
	1. 切断相关线路；2. 组织抢修；3. 通报上级主管部门

	饵剂被误投或丢失
	1. 立即回收残余物；2. 上报安环部备案；3. 调查责任人


[bookmark: 七考核与奖惩机制甲方可执行]
[bookmark: 八附录资料清单甲方留存]七、附录资料清单（甲方留存）
1. 附件1：《厂区鼠害风险点分布图及分级清单》（含坐标定位）
1. 附件2：《月度鼠害防制服务记录表》（标准模板）
1. 附件3：《封堵工程验收单》（图文对照）
1. 附件4：《饵剂投放登记台账》（含时间、位置、责任人）
1. 附件5：《突发鼠患事件处置流程图》
1. 附件6：《乙方服务承诺书》（签署版存档）
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